Reparatia capitala a institutiilor educatie timpurie si preuniversitare pe anul 2020 DETS sector Buiucani din mun.Chisinau                                                               IET 110, str. Stefanuca, 8	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №925/110 
Deviz-oferta № 
                                            Lucrari de reparatie capitala
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie					
		Capitolul 1.1. Depozit pentru crupe					
		Capitolul 1.1.1. Pereti					
1	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	0,13			
 2	CD50G
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Закладка проема)	m3	0,05			
 3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	15,20			
 4	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 	m2	15,20			
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	33,70			
 6	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	33,70			
 7	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 	m2	33,70			
 8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	33,70			
 9	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	35,00			
 10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	10,00			
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	33,70			
 12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	33,70			
 13	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	33,70			
 14	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	20,00			
 15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Откосы)	m2	5,60			
 16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	5,60			
 17	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 	m2	5,60			
 18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	5,60			
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	5,60			
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	5,60			
 21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	5,60			
 22	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	3,50			
   		Capitolul 1.1.2. Tavane					
23	RpCJ35A,к-0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,10			
 24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	2,10			
 25	RpCJ14A
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite,  la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2	2,10			
 26	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	2,10			
 27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	2,10			
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	2,10			
 29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	2,10			
 30	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	2,10			
 31	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane 	m2	7,70			
 32	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm 	m2	7,70			
 33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	7,70			
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	7,70			
 35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	7,70			
 36	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	7,70			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
37	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din  placi ceramice, etc 	m2	9,70			
 38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	9,70			
 39	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	10,00			
 40	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	9,70			
 41	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	9,70			
   		Capitolul 1.1.4. Usi					
42	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,80			
 43	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	2,80			
   		Capitolul 1.1.5. Incalzire					
44	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv	buc	3,00			
 45	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 	buc	6,00			
 46	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" 	buc	3,00			
 47	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	6,00			
 48	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	4,00			
 49	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	30,00			
 50	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (фитинги 15% от длины труб)	buc	5,00			
 51	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,00			
   		Capitolul 1.1.6. Alte lucrari					
52	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтелажи)	kg	80,00			
 53	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice 	t	0,08			
 54	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12			
 55	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 	t	1,00			
 56	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 	t	1,00			
 57	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,00			
     		Capitolul 1.2. Depozit pentru legume					
		Capitolul 1.2.1. Pereti					
58	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	11,20			
 59	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	11,20			
 60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	16,00			
 61	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	16,00			
 62	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 	m2	16,00			
 63	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	16,00			
 64	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	20,00			
 65	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	6,00			
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	16,00			
 67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	16,00			
 68	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	16,00			
 69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Откосы)	m2	2,00			
 70	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	2,00			
 71	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 	m2	2,00			
 72	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	2,00			
 73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	2,00			
 74	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	2,00			
 75	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	2,00			
 76	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 	m	30,00			
 77	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	0,05			
   		Capitolul 1.2.2. Tavane					
78	RpCJ35A,к-0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,50			
 79	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	11,50			
 80	RpCJ14A
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite,  la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2	11,50			
 81	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	11,50			
 82	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	5,00			
 83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	11,50			
 84	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	11,50			
 85	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	11,50			
   		Capitolul 1.2.3. Pardosele					
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din  placi ceramice, etc 	m2	10,20			
 87	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,20			
 88	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	10,00			
 89	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,20			
 90	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	10,20			
   		Capitolul 1.2.4. Usi					
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60			
 92	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	2,00			
 93	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,60			
 94	CK41A
	Captuseala usii cu plasa din mase plastice	m2	2,75			
   		Capitolul 1.2.5. Alte lucrari					
95	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтелажи)	kg	80,00			
 96	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice 	t	0,08			
 97	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12			
 98	RpVA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 	m2	2,30			
 99	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 	t	1,00			
 100	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 	t	1,00			
 101	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,00			
     		Capitolul 1.3. Lucrari de santehmontaj					
102	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 	m	20,00			
 103	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" 	m	20,00			
 104	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" 	m	10,00			
 105	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" 	m	10,00			
 106	RpIC07A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii,  asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 76 mm 	m	10,00			
 107	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  76мм (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
 108	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубы теплоизоляционные д-76мм)	m	10,00			
 109	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm 	m2	2,50			
 110	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	10,00			
 111	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Фитинги 15% от длины труб)	buc	4,00			
 112	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубы теплоизоляционные д-54мм)	m	10,00			
 113	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00			
 114	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala   cu diametrul pina la 1" (Фитинги 15% от длины труб)	buc	5,00			
 115	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубы теплоизоляционные  д-35мм)	m	20,00			
 116	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. 	m	20,00			
 117	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (фитинги 15% от длины труб)	buc	5,00			
 118	IzJ13A
	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубы теплоизоляционные д-28мм)	m	20,00			
 119	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm	buc	18,00			
 120	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm	buc	20,00			
 121	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm	buc	20,00			
 122	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm	buc	10,00			
 123	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	10,00			
 124	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  25mm	buc	10,00			
 125	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  40mm	buc	10,00			
 126	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	10,00			
 127	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	10,00			
 128	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	4,00			
 129	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 	m	15,00			
 130	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 	m	15,00			
 131	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	5,00			
 132	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	50,00			
 133	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2"  	buc	55,00			
 134	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata   	kg	100,00			
 135	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi 	m2	5,00			
 136	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 	buc	50,00			
 137	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	55,00			
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
138	08-03-605-1
	Ventilator p/u fereastra	buc	1,00			
 139	08-03-605-1
	Ventilator  	buc	1,00			
 140	14
	Вентилятор бытовой 	buc	1,00			
 141	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	30,00			
 142	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00			
 143	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,00			
 144	RpEE24C
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A 	buc	1,00			
 145	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	2,00			
 146	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	2,00			
 147	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 	buc	4,00			
 148	pret
	 Curie  pentru priza si intrerupator 	buc	6,00			
 149	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast 	buc	5,00			
 150	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente 	buc	10,00			
 151	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 	m	30,00			
 152	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	50,00			
 153	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip gofrat, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. 	m	50,00			
 154	RpEB01B
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp 	m	70,00			
 155	RpEE09B
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00