CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IP Soroca   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Soroca 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii capitale la IP Soroca, mun. Soroca, str. In Creanga, 18

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de Reparatii
	
		1.1. Unitatea de Garda
	
		1.1.1. Lucrari de demolare
	
1	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	2,0000	
2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc
	m2	21,8400	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	21,8400	
4	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti
	m2	20,0400	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	63,7200	
6	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	1,9300	
7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,8900	
		1.1.2. Buiandrugi
	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 63x5mm 2bucX1,5m sudate intre ele cu fisie 60x5mm)
	kg	16,3100	
		1.1.3. Pardoseli
	
9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,8400	
10	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	21,8400	
11	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	17,2000	
		1.1.4. Tavane 
	
12	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	21,8400	
		1.1.5. Pereti
	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari
	m2	63,7200	
14	CF05A
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	63,7200	
15	CF02B5
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip  marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2
	m2	63,7200	
16	CF50A
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	63,7200	
17	CF51A
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2
	m2	-63,7200	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	63,7200	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	63,7200	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	63,7200	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	63,7200	
		1.1.6. Timplarii
	
22	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2	4,8000	
23	CK12A
	Usa cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, cu geam de sticla laminat rezistent la spargere 800x600mm; clasa de rezistenta la spargere III; 900x2100 - 1 buc;
	m2	1,9100	
		1.2. Depozit Armament
	
		1.2.1. Lucrari de demolare
	
24	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	2,0000	
25	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	19,2400	
26	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
	m2	19,2400	
27	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti
	m2	19,2300	
28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	61,2400	
29	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,8900	
30	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	1,1500	
		1.2.2. Inchideri si compartimentari
	
31	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier 63x5mm 4bucX1,5m sudate intre ele cu fisie 60x5mm)
	kg	32,6200	
32	CD55B
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara
	m3	1,9000	
		1.2.3. Pardoseli
	
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,8400	
34	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	21,8400	
35	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	17,3000	
		1.2.4. Tavane
	
36	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	19,2400	
37	CF52A
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	19,2400	
38	CF53B K=5
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga K=5 la art CF52) 
	m2	19,2400	
39	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	19,2400	
40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	19,2400	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	19,2400	
42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	19,2400	
		1.2.5. Pereti 
	
43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	61,2400	
44	CF50B
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	61,2400	
45	CF51B
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) 
	m2	61,2400	
46	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	61,2400	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	61,2400	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	61,2400	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	61,2400	
		1.2.6. Timplarii
	
50	CK12A
	Usa cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, oarba, cu lacat de tip yalle si zavor; clasa de rezistenta la spargere III;  900x2100 - 1 buc;
	m2	1,8900	
51	CK12A
	Fereastra cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, oarba, cu lacat de tip yalle si zavor; clasa de rezistenta la spargere III;  1000x1000mm - 1 buc;
	m2	1,8900	
		1.2.7. Grilaje metalice
	
52	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate cu ochiul 150x150mm: din otel profilat (Teava patrata 40x40x2mm=20m.l., fisie 40x4mm=23m.l., armatura AI(cerc) 12mm=25m.l.)
	kg	91,7500	
53	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115
	t	0,0917	
54	CK33C
	Lacat de tip Yale pentru grilaj
	buc	1,0000	
		1.3. Spatiu Primire-Predare Armament
	
		1.3.1. Lucrari de demolare
	
55	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	2,0000	
56	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	11,1800	
57	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
	m2	11,1800	
58	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti
	m2	14,0800	
59	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	61,2400	
60	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,8900	
61	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	3,5000	
		1.3.2. Inchideri si compartimentari
	
62	CD55B
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara
	m3	1,0500	
		1.3.3. Tavane
	
63	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	11,1800	
64	CF52A
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	11,1800	
65	CF53B K=5
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga K=5 la art CF52) 
	m2	11,1800	
66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,1800	
67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,1800	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	11,1800	
69	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	11,1800	
		1.3.4. Pardoseli
	
70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,1800	
71	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600x600mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	11,1800	
72	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	12,9000	
		1.3.5. Pereti
	
73	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari
	m2	41,2500	
74	CF05A
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	41,2500	
75	CF02B5
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip  marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2
	m2	41,2500	
76	CF50A
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	41,2500	
77	CF51A
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2
	m2	-41,2500	
78	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	41,2500	
79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	41,2500	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	41,2500	
81	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	41,2500	
		1.3.6. Timplarii
	
82	CK12A
	Usa cu constructie consolidata, metalica tabla gr=3mm, oarba, cu lacat de tip yalle si zavor; clasa de rezistenta la spargere III;  900x2100 - 1 buc;
	m2	1,8900	
83	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	0,8750	
		1.4. Coridor
	
		1.4.1. Lucrari de demolare
	
84	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	2,0000	
85	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	6,3200	
86	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
	m2	6,3200	
87	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti
	m2	10,4000	
88	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 
	m2	35,6300	
89	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,1900	
		1.4.2. Tavane
	
90	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	6,3200	
91	CF52A
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	6,3200	
92	CF53B K=5
	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga K=5 la art CF52) 
	m2	6,3200	
93	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,3200	
94	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,3200	
95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,3200	
96	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	6,3200	
		1.4.3. Pardoseli
	
97	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,3200	
98	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	6,3200	
99	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	8,6100	
		1.4.4. Pereti
	
100	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca Betonogrund intr-un strat, la pereti interioari
	m2	41,2500	
101	CF05A
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-misip marca M 50-T pentru smir, grund si stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	41,2500	
102	CF02B5
	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip  marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2
	m2	41,2500	
103	CF50A
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	41,2500	
104	CF51A
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2
	m2	-41,2500	
105	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr./m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	41,2500	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	41,2500	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	41,2500	
108	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	41,2500	
		1.4.5. Timplarii
	
109	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat (U 2,10x1,45-1buc)
	m2	3,1900	
		1.5. Evacuare Gunoi
	
110	TsH92A
	Incarcarea in auto deseuri
	t	19,0800	
111	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	19,0800	
		2. Electricitate
	
		2.1. Lucrari de montare
	
112	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou 6 module 
	buc	1,0000	
113	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/3P/C32
	buc	1,0000	
114	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/B10
	buc	2,0000	
115	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Выкл. автом. IC60N/1P/С16
	buc	2,0000	
116	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,2000	
117	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*2.5
	m	100,0000	
118	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*1.5
	m	120,0000	
119	
	Кабель ВВГнг-LS-0.66 3*4
	m	5,0000	
120	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Teava gofro ПВХ diametru interior 14.5mm
	100 m	2,2000	
121	
	Коробка для ус-ки выключателей и розеток У-196 УХЛ4
	buc	17,0000	
122	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, Светильник OPL/S ECO LED 595 35Вт 4000K IP20 Световые Технологии Panou Led incastrabil
	100 buc	0,0600	
123	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente Светильник НБУ 12-75-601 Владасвет
	100 buc	0,0600	
124	08-03-591-3
	Intreruptor Выключатель одноклавишный для скрыт.проводки 10А ,220в
	100 buc	0,0400	
125	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка  штепсельная для скр. установки с заземл. контактом  IP-20 10A  РС10-3-РБ
	100 buc	0,1300	
		2.2. Utilaj
	
126	
	Щит 6 мод 
	buc	1,0000	
127	
	Выкл. автом. IC60N/3P/C32
	buc	1,0000	
128	
	Выкл. автом. IC60N/1P/B10
	buc	2,0000	
129	
	Выкл. автом. IC60N/1P/С16
	buc	1,0000	
		3. Retea de curent slab - retea internet
	
		3.1. Lucrari de montare
	
130	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton
	100 m	0,6000	
131	
	cablu UTPO cat5e inclusiv accesoriile
	m	60,0000	
132	
	cutie de montaj
	buc	3,0000	
133	10-04-066-07
	Priza calculator cat 5e
	buc	3,0000	
134	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare
	buc	1,0000	
135	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm
	100 m	0,6000	
136	
	tub gofrat din PVC d20
	m	60,0000	
137	10-06-048-06
	Pozarea cablurilor fibro-optice in canale: in conducta prin canal eliberat
	100 m	0,3000