____CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a trotuarelor adiacente străzilor centrale Bălțata și Chișinău  (II sector, str. Chișinău)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Partea carosabila
	
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	120,50
	
2	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	901,00
	
3	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	128,00
	
4	TsC03H1
	Incarcarea in autovehicule, material decapat
	100 m3	1,45
	
5	TsI50A1
	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	348,00
	
6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,41
	
7	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	73,00
	
8	TsC51D
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV
	100 m3	1,86
	
9	DE09C
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	901,00
	
10	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	128,00
	
11	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm
	m3	200,60
	
12	RpAcF01B1
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic, in cazul executiei sub circulatie intensa
	buc	10,00
	
13	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grewle Tip D400 sau Tip TM)
	buc	10,00
	
14	TsC54C
	Strat de fundatie din nisip-pietris (sub corpul fontei )
	m3	1,20
	
15	RpAcF04A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 1 m
	m3	0,19
	
16	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere
	buc	2,00
	
17	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, PGg la trotuar executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	2 053,00
	
18	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	23,00
	
19	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de300 mm
	m	17,00
	
20	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3	0,30
	
		2. Constructia podetului de diam.3.0m
	
21	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II(executia covatei)
	100 m3	0,03
	
22	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	1,20
	
23	TsC54C
	Strat de fundatie din nisip-pietris (sub corpul podetului )
	m3	5,06
	
24	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (fundatie)
	m3	3,60
	
25	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2,0x2,0, ЗП10, 100) 1buc.
	m3	0,70
	
26	DI122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2,0x2,0, ЗП35, 100) 2buc.
	m3	3,50
	
27	DI121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	36,00
	
28	TsC54C
	Strat de fundatie din nisip-pietris
	m3	1,80
	
29	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale
	m3	1,60
	
30	DI135
	Executarea parapetului metalic (tip Cruce)
	m	4,00

Informații suplimentare:
-	 Trotuarul pietonal :  str. Chișinău,151 intersecție cu str. V. Alecsandri pînă la str. Chișinău,23  (partea cu numere impare);
-	Trotuarul pietonal:  str. Chișinău,10/1 pînă la str. Chișinău,36/2  (partea cu numere pare)