CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Устройство кровли над зданием Дома культуры примэрии с.Бешгиоз № 786-C Блок  Б (конструктивные работы)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Бетонные работы			
1	RCsB04D
	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. пояса Пм1, Пм2 из бетона В15)	m3	5,040	
2	 RCsC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi,  de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	23,430	
3	RCsD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром д=6мм)	kg	53,210	
4	RCsD02D1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АШ д=10, 12 мм)	kg	149,320	
5	RCsB04D
	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Монолит. сердечники СМ1, СМ2 из бетона В15)	m3	0,960	
6	 RCsC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi,  de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	39,840	
7	RCsD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1, диаметром д=6мм)	kg	11,600	
8	RCsD02D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура А1 диаметром 12мм)	kg	16,000	
9	RCsD02D1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура АШ д=14 мм)	kg	89,600	
10	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Сверление отверстий в сущ. поясе д=16мм, толщ. 25 см - поз.5,6)	buc	62,000	
		2. Деревянный каркас кровли			
11	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)	m3	3,630	
12	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	2,550	
13	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита  всех дерев. конструкций) 	m3	6,180	
14	RCsB04D
	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5)	m3	0,800	
		3. Стремянка С4			
15	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж стремянки С1 из сортовой стали)	t	0,200	
16	IzD01A
	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий  из профиля толщиной свыше 12 мм  - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,200	
17	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) 	t	0,200	
18	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции  из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) 	t	0,200