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FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI


Obiectul     Lucrări de schimbarea tîmplăriei, inclusiv reparația glafurilor și reparația rețelei de canalizare exterioară la tabăra Dumbrava din s.Talmaza
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă    Direcția Generală Educație Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă str. Gr. Vieru 10
(denumirea, adresa)


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	1. Timplarie
	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	     m2
	56,4000

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	[bookmark: _GoBack]     m2
	10,3000

	3
	RpCK42E
apl.
	Desfacerea pervazului din lemn
	m
	33,2000

	4
	RpCK42E
apl.
	Desfacerea pervazului din metal
	m
	33,2000

	5
	





CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra PVC 6 camere, grosimea tocului de 70mm, metal gr. 1,4mm, culoare alba, geam termopan 32mm 4-24-4 Low-E, grosime sticla 4mm, U=1,1W/m2, Feronerie Mako, cu deschidere in 2 directii si plasa antimoschit)
	





m2
	





56,4000

	6
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa PVC 6 camere, grosimea tocului de 70mm, metal gr. 1,4mm, culoare alba, geam termopan 32mm 4-24-4 Low-E, grosime sticla 4mm, U=1,1W/m2, Feronerie Mako)
	m2
	10,3000

	7
	
CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250mm
	
m
	33,2000

	8
	
CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200mm
	
m
	33,2000

	
	
	2. Glafuri interioare
	
	

	9
	

CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0,27 kg/m2)
	

m2
	
21,4000

	10
	


RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Inclusiv sub pervaz)
	


m
	


138,0000

	11
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	

21,4000

	12
	
CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	
m2
	
21,4000

	13
	
CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor
	
m2
	
21,4000

	14
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2
	21,4000

	15
	

CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	

m2
	

21,4000

	16
	CK26B
	Corniere din aluminiu
	m
	106,8000

	
	
	3. Glafuri exterioare
	
	

	17
	

CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Norma de consum 0,27 kg/m2)
	

m2
	
12,8000

	18
	


RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	


m
	


106,8000

	19
	

CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	

m2
	

12,8000

	20
	
CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	
m2
	
12,8000

	21
	
CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la exterior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor
	
m2
	
12,8000

	22
	
CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor
	
m2
	12,8000

	23
	

CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent
	

m2
	

12,8000

	
	
	4. Canalizare exterioara
	
	

	24
	

TsC58A
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1
	
100 m3
	
1,8000

	25
	

TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	

m3
	

18,0000

	26
	

RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Nota : Automacaraua se exclude)
	

m
	
200,0000

	27
	

RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	

buc
	
24,0000

	28
	
RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	
buc
	
24,0000

	29
	
AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, avind diametrul de 315 mm
	
m
	
200,0000

	30
	


AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	


m3
	

40,0000

	31
	


TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Astuparea santului)
	

100 m3
	

1,5000

	32
	

TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	

100 m3
	

1,8000

	33
	

AcF12E
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm
	

m
	

200,0000

	34
	



SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
	



10 m
	


20,0000

	
	
	
	
	



