Proiectul retelelor de canalizare manajer-fecaloide ale str-lor:Caramidarilor,Uzinelor,Movileni,Rebreanu,Calatorilor,Maiakovski mun Chisinau (004-2018-RCE)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Retele exterioare de canalizarestr.(str.Caramidarilor)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele exterioare de canalizare С1.
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка сухого грунта II  с погрузкой на а-самосвалы)
	100 m3	26,64	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	156,00	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	343,00	
 4	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание разработанного  грунта вручную)
	100 m3	4,25	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (Погрузка грунта разр.вручную)
	100 m3	4,25	
 6	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  ( на площадку складирования)
	t	175,00	
 7	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (излишний грунт)
	t	5 076,00	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	30,89	
 9	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (Разработка сухого грунта II  с погрузкой на а-самосвалы)((для транaспортировки  на засыпку траншей)
	100 m3	1,03	
 10	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km  ( из площадки складирования на объект)
	t	175,00	
 11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)
	m3	515,00	
 12	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	515,00	
 13	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	20,58	
 14	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками)
	100 m3	20,58	
 15	Pret de piata
	CTOИМОСТЬ   ПЕСКА  (при засыпке траншей под асфальтробетонным и бетонным покрытием дороги)
	m3	2 470,00	
 16	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)
	m3	173,00	
 17	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)
	m2	3 977,00	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы.
			
18	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducte din tuburi  PVC  SN4 D=100mm)
	m	17,50	
 19	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm  (Conducte din tuburi  PVC  SN4 D=200mm)
	m	290,00	
 20	AcA08B К=1,23 к з-те
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Conducte din tuburi  PVC  SN4  D=300mm)
	m	488,50	
 21	AcA08B К=1,23 к з-те
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Conducte din tuburi  PP multistrat  SN4  D=300mm)
	m	385,50	
 22	Pret de piata
	Banda avertizare
	m	1 164,00	
 		Capitolul 1.3. Футляры из PE труб.
			
23	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=400x19,1mm(Tub de protectie))
	m	138,00	
 24	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm (Conducte din tuburi PE 80,PN6 D=560x31,7mm(Tub de protectie))
	m	124,50	
 		Capitolul 1.4. Колодцы.(л.70,л.71,л.72)-(35шт)
			
25	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)
	m3	16,46	
 26	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Недостающий бетон на лоток) (V=12,64-6,82-(в норме)=5,82м3)
	m3	5,82	
 27	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(c учетом бетонных лотков V=6,05м3)
	m3	22,71	
 28	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)
	buc	24,00	
 29	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-6)
	put	19,00	
 30	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	25,00	
 31	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
	put	24,00	
 32	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put	7,00	
 33	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)
	put	11,00	
 34	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-6)
	put	17,00	
 35	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-3)
	put	1,00	
 36	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)
	put	23,00	
 37	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-1)
	put	11,00	
 38	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	83,00	
 39	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	3,00	
 40	Pret de piata
	Costul capacelor din fonta   tip "T"
	buc	35,00	
 41	Pret de piata
	Стремянки(стоимость)
	kg	577,60	
 42	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  
	t	0,58	
 43	Pret de piata
	Cтоимость закладных деталей МС....
	kg	978,12	
 44	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)
	t	0,98	
 		Capitolul 1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия тротуара (S=22,5x1=22,5м2)
			
45	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	45,00	
 46	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного  покрытия   тротуара)
	m3	0,90	
 47	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания ) 
	100 m3	0,04	
 48	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного  основание  под асфальто-бетонное   покрытие тротуаров)
	m3	2,25	
 49	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	4,50	
 50	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров из мелкозернистого а/б толщ.4,0cм)
	m2	22,50	
 		Capitolul 1.6. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=1132,5x1=1132,5м2)
			
51	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	2 265,00	
 52	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного  покрытия    дороги )
	m3	113,25	
 53	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания  дороги) 
	100 m3	2,72	
 54	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного  основание  под асфальто-бетонноое   покрытие дороги)
	m3	170,00	
 55	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	272,00	
 56	DB16H К=1,25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Восстановление  покрытия дороги мелко-зернистым асфальтобетоном толщ.5см)
	m2	1 132,50	
 57	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Восстановление  покрытия дороги крупно-зернистым асфальтобетоном толщ.6см)
	m2	1 132,50	
 		Capitolul 1.7. Вывоз мусора.
			
58	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора)
	100 m3	2,52	
 59	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km 
	t	472,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.