Lucrari de raparatie a centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati com.Cocieri r-ul Dubasari	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Reparatie
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie			
		Capitolul 1.1. Pardoseli			
1	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  BETONOCONTACT)
	m2	70,70	
 2	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	70,70	
 3	CG50A
	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm  (placi din gresie portelanat minim 8mm grosime, la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul, blocurile sanitare si balcoane)  
	m2	70,70	
 4	CG36A aplicativ
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placarea pardoselilor cu Placa OSB 12mm grosime, se exclude stratul sintetic si plintele, k pentru salariu 0.75)
	m2	176,74	
 5	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez  (Linoleum industrial, grosime minim 2.5mm, din care stratul de protectie 0.6mm, antiincendiar, rezistenta culorii 7\8, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)
	m2	176,74	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)
	m2	849,44	
 7	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (blocurile sanitare)
	m2	83,65	
 8	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	765,79	
 9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	765,79	
 10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (K=2)
	m2	765,79	
 11	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	40,38	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	806,17	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	806,17	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)
	m2	388,68	
 15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (palatele si tambur)
	m2	388,68	
 16	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coridor)
	m2	360,79	
 17	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridor)
	m2	360,79	
 18	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (in blocuri sanitare)
	m2	83,65	
 19	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (balcoane)
	m2	58,24	
 20	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea coltarilor din aluminiu perforate, coeficient la manopera K=0.5 )
	m	169,00	
 21	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (montarea coltarilor de protectie din aluminiu la usi, coeficient la manopera K=0.5 )
	m	190,00	
 		Capitolul 1.3. Tavane
			
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	386,84	
 23	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	386,84	
 24	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) (K=2)
	m2	386,84	
 25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	386,84	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	386,84	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	386,84	
 28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	386,84	
 		Capitolul 1.4. Timplarie
			
29	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi MDF calitatea superioara a usii si a furniturii, usile de pe coridor la intrare in palate 11buc*0,9*2.0m, fara praguri)
	m2	19,80	
 30	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la camera de baie si palate 15buc* 0.9*2.0m., grosimea profilului 50mm, grosimea peretilor la profil 1.5mm, calitate superioara la usi si furnitura, culoare alba, fara praguri )
	m2	27,00	
 31	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox la balcoane, 1.1m innaltime)
	m	44,71	
 32	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mina curenta din inox pe coridor, pentru persoane cu dizabilitati, 15 cm innaltime, montata pe perete)
	m	43,50	
 33	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (vopsirea caloriferelor din fonta)
	m2	27,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.