CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  LT Profil Arte "Mihai Berezovschi" Lucrari de reparatie  hol  in blocul  A
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie interioare
	
		1.1. Reparatie hol etajul 1
	
		1.1.1. Pereti
	
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	73,800
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	111,700
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	111,700
	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	111,700
	
5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	111,700
	
6	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	111,700
	
7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	111,700
	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	111,700
	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	111,700
	
10	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	111,700
	
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	111,700
	
12	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	111,700
	
13	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida)
	m2	0,500
	
14	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	75,000
	
		1.1.2. Pardosele
	
15	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	42,000
	
16	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	42,000
	
		1.1.3. Tavane
	
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	133,000
	
18	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	133,000
	
19	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	133,000
	
20	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	133,000
	
21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	133,000
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	133,000
	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	133,000
	
24	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	133,000
	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	133,000
	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)
	m2	133,000
	
		1.1.4. Glafuri
	
27	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,000
	
28	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,000
	
29	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,000
	
30	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,000
	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,000
	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,000
	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,000
	
34	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,000
	
35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,000
	
36	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	6,000
	
		1.1.5. Diverse lucrari
	
37	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile(Masca din placaj de MDF  pentru radiatoare)
	m2	81,150
	
38	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	30,000
	
39	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	30,000
	
40	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	30,000
	
		1.2. Reparatie hol etajul 2
	
		1.2.1. Pereti
	
41	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	25,120
	
42	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	98,300
	
43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	98,300
	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	98,300
	
45	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	98,300
	
46	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	98,300
	
47	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	98,300
	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	98,300
	
49	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	98,300
	
50	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	98,300
	
51	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	98,300
	
52	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	98,300
	
53	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida)
	m2	0,300
	
54	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	65,000
	
		1.2.2. Pardosele
	
55	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	40,000
	
56	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	40,000
	
		1.2.3. Tavane
	
57	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	103,000
	
58	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	103,000
	
59	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	103,000
	
60	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	103,000
	
61	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	103,000
	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	103,000
	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	103,000
	
64	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	103,000
	
65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	103,000
	
66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea Mattlatex lavabila , sau analog ca nivel de calitate)
	m2	103,000
	
		1.2.4. Glafuri
	
67	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,000
	
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,000
	
69	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,000
	
70	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,000
	
71	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,000
	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,000
	
73	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,000
	
74	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,000
	
75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,000
	
76	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	6,000
	
		1.2.5. Diverse lucrari
	
77	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile(Masca din placaj de MDF  pentru radiatoare)
	m2	9,250
	
78	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	15,000
	
79	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	15,000
	
80	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	15,000
	
		1.3. Reparatie hol etajul 4
	
		1.3.1. Pereti
	
81	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	25,120
	
82	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm
	m2	152,590
	
83	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	373,190
	
84	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	373,190
	
85	CF15A K-2,5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	75,110
	
86	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	373,190
	
87	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	298,080
	
88	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	373,190
	
89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	373,190
	
90	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	373,190
	
91	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	373,190
	
92	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	373,190
	
93	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	298,080
	
94	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea(vopsea  avind la baza rasina alchidica, solventi organici, uscare rapida)
	m2	0,800
	
95	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de60*30 cm,(portelanat) executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	75,110
	
96	CK18C
	Profil din inox
	m	46,700
	
97	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	50,000
	
		1.3.2. Pardosele
	
98	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	120,000
	
99	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	120,000
	
		1.3.3. Tavane
	
100	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	156,060
	
101	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	156,060
	
		1.3.4. Glafuri
	
102	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	9,000
	
103	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	9,000
	
104	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	9,000
	
105	CF51B K-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	9,000
	
106	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,000
	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,000
	
108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	9,000
	
109	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	9,000
	
110	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	9,000
	
111	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	9,000
	
		1.3.5. Diverse lucrari
	
112	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile(Masca din placaj de MDF  pentru radiatoare)
	m2	10,240
	
113	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	15,000
	
114	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	15,000
	
115	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	15,000
	
		2. Lucrari de constructie la sistemul de electricitate 
	
116	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	33,000
	
117	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	18,000
	
118	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	30,000
	
119	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	30,000
	
120	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	350,000
	
121	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	350,000