Lucrari de constructie a imbracamintei din beton ciment pe str. Alexandru cel Bun in s. Panasesti, L=250 m., B=4 m	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire
			
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv impingerea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	1,50	
 2	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2
Коэффициент к машинам=2,00
	100 m3	1,50	
 3	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	1,50	
 		Capitolul 2. Imbracamintea drumului
			
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H=15 cm
	m3	150,00	
 5	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri M350 (C20/25), executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm
	m2	1 000,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.