Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. ILG-13/2024
”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular din str. Păcii – str. Tinereții, s. Ustea, r-nul Dubăsari” 

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

Gazoduct de presiune medie și joasă din sectorului locative,str.Pacii -str.Tineretii, s.Ustia, raionul Dubasari      
        
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:  

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Retele de gaze exterioare presiuna medie.
			
		1.1. Lucrari de terasamente.
			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
 	100 m3	0,520	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,07	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
 	m3	1,560	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,21	
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (groapa de racordareia conductei de gaz)
 	m3	6,760	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (cu comunicatii)
 	m3	2,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,66	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,26	
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 	m3	9,960	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,09	
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 	m3	9,960	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,67	
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 	100 m3	0,387	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,42	
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 	100 m3	0,387	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,41	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,02	
9	.	Nisip
 	m3	10,200	
	578789899000	Nisip	m3	10,20	
		1.2. Tevi si asrmatura.
			
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	2,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07	
	25296710001323	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	2,01	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,03	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00	
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	104,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,87	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,74	
	252967100016358	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф63x5.8	m	104,31	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,56	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,21	
12	.	Panglica de avertzizare cu folie metalica DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	106,000	
	4345589789946156	Panglica de avertzizare cu folie metalica DFSL	m	106,00	
13	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Teava din otel ф 32x3 )(ГОСТ10704-91)
 	m	4,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,52	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,04	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,52	
	2722103107000323	(Teava din otel ф 32x3 	m	4,02	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,04	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,02	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,43	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,07	
14	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Teava din otel ф57x3 )(ГОСТ10704-91)
 	m	2,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,26	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,52	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,26	
	2722103107000573	Teava din otel ф 57x3 	m	2,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,22	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,04	
15	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
 	m	6,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,12	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,15	
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Mufa electrosudabila D32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115032	Mufa electrosudabila D32	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
17	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Mufa electrosudabila D63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115063	Mufa electrosudabila D63 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
18	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Sa electrosudabila D110x63mm)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	
	2523156713811063	Sa electrosudabila D110x63mm	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Cot electrosudabile D63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252367138111506300	Cot electrosudabile D63	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
		1.3. Robinet de gaze D63mm-1buc
			
		1.3.1. Camin ф1,0
			
20	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Сamin ф1000mm cu talpa din beton cl. B12,5-V=0,2m3)
 Material marunt  (scoabe, apa)=1,01
	m3	0,330	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,38	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,12	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa  B12,5)	m3	0,04	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,04	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,00	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,03	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,67	
21	.	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
 	put	1,000	
	666411320511089	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-10-9	buc	1,00	
22	.	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-3)
 	put	1,000	
	66641132051106	Placi prefabricate pt. camine  КЦ-10-3	buc	1,00	
23	.	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-1)
 	put	1,000	
	6664331201215121	Placi prefabricate pt. camine  КЦП1-10-1	buc	1,00	
24	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capac din beton ф600)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03
	buc	1,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	0,70	
	2875274200000600	Capac din beton ф600	buc	1,03	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,66	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,03	
		1.3.2.  Tevi.
			
25	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,05	
	252967100016358	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф63x5.8	m	1,50	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,02	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00	
26	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	1,50	
27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Mufa electrosudabila D63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60	
	2523671381115063	Mufa electrosudabila D63 	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,20	
28	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm (Tub de protectie otel ф100mm L=300mm)
 	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30	
	2722103310000100	Tub de protectie otel ф100mm L=300mm	m	0,60	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,28	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	
29	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
 	m3	0,300	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,18	
	142112102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	
		1.3.3. Suport cu bratara in complect.
			
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport cu bratara in complect)
 	kg	30,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	5,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,30	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,30	
	277527766309886	Suport cu bratara in complect	kg	30,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,15	
		1.4. Nodul de iesire,a  conductei din pamint D32mm-(1buc.)
			
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm (izolat cu bitum din pacura)
 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,49	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,63	
	252121670110011	Teava din otel d=100mm 	m	1,53	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,42	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,21	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,86	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,43	
32	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm)
 	buc	1,000	
	654389187098	Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm	buc	1,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	
33	.	Cilt  imbibat cu smoala
 	kg	1,800	
	2413547310816412	Cilt imbibat cu smoala	kg	1,80	
34	.	Bitum din pacura pentru izolatie 	БНИ-IV  ГОСТ 9812-74
 	kg	12,000	
	24135473041211	Bitum din pacura pentru izolatie И-IV  ГОСТ 9812-74	kg	12,00	
35	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Petris maruntit)
 	m3	0,020	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,02	
	1421102206036300	Petris marunit 300x300mm	m3	0,02	
36	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	1,50	
37	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,91	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,00	
38	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri ( Capac din tabla zincata СТ 14918-80)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03
	buc	1,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	
	27104036142598	Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80	kg	0,39	
39	.	Bratara D 57mm cu burghiu lung
 	buc	1,000	
	2411235477630412	Bratara D 57mm cu burghiu lung	buc	1,00	
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(Nisip obisnuit)
 	m3	0,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,30	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,51	
41	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm (SDR 11 PE100)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,05	
	252121671000125	Teava polietilena PE100 SDR11 d=32x3mm	m	1,50	
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,62	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,02	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,02	
42	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2,5 mm(ГОСТ10704-91)
 	m	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,40	
	25212167011001025	Teava din otel d=25x2,5	m	2,01	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,02	
43	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Mufa electrosudabila D32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115032	Mufa electrosudabila D32	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
44	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Tranzitie PE-OL D 32x25mm PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	265231567139112	Tranzitie PE-OL D 32x25mm	buc	1,00	
		1.5. Nodul de iesire,a  conductei din pamint D63mm-(1buc.)
			
45	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm  (izolat cu bitum din pacura)
 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,49	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,63	
	252121670110011	Teava din otel d=100mm 	m	1,53	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,42	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,21	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,86	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,43	
46	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm)
 	buc	1,000	
	654389187098	Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm	buc	1,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	
47	.	Cilt  imbibat cu smoala
 	kg	1,800	
	2413547310816412	Cilt imbibat cu smoala	kg	1,80	
48	.	Bitum din pacura pentru izolatie 	БНИ-IV  ГОСТ 9812-74
 	kg	12,000	
	24135473041211	Bitum din pacura pentru izolatie И-IV  ГОСТ 9812-74	kg	12,00	
49	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Petris maruntit )
 	m3	0,020	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,02	
	1421102206036300	Petris marunit 300x300mm	m3	0,02	
50	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	1,50	
51	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,91	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,00	
52	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Capac din tabla zincata СТ 14918-80)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03
	buc	1,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	
	27104036142598	Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80	kg	0,39	
53	.	Bratara D 57mm cu burghiu lung
 	buc	1,000	
	2411235477630412	Bratara D 57mm cu burghiu lung	buc	1,00	
54	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip obisnuit)
 	m3	0,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,30	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,51	
55	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5,8mm  (SDR11 PE100)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,05	
	252121671000116358	Теvi  PE100 SDR11 Ф63x5,8	m	1,50	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	
56	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2,5 mm(ГОСТ10704-91)
 	m	2,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	1,40	
	25212167010001025	Teava din otel d=25mm 	m	2,01	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,02	
57	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Teava din otel ф57x3 )(ГОСТ10704-91)
 	m	1,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13	
	2722103107000573	Teava din otel ф 57x3 	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,11	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,02	
58	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Mufa electrosudabila D63 PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115063	Mufa electrosudabila D63 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
59	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Tranzitie PE-OL D 63x50mm PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	2652315671391126350	Tranzitie PE-OL D 63x50mm PE 80	buc	1,00	
60	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm (Robinet sferic cu flansa  Dn20 mm)
 	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	
	287527420510025	Robinet sferic cu flansa  Dn20 mm	buc	1,00	
	287527442821025	Flansa rotunda libera ф25	buc	2,00	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01	
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	
	2874125881344	Saiba  plata  M 18	buc	8,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,10	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01	
61	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Fultru de gaze  FS-20)
 	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,10	
	287521274400258	Fultru de gaze  FS-20	buc	2,00	
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu trei cai Dn15mm)
 	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	
	2875274223405100	Robinet cu trei cai Dn15mm	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	
		1.6. Post de reglare gaze.(2buc)
			
		1.6.1. Ingradiera.Copertina.
			
63	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Copertica din tigla  matalica  k=0,5mm	ГОСТ 24045-94)(S=1,5mx2=3m2)(massa-3m2x2bucx7,85х0,5=23,55kg)=(Сornier 35x35x3,5mm- L=17.4мx2buc=34,8м)
 Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,05
	m	4,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 1500 x 2000 mm 	kg	24,73	
	56878890900	Сornier 35x35x3,5mm	m	36,54	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	
64	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier  (L=3,8x2buc=7,6м)(fundatie din beton  С12/15-V=0,43x2=0,86м3)
 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03
	m	7,600	
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	5,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,03	
	765986543321200	Бетон кл. С12/15	m3	0,88	
	27326250	Cетка металлическая	m2	12,52	
	281541106300540403	Stilpi din metalic (pilon din teava 40x40x3mm)(L=2.1м)	kg	36,05	
65	CN21A	Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (plasa metalica H=1,6м L=3,8м)-2buc
 	m2	12,160	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	13,62	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	1,46	
66	CR31A	Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (Portita din plasa)(cu vopsitorii)(S=0.8x1.6x 2buc=2.56м2)
 	m2	2,560	
	7123020011130	Fierar	h-om	1,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28	
	7141020013350	Vopsitor	h-om	1,54	
	0987651243456	Menerul cu portita din plasa	kg	4,86	
	2873122005042	Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка  N50x3  В=1500)	kg	3,10	
	27341813805279	Арматура ф16мм AI	kg	2,30	
	272103300085	Уголок 50x5	m	31,10	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,46	
67	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m(gropilor cu fundament)
 	buc	5,000	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,60	
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	2,00	
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	2,40	
68	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm(cu pilon)
 	m2	1,020	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,10	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,13	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,12	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Pietris H=0.15м )( V=0.39x2buc=0,78м3)
 	m3	0,780	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,47	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,16	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	0,95	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,12	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,03	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,20	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	
70	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Pavaj cu beton H=10см (С25/30)(М400))(S=1,3x2,0x2buc=5.2m2)
 	m2	5,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,46	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21	
	2663102100000400	Beton С25/30 (М400)	m3	0,53	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,08	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,06	
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,08	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (24kgx2=48kg)
 	kg	48,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,04	
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	48,00	
		1.7. Racordare in gazoduct subteran p/m D110-(1buc).
			
72	GD54C	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Sa bransament  ф110x63)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,20	
	2523156127138111063	Sa bransament  ф110x63	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,08	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	
73	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Mufa electrosudabila D63 PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115063	Mufa electrosudabila D63 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
74	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
75	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
 	m3	2,900	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,77	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,97	
		1.8. Racordare in gazoduct subteran  D32 p/m-(1buc)
			
76	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Sa bransament  ф32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	25236713811115032	Sa bransament  ф32	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
77	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Mufa electrosudabila D32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115032	Mufa electrosudabila D32	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
78	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
 	m3	2,900	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,77	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,97	
		1.9. Demontarea si restaurarea pavajului de petris  drumului (S=97x0,5=48,5м2)
			
80	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea  pavajului de petris)
 	100 m3	0,087	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,23	
81	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 
 	m3	4,850	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,37	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,33	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,48	
	2592270004021	Compactor pe pne1uri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,04	
82	TsC54B К=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного  покрытия   дороги с учетом 50% возврата щебня)
 	m3	8,730	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,64	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,02	
	2592270004021	Compactor pe pne1uri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,67	
		2. Lucrari montarea.
			
83	IA52A прим.	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Post de reglare gaze cu 2 regulatoare FRG / 2MB "Standart" D20mm)
 	buc	2,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00	
84	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Robinet de gaze D63mm PE)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
85	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru OБМ100-12)
 	buc	1,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	
		3. Utilaj.
			
86	.	Post de reglare gaze cu 2 regulatoare FRG / 2MB "Standart" D20mm 
 	buc	2,000	
	5676817678814550	Post de reglare gaze cu 2 regulatoare FRG / 2MB "Standart" D20mm 	buc	2,00	
87	.	Robinet de gaze D63mm PE
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	45556167876589763	Robinet de gaze D63mm РE	buc	1,00	
88	.	Manometru OБМ100-12
 	buc	1,000	
	332050000000012	Manometru OБМ100-12	buc	1,00	
89	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2(полоса  стальная( Fisie din otel k=5mm, 30x30mm) (заземление)
 	100 m	0,240	
	1	Muncitor	h-om.	3,98	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,22	
	1019912373	Otel fisie necalmat 30x30mm	m	24,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,75	
90	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 25mm(Electrod  d25мм, L=3,0м)(2шт)(заземление)
 	10 buc	0,600	
	1	Muncitor	h-om.	4,97	
	1065411614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 25 mm	m	18,07	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,47	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,52	
		4. Retele de gaze exterioare presiuna joasa.
			
		4.1. Lucrari de terasamente.
			
91	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
 	100 m3	3,940	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,08	
92	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 
 	m3	11,820	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,35	
93	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (groapa de racordareia conductei de gaz)
 	m3	6,760	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	
94	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
 	m3	66,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,46	
95	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
 	m3	66,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,42	
96	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
 	100 m3	2,640	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,88	
97	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
 	100 m3	2,640	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,28	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,43	
98	.	Nisip
 	m3	76,300	
	578789899000	Nisip	m3	76,30	
		4.2. Tevi si asrmatura.
			
99	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32x3 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	132,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,38	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,75	
	25296710001323	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф32x3	m	132,40	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,98	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,26	
100	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40x3,7 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	338,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,08	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,17	
	252967100014037	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф40x37	m	339,01	
	2416526101467	Mastic 	kg	5,07	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,68	
101	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50x4,6 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	115,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,14	
	252967100015046	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф50x4,6	m	115,34	
	2416526101467	Mastic 	kg	1,72	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,23	
102	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8 mm (PE 100 SDR 11)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	194,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,49	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,98	
	252967100016358	Teava polietilena PE100 SDR11 Ф63x5.8	m	194,58	
	2416526101467	Mastic 	kg	2,91	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,39	
103	.	Panglica de avertzizare cu folie metalica DFSL
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	805,000	
	434558978994656	Panglica de avertzizare cu folie metalica DFSL	m	805,00	
104	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Teava din otel ф 25x2.8 )(ГОСТ3262-75)
 	m	45,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,85	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,70	
	7212030022700	Sudor	h-om	5,85	
	27221031070002528	Teava din otel ф 25x2.8 	m	45,18	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,45	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,27	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,14	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,18	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,86	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,40	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,81	
105	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Teava din otel ф 50x3,2 )(ГОСТ3262-75)
 	m	10,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,30	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,30	
	27221031070005032	Teava din otel ф 50x3.2	m	10,04	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,10	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,06	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,04	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,09	
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,18	
106	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
 	m	55,000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,50	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	1,10	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,38	
107	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Mufa electrosudabila D32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	19,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	15,20	
	2523671381115032	Mufa electrosudabila D32	buc	19,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	11,40	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	11,40	
108	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40 mm(Mufa electrosudabila D40  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523671381115040	Mufa electrosudabila D40  	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
109	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Mufa electrosudabila D50  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115050	Mufa electrosudabila D50	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
110	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Mufa electrosudabila D63  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	2,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60	
	2523671381115063	Mufa electrosudabila D63 	buc	2,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,20	
111	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Teu  egal electrosudabil D63  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115163	Teu  redus electrosudabil D63 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
112	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40x32 mm(Teu  redus electrosudabil D40x32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	5,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,00	
	252367138111514032	Teu  redus electrosudabil D40x32	buc	5,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,00	
113	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x32 mm(Teu  redus electrosudabil D50x32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252367138112515032	Teu  redus electrosudabil D50x32  	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
114	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x32 mm(Teu  redus electrosudabil D63x32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	11,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	8,80	
	252367138112516332	Teu  redus electrosudabil D63x32 	buc	11,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,60	
115	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x32 mm(Reductie electrosudabila  D50x40  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252367138112525040	Reductie electrosudabila  D50x40 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
116	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50x32 mm(Reductie electrosudabila  D63x40  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	252367138112526340	Reductie electrosudabila  D63x40 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
		4.3. Nodul de iesire,a  conductei din pamint D32mm-(18buc )(vezi  foaia 9).
			
117	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 80 mm ( izolat cu bitum din pacura)
 	m	27,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	44,82	
	7212030022700	Sudor	h-om.	11,34	
	2521216701100180	Teava din otel d=80mm 	m	27,54	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	223,56	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,24	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,78	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	33,48	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,83	
118	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 125 mm ( izolat cu bitum din pacura)
 	m	27,000	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	44,82	
	7212030022700	Sudor	h-om.	11,34	
	2521216701100125	Teava din otel d=125mm 	m	27,54	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	223,56	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,24	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	3,78	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	33,48	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	7,83	
119	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm)
 	buc	18,000	
	654389187098	Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm	buc	18,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,40	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,80	
120	.	Cilt  imbibat cu smoala
 	kg	32,400	
	2413547310816412	Cilt imbibat cu smoala	kg	32,40	
121	.	Bitum din pacura pentru izolatie 	БНИ-IV  ГОСТ 9812-74
 	kg	216,000	
	24135473041211	Bitum din pacura pentru izolatie И-IV  ГОСТ 9812-74	kg	216,00	
122	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Petris maruntit )
 	m3	0,360	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,42	
	1421102206036300	Petris marunit 300x300mm	m3	0,37	
123	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	27,000	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	27,00	
124	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	0,180	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,36	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,05	
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri ( Capac din tabla zincata СТ 14918-80)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03
	buc	18,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,40	
	27104036142598	Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80	kg	7,05	
126	.	Bratara D 25mm cu burghiu lung
 	buc	18,000	
	2411235477630425	Bratara D 25mm cu burghiu lung	buc	18,00	
127	.	Bratara D 57mm cu burghiu lung
 	buc	18,000	
	2411235477630412	Bratara D 57mm cu burghiu lung	buc	18,00	
128	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip obisnuit)
 	m3	9,000	
	9312040019600	Sapator	h-om	5,49	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,22	
129	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	18,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,96	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,36	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,06	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	27,36	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	1,98	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,98	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	18,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	50,40	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	10,98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,26	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	9,36	
130	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	27,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,97	
	252121671000125	Teava polietilena PE100 SDR11 d=32x3mm	m	27,08	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,40	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,05	
131	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 25x2,8 mm(ГОСТ3262-75)
 	m	18,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	12,60	
	25212167011001028	Teava din otel d=25x2,8	m	18,09	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,18	
132	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Mufa electrosudabila D32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	18,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	14,40	
	2523671381115032	Mufa electrosudabila D32	buc	18,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	10,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,80	
133	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Tranzitie PE-OL D 32x25mm PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	18,000	
	265231567139112	Tranzitie PE-OL D 32x25mm	buc	18,00	
		4.4. Nodul de iesire,a  conductei din pamint D40mm-(3buc.) (vezi  foaia 9).
			
134	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 80 mm ( izolat cu bitum din pacura)
 	m	4,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	7,47	
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,89	
	2521216701100180	Teava din otel d=80mm 	m	4,59	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	37,26	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,54	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,63	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,58	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,30	
135	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 125 mm ( izolat cu bitum din pacura)
 	m	4,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	7,47	
	7212030022700	Sudor	h-om.	1,89	
	2521216701100125	Teava din otel d=125mm 	m	4,59	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	37,26	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,54	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,63	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,58	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,30	
136	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm)
 	buc	3,000	
	654389187098	Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm	buc	3,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,80	
137	.	Cilt imbibat cu smoala
 	kg	5,400	
	2413547310816412	Cilt imbibat cu smoala	kg	5,40	
138	.	Bitum din pacura pentru izolatie 	БНИ-IV  ГОСТ 9812-74
 	kg	36,000	
	24135473041211	Bitum din pacura pentru izolatie И-IV  ГОСТ 9812-74	kg	36,00	
139	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Petris maruntit )
 	m3	0,060	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,07	
	1421102206036300	Petris marunit 300x300mm	m3	0,06	
140	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	4,500	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	4,50	
141	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	0,030	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,22	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,73	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,01	
142	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03
	buc	3,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,90	
	27104036142598	Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80	kg	1,17	
143	.	Bratara D 25mm cu burghiu lung
 	buc	3,000	
	2411235477630425	Bratara D 25mm cu burghiu lung	buc	3,00	
144	.	Bratara D 57mm cu burghiu lung
 	buc	18,000	
	2411235477630412	Bratara D 57mm cu burghiu lung	buc	18,00	
145	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip obisnuit)
 	m3	1,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,92	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,54	
146	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	3,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,66	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,06	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,51	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,56	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,33	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,33	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	3,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	8,40	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,83	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,21	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,56	
147	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40х3,7 mm (SDR11 PE100)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	4,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,16	
	25212167100014037	Teava polietilena PE100 SDR11 d=40x3.7mm	m	4,51	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,07	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,01	
148	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32x2,8 mm(ГОСТ3262-75)
 	m	3,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	2,10	
	2521216701100103228	Teava din otel d=32x2,8	m	3,01	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,03	
149	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40 mm(Mufa electrosudabila D40  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	3,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,40	
	2523671381115040	Mufa electrosudabila D40  	buc	3,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,80	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,80	
150	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Tranzitie PE-OL D 40x32 PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	3,000	
	265231567134032	Tranzitie PE-OL D 40x32mm PE 100	buc	3,00	
		4.5. Nodul de iesire,a  conductei din pamint D50mm-(1buc). (vezi  foaia 9).			
151	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 80 mm ( izolat cu bitum din pacura)
 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,49	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,63	
	2521216701100180	Teava din otel d=80mm 	m	1,53	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,42	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,21	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,86	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,43	
152	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 125 mm ( izolat cu bitum din pacura) 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,49	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,63	
	2521216701100125	Teava din otel d=125mm 	m	1,53	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,42	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,21	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,86	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,43	
153	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm) 	buc	1,000	
	654389187098	Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm	buc	1,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	
154	.	Cilt  imbibat cu smoala
 	kg	1,800	
	2413547310816412	Cilt imbibat cu smoala	kg	1,80	
155	.	Bitum din pacura pentru izolatie 	БНИ-IV  ГОСТ 9812-74
 	kg	12,000	
	24135473041211	Bitum din pacura pentru izolatie И-IV  ГОСТ 9812-74	kg	12,00	
156	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Petris maruntit ) 	m3	0,020	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,02	
	1421102206036300	Petris marunit 300x300mm	m3	0,02	
157	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	1,50	
158	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,91	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,00	
159	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Capac din tabla zincata СТ 14918-80)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc	1,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	
	27104036142598	Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80	kg	0,39	
160	.	Bratara D 25mm cu burghiu lung
 	buc	1,000	
	2411235477630425	Bratara D 25mm cu burghiu lung	buc	1,00	
161	.	Bratara D 57mm cu burghiu lung
 	buc	1,000	
	2411235477630412	Bratara D 57mm cu burghiu lung	buc	1,00	
162	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip obisnuit) 	m3	0,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,30	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,51	
163	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
164	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50х4.6mm (SDR11 PE100)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,05	
	25212167100015046	Teava polietilena PE100 SDR11 d=50x4.6mm	m	1,50	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,02	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00	
165	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn40x3 mm(ГОСТ3262-75)
 	m	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,70	
	252121670110010403	Teava din otel d=40x3	m	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01	
166	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Mufa electrosudabila D50  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115050	Mufa electrosudabila D50	buc	1,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
167	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50 mm(Tranzitie PE-OL D 50x40 PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	265231567135040	Tranzitie PE-OL D 50x40mm PE 100	buc	1,00	
		4.6. Nodul de iesire,a  conductei din pamint D63mm-1buc. (vezi  foaia 9).
			
168	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 80 mm ( izolat cu bitum din pacura) 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,49	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,63	
	2521216701100180	Teava din otel d=80mm 	m	1,53	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,42	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,21	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,86	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,43	
169	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 125 mm ( izolat cu bitum din pacura) 	m	1,500	
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,49	
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,63	
	2521216701100125	Teava din otel d=125mm 	m	1,53	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12,42	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,18	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,21	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,86	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,43	
170	GD04A	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm) 	buc	1,000	
	654389187098	Stut din teava Dn 20mm cu cep L=500mm	buc	1,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27	
171	.	Cilt  imbibat cu smoala
 	kg	1,800	
	2413547310816412	Cilt imbibat cu smoala	kg	1,80	
172	.	Bitum din pacura pentru izolatie 	БНИ-IV  ГОСТ 9812-74
 	kg	12,000	
	24135473041211	Bitum din pacura pentru izolatie И-IV  ГОСТ 9812-74	kg	12,00	
173	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Petris maruntit )
 	m3	0,020	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,02	
	1421102206036300	Petris marunit 300x300mm	m3	0,02	
174	.	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	43455897890656	Panglica  de avertizare cu folie  metalicа	m	1,50	
175	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,010	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,91	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,00	
176	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Capac din tabla zincata СТ 14918-80)
 Material marunt (carbuni, apa tare)=1,03	buc	1,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30	
	27104036142598	Сapac Capac din tabla zincata СТ 14918-80	kg	0,39	
177	.	Bratara D 25mm cu burghiu lung
 	buc	1,000	
	2411235477630425	Bratara D 25mm cu burghiu lung	buc	1,00	
178	.	Bratara D 57mm cu burghiu lung
 	buc	1,000	
	2411235477630412	Bratara D 57mm cu burghiu lung	buc	1,00	
179	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip obisnuit)
 	m3	0,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,30	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,51	
180	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
181	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63х5.8mm (SDR11 PE100)
 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00
	m	1,500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,05	
	25212167100016358	Teava polietilena PE100 SDR11 d=63x5.8mm	m	1,50	
	2416526101467	Mastic 	kg	0,02	
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00	
182	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn50x3 mm(ГОСТ3262-75)
 	m	1,000	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om.	0,70	
	252121670110010503	Teava din otel d=50x3	m	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01	
183	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Mufa electrosudabila D63  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115063	Mufa electrosudabila D63 	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
184	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  63 mm(Tranzitie PE-OL D63x 50  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	265231567135040	Tranzitie PE-OL D 50x40mm PE 100	buc	1,00	
		4.7. Racordare in gazoduct subteran  D32 p/m-(1buc)
			
185	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Sa bransament  ф32)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	25236713811115032	Sa bransament  ф32	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
186	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  32 mm(Mufa electrosudabila D32  PE 100)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00
	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115032	Mufa electrosudabila D32	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
187	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip)
 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
188	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
 	m3	2,900	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,77	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,97	
		4.8. Racordare in gazoduct subteran  D50 p/m-(1buc)
			
189	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  50/40 mm(Sa bransament  ф50/40)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	25236713811115040	Sa bransament  ф50/40	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
190	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de  40 mm(Mufa electrosudabila D40  PE 80)
 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,00	buc	1,000	
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80	
	2523671381115040	Mufa electrosudabila D40  	buc	1,00	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60	
191	GA07A	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Tub control+cover+nisip) 	buc	1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,17	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,52	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,11	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	
	272210311100032	Teava  PE ф32мм	m	1,00	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	2,80	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,61	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,07	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,52	
192	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	2,900	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,77	
	14211021200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,97	
		4.9. Demontarea si restaurarea pavajului de petris  drumului (S=479x0,5=239,5м2)
			
193	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Demontarea  pavajului de petris) 	100 m3	0,431	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,12	
194	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 
 	m3	24,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,60	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,40	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,40	
	2592270004021	Compactor pe pne1uri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,08	
195	TsC54B К=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного  покрытия   дороги с учетом 50% возврата щебня) 	m3	43,310	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,88	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	24,90	
	2592270004021	Compactor pe pne1uri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,19