CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Badiceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Badiceni
3. Obiectul achizitiilor Lucrari de reparatie capitala a unor portiuni de drum din com.Badiceni, r-nul Soroca                                             

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sector 1			
1	DH02B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	41,810	
 2	DI134
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	41,810	
 3	DI134A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	41,810	
 4	TsC35A11
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m	100 m3	14,634	
 5	TsI50A5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	2 195,040	
 6	TsC17B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	33,450	
 7	DI95
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,010	
 8	TsC02D1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,010	
 9	TsI50A8
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km 	t	571,960	
 10	RpDA09B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	3 344,800	
 11	RpDA03A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	78,900	
   		Capitolul 2. Sector 2			
12	DH02B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	18,900	
 13	DI134
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	18,900	
 14	DI134A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	18,900	
 15	TsC35A11
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  11-20 m	100 m3	6,615	
 16	TsI50A5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	992,250	
 17	TsC17B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,120	
 18	DI95
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,370	
 19	TsC02D1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,370	
 20	TsI50A8
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km 	t	258,550	
 21	RpDA09B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1 512,000	

Primarul comunei Bădiceni                                                   Avornicița  Marin