____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia strazilor Dacia si A. Mateevici din s. Magdacesti
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Dacia L=850 m
	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	6,80
	
2	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II
	100 m3	6,80
	
3	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	6,80
	
4	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	1 292,00
	
5	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2	51,00
	
6	AcE07C   К=0,8
	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc	25,00
	
7	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara costul capacului)
	buc	25,00
	
8	RpCB02D1
	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15  pentru lucrari de subzidiri
	m3	5,20
	
9	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63  conform SM EN 13242+AI:2010  , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm
	m3	765,00
	
10	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	3,06
	
11	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD PC 22,4 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	5 100,00
	
12	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,53
	
13	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	5 100,00
	
		2. str. A. Mateevici L=850 m
	
14	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	6,80
	
15	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II
	100 m3	6,80
	
16	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	6,80
	
17	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	1 292,00
	
18	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2	51,00
	
19	AcE07C   К=0,8
	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc	25,00
	
20	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fsara costul capacului)
	buc	25,00
	
21	RpCB02D1
	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 , pentru lucrari de subzidiri
	m3	5,20
	
22	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63  conform SM EN 13242+AI:2010  , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm
	m3	765,00
	
23	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	3,06
	
24	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD PC 22,4 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	5 100,00
	
25	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,53
	
26	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	5 100,00
	
		3. sector cuprins intre strazile Dacia - A. Mateevici L=92 m
	
27	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,74
	
28	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II
	100 m3	0,74
	
29	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	0,74
	
30	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	140,60
	
31	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2	5,52
	
32	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 0-63  conform SM EN 13242+AI:2010  , pentru drumuri, cu asternere mecanica h-15 cm
	m3	82,80
	
33	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,33
	
34	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD PC 22,4 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	552,00
	
35	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,17
	
36	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	552,00