____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor LT M. Eminescu

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie	
		1.1. Lucrari de reparatie et 3	
		1.1.1. Tavane	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	221,00
	
		1.1.2. Pereti
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	325,00
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	325,00
	
4	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,00
	
5	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	325,00
	
6	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,00
	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	325,00
	
8	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	325,00
	
9	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	127,00
	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,00
	
		1.2. Lucrari de reparatie et 4	
		1.2.1. Tavane	
11	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	208,05
	
		1.2.2. Pereti	
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	334,00
	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	334,00
	
14	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	334,00
	
15	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	334,00
	
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	334,00
	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	334,00
	
18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	334,00
	
19	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	131,00
	
20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	334,00
	
		1.3. Scara 1	
		1.3.1. Tavane	
21	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	84,00
	
22	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	84,00
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	84,00
	
24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	84,00
	
25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,00
	
		1.3.2. Pereti
	
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	212,00
	
27	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	212,00
	
28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	212,00
	
29	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	212,00
	
30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	212,00
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	212,00
	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	212,00
	
33	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	70,67
	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,00
	
35	CH06A
	Mina curenta INOX  montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	38,00
	
		1.4. Scara 2	
		1.4.1. Tavane	
36	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	92,00
	
37	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,00
	
38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	92,00
	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	92,00
	
40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,00
	
		1.4.2. Pereti
	
41	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	246,00
	
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	246,00
	
43	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	246,00
	
44	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	246,00
	
45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	246,00
	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	246,00
	
47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	246,00
	
48	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	82,00
	
49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	246,00
	
50	CH06A
	Mina curenta INOX  montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	40,00
	
		1.5. Coridor bloc mic et 3	
		1.5.1. Tavane	
51	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,80
	
		1.5.2. Pereti	
52	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	177,60
	
53	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	177,60
	
54	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	177,60
	
55	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	177,60
	
56	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,60
	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	177,60
	
58	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	177,60
	
59	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,80
	
60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	177,60
	
61	CH06A
	Mina curenta INOX  montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	26,00
	
		1.6. Scara bloc mic et 3	
		1.6.1. Tavane	
62	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,00
	
		1.6.2. Pereti
	
63	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,00
	
64	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	63,00
	
65	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	63,00
	
66	CF51B k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	63,00
	
67	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,00
	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	63,00
	
69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	63,00
	
70	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Mattlatex  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,00
	
71	CH06A
	Mina curenta INOX  montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	44,00
	
		1.7. Timplarie	
		1.7.1. Et-3	
72	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla
	m2	10,80
	
73	CK25A1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,20
	
74	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,00
	
75	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,80
	
76	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,00
	
		1.7.2. Et-4	
77	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	12,18
	
78	CK25A1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,80
	
79	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,00
	
80	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	12,18
	
81	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,00
	
		1.7.3. Scara 1
	
82	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla
	m2	29,53
	
83	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	18,00
	
84	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	29,53
	
85	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	9,85
	
86	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	9,85
	
		1.7.4. Scara 2
	
87	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla
	m2	21,05
	
88	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	21,05
	
		1.8. WC Bloc mic	
		1.8.1. Pereti	
89	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,00
	
90	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	108,00
	
91	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	146,00
	
92	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	146,00
	
93	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	146,00
	
94	CN23C1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,80
	
		1.8.2. Tavane
	
95	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriuri PVC ( 1,05 /m2) pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	48,00
	
		1.8.3. Pardoseli
	
96	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,00
	
97	CA05A
	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,80
	
98	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	48,00
	
99	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	48,00
	
100	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,00
	
101	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,00
	
		1.8.4. Timplarie
	
102	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,30
	
103	CK25A1
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,80
	
104	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	38,10
	
105	CK23A1
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,50
	
106	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,60
	
107	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,60
	
108	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,00
	
		1.8.5. Lucrari sanitare
	
109	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,00
	
110	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (ramificatie canalizare d 110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
	
111	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot 90 canalizare d.110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	9,00
	
112	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (reductie canalizare d . 110/50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	
113	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	4,00
	
114	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,00
	
115	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
	
116	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	9,00
	
117	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
	
118	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00
	
119	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00
	
120	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,00
	
121	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	15,00
	
122	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	24,00
	
123	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	6,00
	
124	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00
	
125	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,00
	
		2. Lucrari Electrotehnice 	
		2.1. Lucrari de demontare	
126	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	50,00
	
127	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	22,00
	
128	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice
	buc	4,00
	
129	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,00
	
130	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,00
	
131	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	160,00
	
132	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	160,00
	
		2.2. Lucrari de montare	
133	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 18 automate ЩРН	buc	3,00
	
134	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B/25A	buc	40,00
	
135	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. BA 47-29/3/С/50A	buc	3,00
	
136	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1-Световой указатель EXIT	100 buc	0,04
	
137	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4  Corp de iluminat  LED  4 x 18	100 buc	0,50
	
138	Pret material	Corp de iluminat  LED  4 x 18
	buc	50,00
	
139	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED 10 W	buc	200,00
	
140	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Corp de iluminat LED  2 x 36	100 buc	0,08
	
141	Pret material

	Corp de iluminat  LED  2 x 36	buc	8,00
	
142	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente  LED 20 W	buc	16,00
	
143	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,22
	
144	Pret material

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  IP 20	buc	22,00
	
145	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	22,00
	
146	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,00
	
147	
	Tub flexibil  16mm
	m	600,00
	
148	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	16,00
	
149	Pret de piata	Cutie de distributie 150*150	buc	16,00	
150	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	880,00
	
151	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	125,00
	
152	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp	m	28,00
	
153	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2
	100 buc	1,20