CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a strazii Drumul Morilor, din or.Durlesti, mun.Chisinau, cu lungimea de 0.470 km
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,460	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,596	
		1. str.Drumul Morilor, or.Durlesti
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,11	
2	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea in lateral a pamintului)
	100 m3	1,11	
3	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (intoarcerea pamintului)
	100 m3	1,11	
4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului intre spatele bordurilor si garduri )
	m3	111,05	
5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	1,11	
6	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,28	
7	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea in lateral a pamintului)
	100 m3	1,28	
8	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (intoarcerea pamintului)
	100 m3	1,28	
9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului la tauzuri)
	m3	127,61	
10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	1,28	
11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	4,97	
12	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	938,93	
13	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	4,97	
14	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata drumului)
	100m2	30,49	
15	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (3048.91m2)
	100 m3	9,15	
		1.2. Demolarea structurii rutiere
	
16	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm   (coeficient  k=1,6)
	m2	2 054,40	
17	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	394,44	
18	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,644	
19	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm
	m3	308,11	
20	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	3,08	
21	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	554,60	
22	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	3,08	
23	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=25cm
	m3	242,75	
24	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	2,43	
25	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	436,95	
26	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	2,43	
		1.3. Amenajarea sistemului rutier
	
27	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	319,64	
28	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.25m) 
	m3	762,23	
29	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	1,741	
30	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 
	m2	2 679,20	
31	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2
	t	0,67	
32	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  )
	m2	2 679,20	
33	material
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	5,35	
		1.4. Demolarea bordurei
	
34	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton 
	m	119,20	
35	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	13,40	
36	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	13,40	
37	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,054	
		1.5. Montarea bordurei
	
38	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	46,32	
39	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	772,00	
40	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	5,40	
		1.6. Executia intrarilor in curti
	
41	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)
	100 m3	1,123	
42	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	212,29	
43	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,123	
44	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	202,00	
45	
	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-6,47	
46	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 
	100m2	3,74	
47	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)
	m3	37,44	
48	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.12m) 
	m3	56,16	
49	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=6cm)
	m2	374,41	
		1.7. Drumuri laterale
	
50	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	20,79	
51	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15)
	m	346,50	
52	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	2,08	
53	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm   (coeficient  k=1,6)
	m2	431,18	
54	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	82,79	
55	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,345	
56	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm
	m3	64,67	
57	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,65	
58	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	116,41	
59	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,65	
60	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=25cm
	m3	124,26	
61	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	1,24	
62	TsI51A1
	Transportarea  cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	223,67	
63	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,24	
64	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm) 
	m3	97,42	
65	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.25m) 
	m3	232,06	
66	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,539	
67	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 
	m2	828,77	
68	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2
	t	0,207	
69	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  )
	m2	828,77	
70	material
	Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	1,66	
71	Dl119
	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten) 
	m3	6,60	
		1.8. Constructia trotuarului
	
72	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton B15)
	m	476,00	
73	
	Beton B15 (se exclude la norma DE11A)
	m3	-13,81	
74	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	90,60	
75	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,91	
76	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t	171,23	
77	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,91	
78	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare
	m2	453,00	
79	Dl112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2)
	m2	-453,00	
80	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (piatra de pavaj presata h=5cm)
	m2	453,00	
81	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400 (la trepte)
	m3	2,04	
82	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15)  la trepte
	m	34,00	
83	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	0,24	
84	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	51,00	
85	Dl119
	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (scari) 
	m3	5,10	
		1.9. Montarea parapetului pietonal
	
86	DI135
	Executarea parapetului metalic  
	m	162,00	
		1.10. Ridicarea capacelor la fintini
	
87	RpAcF34A
	Demontarea capacilor la camine
	buc	24,00	
88	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicre fintinilor ) 24buc
	m3	5,58	
89	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)
	buc	24,00	
		1.11. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratare
	
90	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,093	
91	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	3,97	
92	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2	0,13	
93	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2	0,23	
94	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=20cm
	m3	2,52	
95	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	46,20	
96	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm )-fund
	m3	3,15	
97	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (rigola din beton monolit B20, h=25cm  )-taluzuri
	m3	3,33	
98	PD04A
	Montarea armaturilor 
	kg	546,80	
99	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (814mm x 422mm)
	buc	20,00	
		1.12. Amenajarea tevilor corugate
	
100	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura 
	m	12,00	
101	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 
	m3	1,62	
102	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	3,78	
103	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)
	100 m3	0,054	
104	TsI51A2
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 
	t	11,88	
105	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,054	
106	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	0,67	
107	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	7,43	
108	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astuparea gropii)
	m3	29,70	
109	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,297	
110	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)
	100 m3	0,446	
111	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	84,20	
112	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,446	
113	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (25cm)
	m3	9,72	
114	AcA14E
	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, (tub riflat din polipropilena SN4,cu diam. interior 400mm )
	m	54,00	
115	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)
	m3	1,44	
116	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.27m) 
	m3	3,89	
117	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2
	t	0,01	
118	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) 
	m2	14,40	
119	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2
	t	0,004	
120	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  )
	m2	14,40	
		1.13. Fintini de captare
	
121	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  
	100 m3	0,02	
122	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	0,64	
123	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip (10cm)
	m3	0,23	
124	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,68	
125	material
	Placa КЦД-7 (1buc=0.06m3)
	buc	2,00	
126	material
	Inel КЦ-7-9 b (1buc=0.13m3)
	buc	2,00	
127	material
	Inel КЦ-7-3 (1buc=0.08m3)
	buc	2,00	
128	material
	Capac din beton armat diam. 86cm (1buc=0.07m3)
	buc	2,00	
129	PC02A
	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane 
	m2	2,00	
130	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment
	m3	0,60	
131	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	8,86	
		1.14. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
	
132	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)
	buc	18,00	
133	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900
	buc	14,00	
134	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700
	buc	10,00	
135	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700
	buc	2,00	
136	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
	m2	47,05