IMSP AMT Riscani  CMF10  Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapia
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 410
			
		Capitolul 1.1.1. Pereti 
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	59,00	
 2	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,90	
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	60,90	
 4	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	10,30	
 5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	50,61	
 6	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,61	
 7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	50,61	
 8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	50,61	
 9	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	50,60	
 10	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	28,60	
 11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 12	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	10,30	
 		Capitolul 1.1.2. Tavan
			
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	23,20	
 14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	23,20	
 15	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	23,20	
 16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	23,20	
 17	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	23,20	
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	23,20	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	23,20	
 20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	23,20	
 		Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane
			
21	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	9,60	
 22	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	9,60	
 23	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	30,00	
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	9,60	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	9,60	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	9,60	
 		Capitolul 1.1.4. Pardoseli
			
27	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	23,20	
 28	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	23,20	
 29	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC
	m2	23,20	
 30	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.1.5. Timplarie
			
31	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	2,90	
 32	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	2,90	
 33	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	9,50	
 34	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 411
			
		Capitolul 1.2.1. Pereti 
			
35	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	58,60	
 36	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,90	
 37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	60,50	
 38	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1,90	
 39	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	58,60	
 40	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	58,60	
 41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	58,60	
 42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	58,60	
 43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	58,60	
 44	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	22,60	
 45	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 46	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,90	
 		Capitolul 1.2.2. Tavan
			
47	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	25,60	
 48	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	25,60	
 49	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	25,60	
 50	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	25,60	
 51	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	25,60	
 52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,60	
 53	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	25,60	
 54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	25,60	
 		Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane
			
55	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	4,90	
 56	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,90	
 57	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	24,00	
 58	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	4,90	
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	4,90	
 60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	4,90	
 		Capitolul 1.2.4. Pardoseli
			
61	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	25,60	
 62	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	25,60	
 63	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC
	m2	25,60	
 64	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.2.5. Timplarie
			
65	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	2,90	
 66	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	2,90	
 67	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	9,50	
 68	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 412
			
		Capitolul 1.3.1. Pereti 
			
69	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	63,00	
 70	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC, 
	m2	8,50	
 71	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	63,00	
 72	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	63,00	
 73	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	63,00	
 74	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	63,00	
 75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	63,00	
 76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	63,00	
 77	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	28,00	
 78	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 79	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,90	
 		Capitolul 1.3.2. Tavan
			
80	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	24,10	
 81	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	24,10	
 82	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	24,10	
 83	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,10	
 84	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	24,10	
 85	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	24,10	
 86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	24,10	
 87	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	24,10	
 		Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane
			
88	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,30	
 89	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,30	
 90	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	23,00	
 91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,30	
 92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,30	
 93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,30	
 		Capitolul 1.3.4. Pardoseli
			
94	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	24,10	
 95	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	24,10	
 96	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC
	m2	24,10	
 97	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.3.5. Timplarie
			
98	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	2,90	
 99	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	2,90	
 100	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	9,50	
 101	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	18,60	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 413
			
		Capitolul 1.4.1. Pereti 
			
102	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	50,20	
 103	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	7,14	
 104	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC, 
	m2	17,90	
 105	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,90	
 106	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	52,10	
 107	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1,90	
 108	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	50,20	
 109	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,20	
 110	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	50,20	
 111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	50,20	
 112	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	50,20	
 113	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	28,00	
 114	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 115	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,90	
 		Capitolul 1.4.2. Tavan
			
116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	18,30	
 117	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	18,30	
 118	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	18,30	
 119	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	18,30	
 120	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	18,30	
 121	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	18,30	
 122	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	18,30	
 123	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	18,30	
 		Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane
			
124	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	9,20	
 125	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	9,20	
 126	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	26,00	
 127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	9,20	
 128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	9,20	
 129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	9,20	
 		Capitolul 1.4.4. Pardoseli
			
130	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,30	
 131	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	18,30	
 132	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC
	m2	18,30	
 133	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.4.5. Timplarie
			
134	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 135	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 136	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 137	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.5. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 414
			
		Capitolul 1.5.1. Pereti 
			
138	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	37,00	
 139	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,90	
 140	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	38,90	
 141	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1,90	
 142	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,00	
 143	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,00	
 144	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	37,00	
 145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	37,00	
 146	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	37,00	
 147	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	15,00	
 148	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 149	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,90	
 		Capitolul 1.5.2. Tavan
			
150	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	11,10	
 151	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	11,10	
 152	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,10	
 153	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,10	
 154	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	11,10	
 155	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,10	
 156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	11,10	
 157	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	11,10	
 		Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane
			
158	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,70	
 159	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,70	
 160	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 161	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,70	
 162	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,70	
 163	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,70	
 		Capitolul 1.5.4. Pardoseli
			
164	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,10	
 165	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	11,10	
 166	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC
	m2	11,10	
 167	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.5.5. Timplarie
			
168	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 169	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 170	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.6. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 415
			
		Capitolul 1.6.1. Pereti 
			
171	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	38,00	
 172	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,90	
 173	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	39,90	
 174	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1,90	
 175	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	38,00	
 176	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,00	
 177	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	38,00	
 178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	38,00	
 179	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	38,00	
 180	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	15,50	
 181	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 182	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,90	
 		Capitolul 1.6.2. Tavan
			
183	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	11,80	
 184	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	11,80	
 185	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,80	
 186	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,80	
 187	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	11,80	
 188	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,80	
 189	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	11,80	
 190	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	11,80	
 		Capitolul 1.6.3. Glafuri,rigle,coloane
			
191	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,70	
 192	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,70	
 193	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 194	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,70	
 195	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,70	
 196	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,70	
 		Capitolul 1.6.4. Pardoseli
			
197	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,80	
 198	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	11,80	
 199	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC
	m2	11,80	
 200	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.6.5. Timplarie
			
201	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 202	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 203	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.7. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 416
			
		Capitolul 1.7.1. Pereti 
			
204	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	38,00	
 205	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	1,90	
 206	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	39,90	
 207	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1,90	
 208	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	38,00	
 209	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	38,00	
 210	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	38,00	
 211	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	38,00	
 212	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	38,00	
 213	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	15,50	
 214	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 215	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	1,90	
 		Capitolul 1.7.2. Tavan
			
216	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	11,40	
 217	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	11,40	
 218	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,40	
 219	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,40	
 220	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	11,40	
 221	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,40	
 222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	11,40	
 223	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	11,40	
 		Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane
			
224	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,70	
 225	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,70	
 226	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 227	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,70	
 228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,70	
 229	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,70	
 		Capitolul 1.7.4. Pardoseli
			
230	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,40	
 231	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	11,40	
 232	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC
	m2	11,40	
 233	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.7.5. Timplarie
			
234	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 235	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 236	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 237	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	5,50	
 		Capitolul 1.8. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 417
			
		Capitolul 1.8.1. Pereti 
			
238	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	30,45	
 239	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	30,45	
 240	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	30,45	
 241	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,45	
 242	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	30,45	
 243	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	30,45	
 244	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	30,45	
 245	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	14,00	
 246	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.8.2. Tavan
			
247	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	10,90	
 248	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	10,90	
 249	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	10,90	
 250	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,90	
 251	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	10,90	
 252	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,90	
 253	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	10,90	
 254	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	10,90	
 		Capitolul 1.8.3. Glafuri,rigle,coloane
			
255	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,70	
 256	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,70	
 257	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 258	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,70	
 259	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,70	
 260	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,70	
 		Capitolul 1.8.4. Pardoseli
			
261	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,90	
 262	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	10,90	
 263	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC
	m2	10,90	
 264	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	1,20	
 		Capitolul 1.8.5. Timplarie
			
265	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 266	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 267	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 268	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	5,50	
 269	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si usa montate pe parapet
	m2	8,20	
 		Capitolul 1.9. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie cabinet 418 (sterilizare)
			
		Capitolul 1.9.1. Pereti 
			
270	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	15,70	
 271	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	17,00	
 272	RpCM33E
	Demontarea placajelor din PVC, 
	m2	4,20	
 273	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	32,70	
 274	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	32,70	
 275	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	11,00	
 276	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	1,00	
 277	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	32,70	
 		Capitolul 1.9.2. Tavan
			
278	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	7,40	
 279	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	7,40	
 280	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	7,40	
 281	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	7,40	
 282	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	7,40	
 283	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	7,40	
 284	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	7,40	
 285	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	7,40	
 		Capitolul 1.9.3. Glafuri,rigle,coloane
			
286	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	2,70	
 287	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,70	
 288	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	6,00	
 289	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	2,70	
 290	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	2,70	
 291	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	2,70	
 		Capitolul 1.9.4. Pardoseli
			
292	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	7,40	
 293	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,40	
 294	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	7,40	
 295	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.9.5. Timplarie
			
296	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 297	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 298	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.10. Lucrari de reparatie et. 4 sectia fizioterapie hol
			
		Capitolul 1.10.1. Pereti 
			
299	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	38,00	
 300	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	64,90	
 301	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	64,90	
 302	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	64,90	
 303	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	64,90	
 304	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	64,90	
 305	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	64,90	
 306	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.10.2. Tavan
			
307	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	24,80	
 		Capitolul 1.10.3. Glafuri,rigle,coloane
			
308	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	6,80	
 309	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 310	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	6,80	
 311	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	6,80	
 312	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	6,80	
 		Capitolul 1.10.4. Pardoseli
			
313	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	25,00	
 314	RpCK21A
	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	25,00	
 		Capitolul 1.10.5. Timplarie
			
315	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	3,20	
 316	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	35,00	
 317	CK58B
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 
	m2	6,20	
 318	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(dulap hidrant)
	m2	3,00	
 319	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	8,00	
 320	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(pereti despartitori  2.5 m lungimea , 2 m  inaltimea fixare pina pod  inclusiv sistemul de regidizare din teava inox d=20) 
	m2	5,50	
 		Capitolul 1.11. Lucrari tehnico sanitare apeduct /canalizare et. 4 sectia fizioterapie
			
321	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m	15,00	
 322	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	10,00	
 323	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	6,00	
 324	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 100 l
	buc	1,00	
 325	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc	1,00	
 326	RpCU05F1 k=3
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,00	
 327	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	10,00	
 328	RpCU07E
	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	10,00	
 329	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	4,00	
 330	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	6,00	
 331	SC06A1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din , tabla , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	1,00	
 332	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	8,00	
 333	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	48,00	
 334	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	24,00	
 335	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia 
	buc	20,00	
 336	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	15,00	
 337	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
 338	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	16,00	
 339	RpIB10D
	Demontarea si Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente  - doar manopera (pentru a efectua lucrari de reparatie)
	buc	13,00	
 		Capitolul 1.12. Lucrari ventilare et. 4 sectia fizioterapie
			
340	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 
	m2	4,60	
 341	VB30B
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime(1.5*0.55)
	m2	1,85	
 342	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2	8,50	
 343	RpVA11A
	Confectionarea si montarea cotului din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm
	m2	0,50	
 344	RpVA13A
	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm
	m2	0,50	
 345	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	1,00	
 346	RpVC23A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	15,00	
 347	RpVD02A
	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm
	m	20,00	
 		Capitolul 1.13. Diverse et. 4 sectia fizioterapie
			
348	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 
	t	20,00	
 349	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, 
	t	20,00	
 350	TRI1AA08C2
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2
	t	20,00	
 351	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	20,00	
 		Capitolul 1.14. Lucrari de reparatie et 1 hol
			
		Capitolul 1.14.1. Pereti
			
352	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	35,00	
 353	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	35,00	
 354	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	35,00	
 355	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	150,00	
 356	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	150,00	
 		Capitolul 1.14.2. Glafuri,rigle,coloane
			
357	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	15,50	
 358	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	25,00	
 359	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	15,50	
 360	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	35,50	
 361	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	35,50	
 		Capitolul 1.14.3. Tavan
			
362	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	25,00	
 363	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,00	
 364	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	110,00	
 365	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	110,00	
 		Capitolul 1.14.4. Timplarie
			
366	RpCO56A
	Demontari: timplarie din pvc (usi.)
	m2	20,10	
 367	CK27A
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe cu usa  montate pe parapet(vitraliu intrare in cladire)
	m2	11,90	
 368	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	8,12	
 369	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc	4,00	
 370	CK33B
	Miner  la usile  de pvc de intrare in cladiri
	buc	8,00	
 371	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle(mmehanizm cu broasca cu chei
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.14.5. Acoperis anexa
			
372	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	20,00	
 373	RpIzC01D2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica
	m2	25,00	
 374	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(strat superior)
	m2	60,00	
 375	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)
	m2	60,00	
 376	RpCI16A
	Repararea sorturilor din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm
	m	55,00	
 		Capitolul 1.14.6. Diverse
			
377	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 
	t	3,00	
 378	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, 
	t	3,00	
 379	TRI1AA08C2
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2
	t	3,00	
 380	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	3,00	
 		Capitolul 1.15. Lucrari tehnico sanitare
			
		Capitolul 1.15.1. Sistema antiincendiu
			
381	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"
	m	195,00	
 382	RpIC37A
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"
	buc	60,00	
 383	RpSD16B
	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama
	buc	34,00	
 384	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	35,00	
 385	RpSA12H
	Montarea in canale de distanta a  tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata,  la constructii civile si industriale avind diametrul de 3 1/2"
	m	55,00	
 386	RpSA12F
	Montarea in canale de distanta a  tevii din otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata,  la constructii civile si industriale avind diametrul de 2"
	m	140,00	
 387	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm
	buc	85,00	
 388	RpSA41F
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3"
	buc	30,00	
 389	RpSA43G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"
	buc	120,00	
 390	CN23F1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	35,60	
 391	RpSD31B
	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete ( cutie si rama 540X650X230;furtun D.51(20М+2 ГРН-50+1 РС-50);robinet d=50  )
	buc	34,00	
 392	RpSD33C
	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm
	buc	26,00	
 393	RpSF06B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	10 m	19,50	
 		Capitolul 1.15.2. Retea apeduct rece/cald
			
394	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	35,00	
 395	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	325,00	
 396	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	60,00	
 397	RpSA21D
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	105,00	
 398	SD06B
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"(Robinet +MP PPR)
	buc	66,00	
 399	RpSA21B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	240,00	
 400	RpSA25A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	125,00	
 401	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	140,00	
 402	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	40,00	
 403	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" 
	buc	76,00	
 404	RpSC38 Aapl
	Reconectarea  accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)
	buc	40,00	
 405	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	470,00	
 406	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	40,00	
 407	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	35,00	
 		Capitolul 1.15.3. Retea canalizare
			
408	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 50-100 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	35,00	
 409	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	120,00	
 410	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	120,00	
 411	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	40,00	
 412	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	34,00	
 413	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	70,00	
 414	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	85,00	
 415	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	110,00	
 416	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	60,00	
 417	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,20	
 		Capitolul 1.15.4. Diverse
			
418	DC04B k=0,4 mater.
	Taierea cu masina cu discuri  la pereti
	m	50,00	
 419	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,70	
 420	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi tehnice 2.1x0.6)
	m2	12,60	
 421	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t	3,00	
 422	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	3,00	
 		Capitolul 1.16. Lucrari reparatie acoperis
			
		Capitolul 1.16.1. Acoperis cazangeria
			
423	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	35,00	
 424	RpIzC01D2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica
	m2	35,00	
 425	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat inferior)
	m2	35,00	
 426	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat superior)
	m2	35,00	
 427	RpCI16A
	Repararea sorturilor din tabla zincata , cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm
	m	40,00	
 		Capitolul 1.16.2. Constructie metalica acoperis
			
428	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	240,00	
 429	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	15,00	
 430	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	22,60	
 431	CK42A
	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata(intrare pe  acoperis)
	buc	1,00	
 432	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	22,00	
 		Capitolul 2. Lucrari sanitare (Nod de evidenta)montare
			
433	SF50A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (contor in utilaj)
	компл.	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj sanitar
			
434	pret de piata
	Contor de apa diam. 20 mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 4. Retea electrica et 4 sectia fizioterapie
			
		Capitolul 4.1. Lucrari constructie
			
435	RCsB30F
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm 
	buc	99,00	
 436	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	98,00	
 437	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	650,00	
 438	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	650,00	
 		Capitolul 4.2. Lucrari electrice montare
			
439	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,00	
 440	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	32,00	
 441	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	34,00	
 442	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	11,05	
 443	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5x2.5 mm2
	m	115,00	
 444	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2
	m	340,00	
 445	pret furnizor
	Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2
	m	650,00	
 446	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,13	
 447	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,88	
 448	pret furnizor
	Doze pentru aparate
	buc	99,00	
 449	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi led montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,27	
 450	08-03-605-1
	Ventilator(partea electrica)
	buc	1,00	
 451	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	9,00	
 452	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BH 32)
	buc	1,00	
 453	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(BA 47-29)
	buc	42,00	
 454	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(ABДТ 32)
	buc	22,00	
 455	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3
	buc	1,00	
 		Capitolul 4.3. Utilaj 
			
456	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa ЩРв-32з-1 38 УХЛ3 IP31 
	buc	1,00	
 457	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa PVC 12M
	buc	5,00	
 458	pret furnizor
	Dulap montat pe perete in nisa PVC 16M
	buc	3,00	
 459	pret furnizor
	Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A
	buc	8,00	
 460	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat de tip АВДТ32, С20, 30мА
	buc	22,00	
 461	pret furnizor
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°
	buc	10,00	
 462	pret furnizor
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °B°
	buc	9,00	
 463	pret furnizor
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °C°
	buc	15,00	
 464	pret furnizor
	Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 25A, °C°
	buc	8,00	
 465	pret furnizor
	Post de comanda 1 butoane КП101
	buc	1,00	
 466	pret furnizor
	Corp de iluminat suspendat   LED 38 W, IP20, 3400Lm
	buc	27,00	
 467	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V (inclusiv rama)
	buc	88,00	
 468	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V
	buc	13,00	
 469	
	Boiler electric  50 l
	buc	1,00	

	                                                                                                         

   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.