CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ                                                             
1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or Tvardita
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria or Tvardita
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații în muzeul orașului Tvardița ,r-nul Taraclia

Cod CPV  71326000-9

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	Unitate de masura	Volum	

1	2	3	4	5	
					
1	RCsG32C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,BCA…(Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей,ВСА)	m3	27.7	
2	RpCR29A	Curatarea vopselei de baza de ulei, cu decapant (Снятие старой известковой покраски стен и потолков)	m2	354.9	
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire central prin sudare, la constructii de locuit si social cultural (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и соц.-культ. зданиях	m	42.7	
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	12.6	
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен высотой до 4м)кладка из фортана	m3	2.45	
6	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутр.и наружная заглаженная штукатурка цементным раствором М 100-Т стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью средн.толщиной 2см)	m2	6.5	
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime executate manual cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка стен и перегородок толщиной 5мм вручную сухой гипсовой смесью с ручным приготовлением раствора до 5мм)	m2	406.42	
8	CF17C	Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet inclusive stratul de amorsaj (Разные работы-наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	406.42	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	406.42	
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi peg let existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров в 2 слоя, вручную)	m2	406.42	
11	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9.5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5мм на структуре из оцинкованного профиля по ровной поверхности)	m2	114.32	
12	CF17C	Diverse lucrari-strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet inclusive stratul de amorsaj (Разные работы-наклейка малярной сетки по шпаклевке)	m2	114.32	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	114.32	
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1.0mm pe suprafetelor peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную финишной шпаклевки на основе гипса на поверхность потолков, толщиной 1,0мм в 2 слоя)	m2	114.32	
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi peg let existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками но основе виниловых сополимеров в 2 слоя, вручную)	m2	114.32	
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия:двери, окна, ставни, коробки, облицовка)	m2	13.2	
17	CL 18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, table striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial din beton (Разные металлические изделия из прокатного профиле, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	52.7	
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Разборка дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	102.8	
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8(Bc 10/B 150) in grosime de 10cm in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare d 16mp (Полы из поостого бетона С10/8 (Вс1/В150), толщиной 10см с непрерывной заливкой, с выравниванием в помещениях площадью более 16 м2)	m2	102.8	
20	CG01A	Strat support pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	102.8	
21	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramic inclusive stratul support din adevizi (amestec uscat) dimensiuni placi: pina la 300x300mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером до 300x300мм)	m2	102.8	
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramic aplicate cu adeviz (Линейные элементы из керамических плит (отосы, плинтуса и т.д.) на клею)	m	74.76	
23	RpEF06D	Montare corpului de iluminat minier cu siguranta marita sau normal pentru bec de 100W (Установка шахтовых светильников с повышенной или нормальной безопасностью с лампами на 100ВТ)	buc	16	
24	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor-intrerupator monopolar 25A-simbol 3129N (Установка выключателей- однополярных 25А-шифр 3129N)	buc	22	
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolar constructive normal din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructive impermeabila, etanse, etanse metalica sau similar, montate ingropat sub tencuiala sau apparent pe dubluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных под штукатурку или снаружи)	buc	6	

Data 15.06.2018

Parmacli Z.Vl.