Reparatia capitala a registraturii, retelelor ingineresti, fatadei si a acoperisului edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat in mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Solutiile Arhitecturale Constructive (SAC)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, vitralii, etc.)
	m2	168,5500
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	34,8600
	
 3	CP10A apl. (K=0.6)
	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Nota: Se exclud resursele materiale, K=0.6)
	buc	150,0000
	
 4	RpCD07A
	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm
	buc	900,0000
	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (fasada)
	m2	2 796,0000
	
 6	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces subsol)
	m3	1,2900
	
 7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (scari acces subsol)
	m2	15,6000
	
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (scari acces subsol)
	m2	58,2000
	
 9	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (cotilet)
	m3	0,4200
	
 10	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari acces parter)
	m3	7,9500
	
 11	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	384,2000
	
 12	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	384,2000
	
 13	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (stratul de termoizolare)
	m3	57,6300
	
 14	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie)
	m2	35,1000
	
 15	RpCS20E
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (perile din beton armat)
	m	81,6000
	
 16	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (sort parapete)
	m	61,2000
	
 17	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t	262,0000
	
 18	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	262,0000
	
 		Capitolul 2. Finisari exterioare - Reparatie scari acces subsol			
		Capitolul 2.1. Fragment nr.4
			
19	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	0,8000
	
 20	CA04F01
	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	1,5600
	
 21	CC02M2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	121,3100
	
 22	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	3,1700
	
 		Capitolul 2.2. Fragment nr.5
			
23	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	0,9000
	
 24	CA04F01
	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,8000
	
 25	CC02M2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	144,0600
	
 26	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	3,1700
	
 		Capitolul 2.3. Pardoseli P1
			
27	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm
	m2	8,2200
	
 28	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	8,2200
	
 29	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)
	kg	14,8000
	
 30	IzF03A1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	8,2200
	
 31	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	0,8220
	
 		Capitolul 2.4. Pardoseli P2
			
32	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm
	m2	7,1200
	
 33	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit gr. 20 mm incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	16,8000
	
 34	IzF03A1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	7,1200
	
 35	IzF03B1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	16,8000
	
 		Capitolul 3. Finisari exterioare - Reparatie scari acces parter			
		Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente
			
36	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare
	m3	2,8000
	
 37	TrI1AA02F2
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2
	t	4,5000
	
 38	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	4,5000
	
 39	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой недостающего грунта)
	100 m3	0,0880
	
 40	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Завоз недостающего грунта)
	t	14,1000
	
 41	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке недостающего грунта)
	100 m3	0,0880
	
 42	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	0,0880
	
 43	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,0880
	
 		Capitolul 3.2. Fragment nr.6
			
44	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15
	m3	6,6000
	
 45	CC01F1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	263,3300
	
 46	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	44,8400
	
 47	CA04F01
	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	1,8600
	
 48	CC02M2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	60,0300
	
 49	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	2,3000
	
 50	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	0,3500
	
 		Capitolul 3.3. Fragment nr.7
			
51	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15
	m3	0,8500
	
 52	CC01F1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	62,6700
	
 53	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	11,0000
	
 54	CA04F01
	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	2,8000
	
 55	CC02M2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	126,0100
	
 56	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	2,3000
	
 57	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	0,9400
	
 		Capitolul 3.4. Fragment nr.8
			
58	CA03G01
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15
	m3	2,5600
	
 59	CC01F1
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	27,0700
	
 60	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	12,8000
	
 61	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	0,3600
	
 62	CA04F01
	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	2,7100
	
 63	CC02K
	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	33,0000
	
 64	CC02L2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	155,2000
	
 65	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	20,2800
	
 66	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	14,0000
	
 67	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	0,9000
	
 		Capitolul 3.5. Pardoseli P1
			
68	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit gr. 20 mm fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm
	m2	36,6800
	
 69	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	36,6800
	
 70	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm)
	kg	66,0000
	
 71	IzF03A1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	36,6800
	
 72	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm
	m3	3,6700
	
 		Capitolul 3.6. Pardoseli P2
			
73	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit gr. 20 mm incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	16,3600
	
 74	IzF03B1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	16,3600
	
 		Capitolul 4. Finisari exterioare - Acoperis cota +3.600
			
75	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)
	m2	380,0000
	
 76	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (ЭКП + ЭПП)
	m2	82,1000
	
 77	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	462,1000
	
 78	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	82,1000
	
 79	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)
	m2	82,1000
	
 80	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	380,0000
	
 81	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2 cm (K=4)
	m2	380,0000
	
 82	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)
	kg	1 064,0000
	
 83	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata 400 kg/m3, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%
	m3	114,0000
	
 84	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm
	m	64,6000
	
 85	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	31,6000
	
 86	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	43,2000
	
 		Capitolul 5. Finisari exterioare - Copertine (Fr.12..Fr.15)			
		Capitolul 5.1. Centuri din beton armat
			
87	CA04F01
	Beton C15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	2,4700
	
 88	CC02K
	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	39,6600
	
 89	CC02L2
	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	163,4700
	
 90	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M14, L=100 mm)
	buc	108,0000
	
 91	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M12, L=160 mm)
	buc	258,0000
	
 92	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	12,2200
	
 		Capitolul 5.2. Constructii metalice
			
93	CL26A
	Rame metalice gata confectionate
	kg	2 921,1000
	
 94	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Защита металлоконструкций грунтовкой ГФ021 и огнезащитной краской "ВУП 2")
	t	2,9211
	
 		Capitolul 5.3. Invelitori
			
95	CE03A
	Invelitoare din placi plane bituminoase "Country Michigan" inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv
	m2	45,4600
	
 96	CE30C
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime
	m2	45,4600
	
 97	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Volum total = 0.86m2)
	m2	45,4600
	
 98	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,8600
	
 99	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	0,8600
	
 100	CI17B apl
	Placare streasina cu lambriu din lemn natural Clasa A, gr. 12 mm, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	43,7400
	
 101	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	43,7400
	
 		Capitolul 7. Finisari exterioare - Fasada
			
102	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din granit "Bizot 4L" gr. 10 mm: dimensiuni pina la 600 x 600 mm
	m2	500,8000
	
 103	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	500,8000
	
 104	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)	m2	500,8000
	
 105	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-1, d5x100x100 mm)
	kg	1 402,2400
	
 106	IzF03B1 K=2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doua straturi, K=2)
	m2	500,8000
	
 107	CL55С
	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Pearl White" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor
	m2	976,0000
	
 108	CL55С
	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi ceramice "ARGETON Ferro Grey" 600 x 300 mm cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor
	m2	1 640,0000
	
 109	CD14A
	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv, fara protectie antifoc
	m	75,0000
	
 110	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Вилатерм)
	m	75,0000
	
 111	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 50 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	135,0000
	
 112	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 117,0000
	
 113	CH06A apl
	Balustrada de INOX pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40 mm, dreapta
	m	159,4000
	
 		Capitolul 9. Articole de timplarie
			
114	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (R1)
	m2	15,7500
	
 115	CK21C
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp (Usi cu vitralii, confectionate din profil de aluminiu 5 camere, sticle termopane LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - UE4)
	m2	16,8000
	
 116	CK56A
	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (Ue5, Ue6, Ues7)
	m2	14,2800
	
 117	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica  in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - F1...F7)
	m2	158,1800
	
 118	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm
	m	77,9000
	
 119	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, cu latimea de 150 - 300 mm
	m	77,9000

						

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.