Lucrari de reparatie la CCT "Politehnic", str. Gagarin, nr. 4	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Viceu
			
		Capitolul 1.1.1. Demontari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	40,000	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,400	
 3	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,000	
 4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,000	
 5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	40,000	
 6	RpCP23A k=0.5
	Demontaj -  grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme
	buc	1,000	
 		Capitolul 1.1.2. Pereti
			
7	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - BCA, penobloc
	m3	2,000	
 8	CF02B4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode
	m2	40,000	
 		Capitolul 1.1.3. Pardoseli
			
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	4,000	
 10	RpCK01B k=2
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	4,000	
 11	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2	4,000	
 12	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	4,000	
 		Capitolul 1.1.4. Timplarie
			
13	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,400	
 14	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	10,000	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	2,600	
 16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2	2,600	
 17	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) - Glafuri
	m2	2,600	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	2,600	
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	2,600	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	2,600	
 21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	2,600	
 		Capitolul 1.1.5. Lucrari de finisare
			
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	44,000	
 23	CF02B4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode
	m2	40,000	
 24	CF02B5 k=3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	40,000	
 25	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	40,000	
 26	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	4,000	
 27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	4,000	
 28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,000	
 29	CF53B k=4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2	4,000	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	4,000	
 31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor  si peretilor
	m2	4,000	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	4,000	
 33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavan
	m2	4,000	
 		Capitolul 1.1.6. Lucrari santehnice
			
34	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	90,000	
 35	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	2,000	
 36	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
 37	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	1,000	
 38	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,000	
 39	RpSE25A k=0.8
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L - Demontaj
	buc	1,000	
 40	SB08C k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	2,000	
 41	SB08E k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	90,000	
 42	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	9,200	
 43	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000	
 44	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000	
 45	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L 
	buc	1,000	
 46	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000	
 47	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	20,000	
 48	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.2. Camera
			
49	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	52,000	
 50	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	52,000	
 51	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	52,000	
 52	RpCK01B k=2
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	12,600	
 53	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	52,000	
 		Capitolul 1.3. Scara
			
54	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - Scara
	m3	2,200	
 55	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	50,000	
 56	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	50,000	
 57	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,200	
 58	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	0,200	
 59	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3	2,200	
 60	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	10,800	
 61	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	50,000	
 62	RpCK01B k=2
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	50,000	
 63	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	50,000	
 64	CH06A
	Ingradire din inox
	m	5,600	
 65	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	4,800	
 		Capitolul 1.4. Alte lucrari 
			
66	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	3,000	
 67	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,000	
 68	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	3,000	
 69	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,000	
 70	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m 
	t	4,600	
 71	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	4,600	
 72	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	4,600	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
73	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,000	
 74	RpEE15A k=0.8
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 -16 A- Demontaj
	buc	1,000	
 75	RpEB13B
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp
	m	60,000	
 76	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,600	
 77	
	Cablu VVG 3*2.5 mmp
	m	30,000	
 78	
	Cablu PVS 2*1.5 mmp
	m	30,000	
 79	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi iLED de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
	100 buc	0,010	
 80	
	Corp de iluminat LED monolampa ,pentru iluminarea tablourilor
	buc	1,000	
 81	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010	
 82	
	Priza  cu impamamantare cu instalatie ingropata
	buc	1,000	
 83	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,010	
 84	
	Intrarupator cu 1 clapa cu instalatie inchisa
	buc	1,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.