CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  REPARATIA DRUMULUI L225.4 FUNDURII VECHI-STURZOVCA,  R-L GLODENI, PC0+00-PC37+40
(ETAPA 2.1 PC25+50-PC27+50)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,200	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,200	
		1. Drum in s.Fundurii Vechi (ETAPA 2.I PC25+50-PC27+50)
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,564	
2	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	254,88	
3	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu)
	100 m3	1,564	
4	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)
	100 m3	1,912	
5	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km
	t	311,61	
6	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente rambleate)
	100 m3	1,912	
7	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)
	100m2	13,545	
8	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1354,46m2)
	100 m3	4,06	
9	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este inclus transportul la 1,0km)
	100 m3	1,139	
10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 
	m3	113,92	
11	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (asternerea pe taluzuri)
	100 m3	1,139	
12	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II  (in norma este inclus transportul la 1,0km)
	100 m3	0,05	
13	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea din cavalier)
	100 m3	0,53	
14	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km (k=1.069)
	t	98,11	
15	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (acostamente rambleate)
	100 m3	0,053	
		1.2. Constructia sistemului rutier
	
16	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	192,54	
17	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material decapat)
	100 m3	1,925	
18	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km
	t	346,57	
19	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,925	
20	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm) 
	m3	183,62	
21	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material decapat) 243.8m3 x 0.7 x 1.422 = 242.68m3, k=1.422 coeficient aplicat conform normei DA12B	100 m3	2,427	
22	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1,0 km	t	436,82	
23	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza   (amestecarea pietrei sparte de la demolare-70%  si piatra sparta M400 - 30%)  243.8m3 x 1.422=346.68m3	100 m3	3,467	
24	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din Amestec de piatra sparta de la demolare si piatra sparta M400 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.18m, Piatra sparta de la demolare-70%  si piatra sparta M400 - 30%) 	m3	243,80	
25	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Amestec de piatra sparta C4, h=0.12m) 	m3	157,29	
26	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	0,758	
27	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	1 166,53	
28	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,339	
29	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3  
	m2	1 166,53