
Specificație tehnică

	Nr. d/o
	Cod
CPV
	Denumire bunuri
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	1.
	




42513290-4
	




Cameră (instalație) frigorifică
	buc.
	2,00
	Agregat frigorific complet, dimensionat corespunzător pentru camera frigorifică proiectată, capabil să asigure menținerea temperaturii interioare de +2°C

	2.
	
	
	buc.
	2,00
	Ușă frigorifică glisată 2000x2500h

	3.
	
	
	m2
	655,1
	Panouri tip Sandwich culoare RAL 9002

	4.
	
	
	buc.
	4,00
	Vaporizator (răcitor de aer) pentru cameră frigorifică, dimensionat în baza calculului frigorific și compatibil cu agregatul frigorific propus, astfel încât să asigure temperatura de păstrare de +2°C

	5.
	
	
	buc.
	2,00
	Panou de comandă și automatizare pentru instalație frigorifică cu  Controler electronic pentru instalație frigorifică sau echivalent , compatibil cu echipamentele propuse

	6.
	
	
	      buc.
	2,00
	Ușă exterioară secțională izolată termic cu ușă pietonală 3000x3000h


	7.
	
	
	set.
	1,00
	Set de automatizare a instalației frigorifice

	8.
	
	
	buc.
	2,00
	Cintar industrial tip platforma, capacitatea max 3000 kg, min 20 kg. Dimensiune platforma 1500x1500

	9.
	
	
	
	
	Pentru fiecare cameră frigorifică:
Lungimea: 12,05 m;
Lățimea- 11,20 m;
Înălțimea utilă – 4,30 m;

	10.
	
	
	
	
	Certificat de garanție, termen de minimum 5 ani pentru bunul achiziționat.
Starea tehnică nou și neutilizat.
Operatorul economic câștigător:
· va asigura deservirea tehnică curentă, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada de garanție.

Livrarea și lucrările se vor efectua conform anexei nr. 22, Caietului de sarcini și Listei descifrate, de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă, până la 01.12.2026. 








