APROB:__________________
Director al Serviciului de Informații și Securitate al RM
general-maior al SIS 
Alexandr ESAULENCO

Caiet de sarcini 
Lucrari de reparatii curente a muzeului din incinta edificiului cu 3 nivele al Serviciului de Informatii și Securitate al Republicii Moldova amplasat în or. Chișinău.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari generale de constructie
	
		1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	27,68	
2	RpCJ35A K=2
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Pereti de tip 3D ATENTIE K=2)
	m2	36,21	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Suprafata alaturata monumentului si in locurile deteriorate)
	m2	18,30	
4	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	6,00	
5	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	106,40	
6	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Grile de protectie a ferestrelor ATENTIE se vor remonta )
	kg	195,00	
7	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	4,90	
8	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	4,90	
9	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	4,90	
		1.2. Pereti
	
10	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Pentru retele electrice)
	buc	6,00	
11	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Pentru retele electrice)
	buc	6,00	
12	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Usa de intrare )
	m2	3,66	
13	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie  ( ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm )
	m2	222,63	
14	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	18,55	
15	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Suprafata alaturata monumentului si in locurile deteriorate)
	m2	18,30	
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	18,30	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	18,30	
18	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	81,25	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	269,80	
20	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	269,80	
21	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata de 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	87,00	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	269,80	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara cu continut sporit de silocon,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea  se va coordona cu beneficiarul)
	m2	269,80	
24	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoareaa si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	10,82	
25	RCsM05B
	Ceruirea si lustruirea placajelor, frecate cu masina , placi mozaicate si placi din marmura concasata, marmura, travertin, granit etc., la pereti, stilpi si glafuri  (Curatirea elementelor din marmura)
	m2	15,48	
		1.3. Tavan
	
26	RCsN06B
	Repararea profilurilor interioare, uzinate, cu latimea desfasurate de pina la 20 cm inclusiv, executate la imbinari pereti cu tavanul
	m	32,00	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	116,32	
28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (In locurile deteriorate)
	m2	37,80	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara cu continut sporit de silocon,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea  se va coordona cu beneficiarul)
	m2	116,32	
		1.4. Pardosea
	
30	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	116,82	
31	RpCK10B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul (In locuri greu accesibil)
	m2	2,15	
32	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu lac de parchet in trei straturi
	m2	118,97	
		1.5. Timplarie
	
33	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,  (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.
	m2	18,20	
34	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 250mm)
	m	10,50	
35	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre ATENTIE din piatra artificiala cu grosimea minima de 35mm slefuita, lustruita, latimea - 600mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	6,88	
36	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (ATENTIE, MANOPERA se vor remonta grile de protectie a ferestrelor demontate anterior )
	kg	195,00	
37	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (Driscuirea glafurilor exterioare, ATENTIE se va folosi material pentru lucrari de exterior)
	m2	8,10	
38	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	8,60	
39	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE, Usi din lemn natural, specii tari (stejar, salcim, frasin) cu grosimea minim 40mm, vopsite cu lac de 3 ori, pina la montare se vor prezenta monstre, culoarea se va coordona cu beneficiarul )
	m2	2,17	
40	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn natural, specii tari (stejar, salcim, frasin) cu grosimea minim 40mm, vopsita cu lac de 3 ori, pina la montare se vor prezenta monstre, culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	3,30	
		2. Lucrari de reparatie a retelelor electrice
	
		2.1. Muzeu
	
41	RpED11E
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x6 mmp (VVGng)
	m	25,00	
42	RpEA02C1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate
	m	25,00	
43	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mmp (VVGng)
	m	300,00	
44	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)
	m	450,00	
45	RpEA02A
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)
	m	750,00	
46	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor  duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)
	buc	3,00	
47	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)
	buc	30,00	
48	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)
	buc	9,00	
49	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu 25A
	buc	1,00	
50	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (12 moduli, plastic)
	buc	1,00	
51	Pret de piata
	Dulap de distributie cu 12 moduli, plastic
	buc	1,00