|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 |
| **Raionul Călărași 1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 218+550-218+650 L=100m b=12m** | | | | | |
|
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiere** |  |  |  |
|
|  |  | **1.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |  |
|
| **1** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **2** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 12,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **3** | **RpDB13A** | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m |  | 508,00 |
| Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,43 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,028 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,46 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 |  |
|  |  | **1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase** |  |  |  |
| **4** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,48 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **5** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 cu agregate marunte | t | 0,121 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **6** | **RpAr3D** | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m |  | 508,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,003 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,002 |  |
| **7** | **RpAr7A** | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 508,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,019 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,04 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
| **2. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol- frontiera cu Ucraina, km 219+100-219+150 L=50m b=12m** | | | | | |
|
|  |  | **2.1. Reparatia imbracamintei rutiere** |  |  |  |
|  |  | **2.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |  |
| **8** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 40,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **9** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 6,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **10** | **RpDB13A** | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m |  | 252,00 |
| Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,43 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,028 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,46 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 |  |
|  |  | **2.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase** |  |  |  |
| **11** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,24 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **12** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 600,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 cu agregate marunte | t | 0,121 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **13** | **RpAr3D** | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m |  | 252,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,003 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,002 |  |
| **14** | **RpAr7A** | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 252,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,019 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,04 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
| **3. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 221+650-221+800 L=150m b=8m** | | | | | |
|  |  | **3.1. Reparatia imbracamintei rutiere** |  |  |  |
|  |  | **3.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |  |
| **15** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **16** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 12,00 |
|  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **17** | **RpDB13A** | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m |  | 508,00 |
| Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,43 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,028 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,46 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 |  |
|  |  | **3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase** |  |  |  |
| **18** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,48 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **19** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 cu agregate marunte | t | 0,121 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **20** | **RpAr3D** | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m |  | 508,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,003 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,002 |  |
| **21** | **RpAr7A** | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 508,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,019 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,04 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
| **4. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau -Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 222+100-222+300 L=200m b=8m** | | | | | |
|  |  | **4.1. Reparatia imbracamintei rutiere** |  |  |  |
|  |  | **4.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |  |
| **22** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16 | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **23** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 16,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **24** | **RpDB13A** | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m |  | 672,00 |
| Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,43 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,028 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,46 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 |  |
|  |  | **4.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase** |  |  |  |
| **25** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,64 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **26** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1600,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 cu agregate marunte | t | 0,121 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **27** | **RpAr3D** | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m |  | 672,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,003 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,002 |  |
| **28** | **RpAr7A** | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 672,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,019 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,04 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
| **1. d/a R21 Orhei-Bravicea-Calarasi, km 54,550-59,550 (selectiv)** | | | | | |
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton afaltic (strat de uzura) km 54+500-54+715 L=215m b=6m** |  |  |  |
| **1** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 12,90 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **2** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **3** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **4** | **TsI51A10** | Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 11,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| **5** | **DI141A** | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 170,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **6** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,39 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **7** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1290,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **8** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1.2. Reparatia imbracamintei rutiera din beton afaltic (strat de uzura) km 55+100-55+220 L=120m b=6m** | | | | | |
| **9** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 7,20 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **10** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 55,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **11** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **12** | **TsI51A10** | Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 8,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| **13** | **DI141A** | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 125,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **14** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,216 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **15** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 720,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **16** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 2,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1.3. Reparatia imbracamintei rutiera din beton afaltic (strat de uzura) km 59+350-59+550 L=120m b=6m** | | | | | |
| **17** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 12,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **18** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 90,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **19** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **20** | **TsI51A10** | Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 13,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| **21** | **DI141A** | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 190,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **22** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,36 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **23** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **24** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **Raionul Strășeni 1. d/a M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 237,86 - 238,00 L=140 m** | | | | | |
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiere** |  |  |  |
|  |  | **1.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |  |
| **1** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 54,60 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **2** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 10,92 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **3** | **RpDB13A** | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m |  | 420,40 |
| Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,43 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,028 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,46 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 |  |
|  |  | **1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase** |  |  |  |
| **4** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,33 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **5** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 50/70 SM EN 13108-5, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1092,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 cu agregate marunte | t | 0,121 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **6** | **RpAr3D** | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m |  | 420,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,003 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,002 |  |
| **7** | **RpAr7A** | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 420,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,019 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,04 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
| **1. d/a M5 Fr. cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 243,30 - 243,58, L=280 m** | | | | | |
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiere** |  |  |  |
|  |  | **1.1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |  |
| **1** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 112,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **2** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 21,84 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **3** | **RpDB13A** | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos | m |  | 841,20 |
| Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,43 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,028 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,115 |  |
|  | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II | kg | 0,46 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 0,6 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,008 |  |
|  |  | **1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase** |  |  |  |
| **4** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,66 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **5** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 50/70 SM EN 13108-5, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 2184,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 50/70 SM EN 13108-5 cu agregate marunte | t | 0,121 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **6** | **RpAr3D** | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm | m |  | 841,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,003 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,017 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,002 |  |
| **7** | **RpAr7A** | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 841,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3 |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,019 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,04 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,017 |  |
| **1. d/a R25 Bucovat - Nisporeni, km 13,600 - 13,767, L=167 m** | | | | | |
|
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton afaltic (strat de uzura)** |  |  |  |
|
| **1** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 10,02 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **2** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 149,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **3** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 149,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **4** | **TsI51C6** | Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 26 km | t |  | 20,86 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1175 |  |
| **5** | **DI141A** | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 298,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **6** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,60 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **7** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1002,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **8** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 6,68 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1. d/a G70 Straseni - Scoreni - Danceni - R3, km 11,200 - 11,575, L=375 m.** | | | | | |
|
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiera din piatra sparta** |  |  |  |
|
| **1** | **TsC21A1** | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,78 |  |
| **2** | **TsC22J1** | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I. K=2 | 100 m3 |  | 0,09 |
| Коэффициент к машинам=2,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1 |  |
| **3** | **TsC02C1** | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,11 |  |
| **4** | **TsI51A5** | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 13,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **5** | **DH02B** | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 22,50 |
| Коэффициент к машинам=2,000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| **6** | **DI134** | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 22,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm (31,5x63 mm) | m3 | 18,9 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 (8 x 22,4 mm) | m3 | 1,5 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm (8x22,4 mm) | m3 | 1 |  |
|  | 11202062010361 | Savura (0 x 8 mm) | m3 | 1 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
|  |  | **1.2. Consolidarea acostamentelor** |  |  |  |
| **7** | **TsC02D1** | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 2,46 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| **8** | **TsI51A5** | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 430,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **9** | **DI96** | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,25 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| **10** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1. d/a G82.1 Straseni - M5, km 0,130 - 0,560, L=430 m** | | | | | |
|  |  | **1.1. Reparatia imbracamintei rutiera din beton afaltic (strat de uzura)** |  |  |  |
|
| **1** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 25,80 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **2** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 387,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA-16 | t | 0,115 |  |
|  | 232032260011011 | Bitum (emulsie) | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **3** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 387,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **4** | **TsI51A1** | Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 54,24 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| **5** | **DI141A** | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 774,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **6** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,55 |
|  | 232032260004011 | Bitum (emulsie) | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **7** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **8** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 17,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **Raionul Ungheni 1.1. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 10+200 - 10+710** | | | | | |
| **1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)** | | | | | |
| **1** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 30,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **2** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 460,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **3** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 1260,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **4** | **TsI51A5** | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 120,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **5** | **DI141A** | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 1720,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **6** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,840 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **7** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 3060,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **8** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 20,40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1.2. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 11+100 - 11+390** | | | | | |
|
| **1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)** | | | | | |
| **9** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 17,40 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **10** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 260,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **11** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 720,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **12** | **TsI51A5** | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 68,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **13** | **DI141A** | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 980,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **14** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 1,040 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **15** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1740,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **16** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 11,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1. G-62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 12+500 - 12+595** | | | | | |
| **1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)** | | | | | |
| **1** | **DI106** | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 5,70 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,025 |  |
| **2** | **DI158A** | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 83,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,006 |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0,115 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,06 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,05 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,06 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **3** | **DI155C** | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 236,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,009 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| **4** | **TsI51A5** | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 22,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **5** | **DI141A** | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 319,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,05 |  |
| **6** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,340 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **7** | **DB16H** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 570,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| **8** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 3,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **1. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 12+500 - 13+100** | | | | | |
| **1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (inlocuirea straturilor)** | | | | | |
| **1** | **DI155E** | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 600,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0091 |  |
| **2** | **TsI51A5** | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 84,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **3** | **TsC03C1** | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III h-20cm | 100 m3 |  | 1,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |  |
| **4** | **DI96** | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,200 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| **5** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 6,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| **6** | **DA12C** | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=20cm | m3 |  | 120,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| **7** | **DI107** | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,360 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3 |  |
| **8** | **DB19G** | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 600,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,141 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,016 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| **1. G62 R16 - Izvoare - Stolniceni - Sculeni - R16 km 17+000 + 17+440** | | | | | |
| **1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta** | | | | | |
| **1** | **DH02B** | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea k=2 | 100m2 |  | 26,40 |
| Коэффициент к машинам=2,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,132 |  |
| **2** | **DI134** | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 26,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,94 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,12 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,71 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |
| **1.2. Acostamente** | | | | | |
| **3** | **TsC03F1** | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| **4** | **TsI51A5** | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 369,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| **5** | **DI96** | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2,640 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,59 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |
| **6** | **TsE05B** | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 17,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |