CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia obiectelor artificiale in sat. Panasasti. raionul Straseni
Pod 2
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,05	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,05	
		1. Pod 2
	
		1.1. Lucrari de pregatire
	
1	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc
	m3	80,00	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)
	100 m3	0,80	
3	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	160,00	
4	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,80	
5	RpCL22E
	Demontarea elementelor metalice a podului existent
	kg	5 200,00	
6	TrI1AF07A4
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m
	t	5,20	
7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	5,20	
8	TsG08B
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm
	buc	3,00	
9	TsG06B
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
	buc	3,00	
10	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 
	t	6,00	
11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	6,00	
		1.2. Lucrari de terasament
	
12	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea cu incarcare)
	100 m3	0,12	
13	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	22,80	
14	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	0,12	
15	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea talpii)
	100 m3	0,15	
16	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,74	
		1.3. Sistemul rutier
	
17	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm) 
	m3	7,00	
18	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C4  de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (h=0.24m) 
	m3	17,72	
		1.4. Consolidarea cu gabioane
	
19	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea cu incarcare)
	100 m3	1,36	
20	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	258,40	
21	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	1,36	
22	RpDD18A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil TS80)
	m2	258,00	
23	RpCP04E
	Montarea saltelelor de gabioane din plasa sudata (tip2x1x1m-35buc, tip1x1x1m-6buc, tip1.5x1x1m-33buc, reno matrati-16buc)
	kg	1 856,00	
24	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta M800 fr.100-150mm
	m3	152,80	
25	TsF01C
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m
	m2	100,00	
		1.5. Constructia podetului 2x(2.5x2.0m)
	
26	TsC03B2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea albiei)
	100 m3	0,90	
27	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei)
	100 m3	1,75	
28	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	32,00	
29	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplus)
	100 m3	2,97	
30	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	564,30	
31	TsC51B
	Lucrari la descarcare
	100 m3	2,97	
32	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta M600 pentru edificii artificiale la drumuri
	m3	52,50	
33	TsC54C
	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris 
	m3	130,40	
34	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton B20 F 200 W 6)
	m3	37,20	
35	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment M150
	m3	3,02	
36	DI122
	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate  2.5x2.0, ЗП13,100) 22buc
	m3	38,94	
37	DI122
	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele de capat  2.5x2.0, ЗП36) 4buc
	m3	8,76	
38	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	137,50	
39	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
	m2	158,30	
40	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)
	t	0,113	
41	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)
	kg	113,40	
42	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat de protectie din beton B20 F 200 W 6)
	m3	2,70	
43	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II 
	100 m3	0,32	
44	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,32	
45	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta M600 pentru edificii artificiale la drumuri
	m3	4,20	
		1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere
	
46	DI135
	Executarea parapetului metalic  11DO-U1
	m	76,00	
47	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)
	buc	2,00	
48	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700
	buc	1,00	
49	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700
	buc	1,00