____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in cadrul  LT Iulia Hasdeu
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie	
		1.1. Cabinet cor	
		1.1.1. Pardosele	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	64,30
	
2	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	68,30
	
3	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.
	m3	8,40
	
4	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	37,00
	
5	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	225,00
	
6	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	64,30
	
7	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	9,65
	
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	64,30
	
9	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	64,30
	
10	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	80,22
	
11	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	37,00
	
12	CK18C
	Profil din aluminiu la trepte
	m	35,52
	
13	CG42B
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida( Scinduri de rasinoase Calitatea A)
	m2	35,80
	
14	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	8,40
	
15	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	8,40
	
		1.1.2. Tavan
	
16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	64,30
	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	64,30
	
18	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	64,30
	
19	CF53B  k=5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	64,30
	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	64,30
	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	64,30
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	64,30
	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	64,30
	
24	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice latimea
	m	33,56
	
25	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	64,30
	
		1.1.3. Pereti
	
26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	99,20
	
27	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	46,00
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	99,20
	
29	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	99,20
	
30	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	65,00
	
31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	99,20
	
32	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	99,20
	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	99,20
	
34	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	99,20
	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	99,20
	
36	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	99,20
	
37	СF60H
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi Hidro 12.5 mm)
	m2	1,65
	
38	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	4,00
	
		1.2. Cabinet metodic (sport)
	
		1.2.1. Pardosele
	
39	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	20,70
	
40	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	20,70
	
41	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	18,76
	
42	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	72,45
	
43	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	20,70
	
44	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	3,10
	
45	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	20,70
	
46	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	20,70
	
47	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	20,70
	
48	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	18,76
	
		1.2.2. Tavan
	
49	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	20,70
	
50	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	20,70
	
		1.2.3. Pereti
	
51	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	56,40
	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	56,40
	
53	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	56,40
	
54	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	45,00
	
55	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	56,40
	
56	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	56,40
	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	56,40
	
58	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	56,40
	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	56,40
	
60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	56,40
	
		1.3. Vestiar 1
	
		1.3.1. Pardosele
	
61	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,16
	
62	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	10,16
	
63	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	13,08
	
64	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	35,56
	
65	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	10,16
	
66	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	1,52
	
67	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	10,16
	
68	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,16
	
69	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	10,16
	
70	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	13,08
	
		1.3.2. Tavan
	
71	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	10,16
	
72	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,16
	
		1.3.3. Pereti
	
73	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	42,24
	
74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	42,24
	
75	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,24
	
76	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	32,00
	
77	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	42,24
	
78	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,24
	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	42,24
	
80	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	42,24
	
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	42,24
	
82	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	21,32
	
83	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	20,92
	
		1.4. Vestiar 2
	
		1.4.1. Pardosele
	
84	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,16
	
85	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	10,16
	
86	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	13,08
	
87	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	35,56
	
88	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	10,16
	
89	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	1,52
	
90	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	10,16
	
91	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	10,16
	
92	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	10,16
	
93	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	13,08
	
		1.4.2. Tavan
	
94	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	10,16
	
95	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	10,16
	
		1.4.3. Pereti
	
96	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	42,24
	
97	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	42,24
	
98	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,24
	
99	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	32,00
	
100	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	42,24
	
101	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,24
	
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	42,24
	
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	42,24
	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	42,24
	
105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	21,32
	
106	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	20,92
	
		1.5. Coridor sport
	
		1.5.1. Pardosele
	
107	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,17
	
108	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	8,17
	
109	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	12,94
	
110	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	28,60
	
111	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	8,17
	
112	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	1,22
	
113	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	8,17
	
114	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	8,17
	
115	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	8,17
	
116	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	12,94
	
		1.5.2. Tavan
	
117	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	8,17
	
118	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	8,17
	
		1.5.3. Pereti
	
119	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	46,08
	
120	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	46,08
	
121	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	46,08
	
122	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	34,00
	
123	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	46,08
	
124	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	46,08
	
125	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	46,08
	
126	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	46,08
	
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	46,08
	
128	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	23,88
	
129	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	22,20
	
		1.6. Cabinet psihologic
	
		1.6.1. Pardosele
	
130	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	14,76
	
131	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	14,76
	
132	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	17,04
	
133	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	51,66
	
134	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	14,76
	
135	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	2,21
	
136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	14,76
	
137	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	14,76
	
138	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	14,76
	
139	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	17,04
	
		1.6.2. Tavan
	
140	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	14,76
	
141	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	14,76
	
		1.6.3. Pereti
	
142	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	51,72
	
143	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	51,72
	
144	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	51,72
	
145	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	45,00
	
146	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	51,72
	
147	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	51,72
	
148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	51,72
	
149	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	51,72
	
150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	51,72
	
151	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	51,72
	
		1.7. Depozit carti
	
		1.7.1. Pardosele
	
152	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,35
	
153	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	18,35
	
154	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	18,32
	
155	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	64,22
	
156	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	18,35
	
157	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	2,75
	
158	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	18,35
	
159	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,35
	
160	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	18,35
	
161	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	18,32
	
		1.7.2. Tavan
	
162	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	18,35
	
163	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	18,35
	
		1.7.3. Pereti
	
164	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	54,89
	
165	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc
	m3	1,87
	
166	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	21,30
	
167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	54,89
	
168	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	54,89
	
169	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	45,00
	
170	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	54,89
	
171	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	54,89
	
172	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	54,89
	
173	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	54,89
	
174	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	54,89
	
175	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	54,89
	
		1.8. Cabinet tehnic
	
		1.8.1. Pardosele
	
176	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	2,92
	
177	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	2,92
	
178	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	7,00
	
179	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	10,22
	
180	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	2,92
	
181	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast gr.150mm (aplicativ)
	m3	0,44
	
182	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	2,92
	
183	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	2,92
	
184	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	2,92
	
185	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	7,00
	
		1.8.2. Tavan
	
186	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	2,92
	
187	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	2,92
	
		1.8.3. Pereti
	
188	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	22,12
	
189	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	11,20
	
190	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	22,12
	
191	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	22,12
	
192	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	15,00
	
193	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	22,12
	
194	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	22,12
	
195	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	22,12
	
196	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	22,12
	
197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	22,12
	
198	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,12
	
		1.9. Coridor et 2
	
		1.9.1. Pardosele
	
199	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	4,05
	
200	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	4,05
	
201	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	13,08
	
202	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	14,17
	
203	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	4,05
	
204	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	4,05
	
205	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	4,05
	
		1.9.2. Tavan
	
206	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	4,05
	
207	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	4,05
	
		1.9.3. Pereti
	
208	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	24,03
	
209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	24,03
	
210	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	24,03
	
211	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	20,00
	
212	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	24,03
	
213	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,03
	
214	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	24,03
	
215	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	24,03
	
216	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	24,03
	
217	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,53
	
218	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	11,50
	
		1.10. Coridor et 3
	
		1.10.1. Pardosele
	
219	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	4,05
	
220	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	4,05
	
221	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	13,08
	
222	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	14,17
	
223	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	4,05
	
224	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	4,05
	
225	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	4,05
	
		1.10.2. Tavan
	
226	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	4,05
	
227	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	4,05
	
		1.10.3. Pereti
	
228	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	24,03
	
229	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 200 mm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	0,38
	
230	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	24,03
	
231	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	24,03
	
232	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	20,00
	
233	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	24,03
	
234	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	24,03
	
235	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	24,03
	
236	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	24,03
	
237	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	24,03
	
238	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,53
	
239	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	11,50
	
		1.11. Anticamera
	
		1.11.1. Pardosele
	
240	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	17,15
	
241	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	17,78
	
242	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	17,15
	
243	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	17,15
	
244	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, in incaperii mai mare de 16 mp (Nota:plintele din lemn se exclud) (Clasa de abraziune, 33)
	m2	17,15
	
245	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp
	m	17,78
	
		1.11.2. Pereti
	
246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	47,34
	
247	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 )
	m2	47,34
	
248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	47,34
	
249	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	47,34
	
		1.12. Incalzirea
	
		1.12.1. Demontarea
	
250	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	66,00
	
251	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	27,50
	
252	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	44,00
	
		1.12.2. Montarea
	
253	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	44,00
	
254	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	11,00
	
255	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal Н - 500  10 sec)
	buc	11,00
	
256	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Установка футорки   Ф1"  х 3/4)
	buc	55,00
	
257	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR-Stabi Fiber Glass 25  mm sau analog
	m	66,00
	
258	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  отводы ППР  Ф - 25,0 mm
	buc	70,00
	
259	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  Муфты ППР  Ф - 25,0 mm
	buc	15,00
	
260	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  переход ППР 25 х 3/4 мама
	buc	11,00
	
261	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de  Американка 25 х 3/4 папа
	buc	33,00
	
262	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Кран Ф 25 ППР
	buc	22,00
	
263	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	11,00
	
264	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	44,00
	
265	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	27,50
	
		1.13. Diverse
	
266	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	85,00
	
267	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	85,00
	
268	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	85,00
	
		2. Electricitate 
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
269	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	85,00
	
270	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	85,00
	
271	RpEJ08Ck=0.6
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm
	m	640,00
	
272	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	640,00
	
		2.2. Lucrari de montare
	
273	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	29,00
	
274	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	59,00
	
275	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	640,00
	
276	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	6,40
	
277	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	430,00
	
278	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	210,00
	
279	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	11,00
	
280	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	640,00
	
281	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,29
	
282	
	Corp de iluminat  Led 2*36
	buc	29,00
	
283	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	58,00
	
284	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	20,00
	
285	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,10
	
286	
	Intreruptor cu o clapa
	buc	10,00
	
287	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,38
	
288	
	Priza
	buc	38,00
	
289	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	48,00
	
		2.3. Utilaj
	
290	
	Intreruptor automat 1F, 16 A
	buc	20,00

În conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996
sînt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale:
A - rezistenţă şi stabilitate;
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
F - protecţie împotriva zgomotului;
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.