CAIET DE SARCINI

Lucrari de reparatii curente a birourilor din incinta edificiului SIS din str. V. Parcalab 23

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Policlinica
	
		1.1. Lucrari generale de constructie
	
		1.1.1. Demontari si evacuari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	7,84	
2	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	5,20	
3	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	23,95	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din  gresie, placi ceramice, etc
	m2	8,20	
5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	32,15	
6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2	18,12	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 
	m2	105,94	
8	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru revopsire (ATENTIE vor fi remontate)
	m2	6,25	
9	TrB05A1-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m
	t	6,81	
10	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	6,81	
11	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,81	
		1.1.2. Antreu
	
		1.1.2.1. Pereti
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)
	m2	27,86	
13	CF02B K=1.5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	27,86	
14	CC03C
	Montare plase sudate la pereti la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,  (VR 100x100x3 mm)
	kg	32,21	
15	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie  (Camuflarea retelelor ingineresti)
	m2	8,32	
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,30	
17	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	29,30	
18	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	25,20	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	29,30	
20	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	29,30	
21	СF62C
	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor stilpilor dreptunghiulari tencuiti in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Tipul, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	29,30	
22	CM03G
	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securizate la ochiuri peste 1 mp inclusiv la vitrine, cu baghete metalice (ATENTIE Confectie din oglinda cu deschidere glisanta de tip dulap cupe) Tipul Forma se va coordona cu beneficiarul
	m2	9,20	
		1.1.2.2. Tavan
	
23	СF59P
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ATENTIE Tavanul se va executa in 2 nivele, forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	9,15	
24	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	9,15	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	9,15	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	9,15	
27	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	11,20	
		1.1.2.3. Pardosea
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)
	m2	7,40	
29	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,40	
30	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	7,40	
31	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	7,40	
32	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	-7,40	
33	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, plintele prevazute in pozitie vor fi executate din MDF. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	7,40	
		1.1.3. Camera Audienta
	
		1.1.3.1. Pereti
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)
	m2	29,92	
35	CC03C
	Montare plase sudate la pereti la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,  (VR 100x100x3 mm)
	kg	38,89	
36	CF02B K=1.5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	29,92	
37	IzF15C
	Captuseli fonoabsorbante la pereti si tavane executate cu placi fonoabsorbante de tip DANOFON sau analogic, prinse cu accesorii metalice pe suport de lemn
	m2	29,92	
38	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie  (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)
	m2	32,41	
39	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,41	
40	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	32,41	
41	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	18,25	
42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,41	
43	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,41	
44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	32,41	
		1.1.3.2. Tavan
	
45	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)
	m2	7,92	
46	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	7,92	
47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	7,92	
48	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	7,92	
49	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	11,50	
		1.1.3.3. Pardosea
	
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)
	m2	7,92	
51	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,92	
52	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	7,92	
53	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	7,92	
54	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	7,92	
55	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, plintele prevazute in pozitie vor fi executate din MDF. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	7,92	
		1.1.4. Birou Medic
	
		1.1.4.1. Pereti
	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)
	m2	48,16	
57	CF02B K=1.5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	48,16	
58	CC03C
	Montare plase sudate la pereti la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,  (VR 100x100x3 mm)
	kg	62,60	
59	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	48,16	
60	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	48,16	
61	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	21,35	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	48,16	
63	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (ATENTIE Tapete de calitatea superioara cu latimea fisiei de minim 1m, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)
	m2	48,16	
		1.1.4.2. Tavan
	
64	СF59P
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ATENTIE Tavanul se va executa in 2 nivele, forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	21,18	
65	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	21,18	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	21,18	
67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	21,18	
68	CJ04C
	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	18,00	
		1.1.4.3. Pardosea
	
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)
	m2	15,59	
70	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	15,59	
71	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	15,59	
72	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	15,59	
73	CG56A1 K=5
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2	15,59	
74	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, plintele prevazute in pozitie vor fi executate din MDF. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	15,59	
75	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua
	m	2,40	
76	CK06A
	Usite din fanera laminata cu grosimea minim 18mm intr-un canat, pentru camuflarea canalelor informationale.(800x800mm) 
	m2	0,10	
		1.1.5. Diverse
	
77	CK03B4
	Usi din MDF, grosimea minim de 40mm, sponat cu spon natural si finisat prin lacuire cu lac de calitate superioara de 3 ori, interioare intr-un canat , pe toc, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente. Dimensiunile se vor preciza in teren, forma si tipul se va coordona cu benefiarul
	m2	7,84	
78	CK18A
	Montarea baghetelor din MDF pentru usi model decorativ (наличник) modelul se va coordona cu beneficiarul
	m	16,20	
79	CK33B
	Miner pentru usi 
	buc	3,00	
80	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,00	
81	RCsB29F  K=2,7
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 70 mm (Grosimea perete 400mm) (p/tru conditionere)
	buc	2,00	
82	RCsU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	12,00	
83	RCsU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,00	
84	RCsU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	38,20	
85	RCsU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	38,20	
		1.2. Retele electrice
	
86	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5mmp (VVGng)
	m	85,00	
87	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor,avind sectiunea de 3x2,5mmp (V VGng)
	m	90,00	
88	RpEA02A
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Tub gofrat plastic 750N)
	m	175,00	
89	RpEA02B
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (p/tru asigurarea traseului retelelor informationale )
	m	28,30	
90	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor  duble de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (Culoarea se va coordona cu beneficiarul 250V)
	buc	3,00	
91	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea se va coordona cu beneficiarul, euro 16A, 250V)
	buc	9,00	
92	RpEE03A
	Montarea prizelor informationale RJ 45  duble cat.6 (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala  (Culoarea alba)
	buc	2,00	
93	RpEE03A
	Montarea prizelor informationale RJ 11  (,,VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)
	buc	1,00	
94	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)
	buc	5,00	
95	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu 25A
	buc	3,00	
96	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (12 moduli, plastic)
	buc	1,00	
97	Pret de piata
	Dulap de distributie cu 12 moduli, plastic
	buc	1,00	
98	08-03-594-16
	Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat.
	100 buc	0,04	
99	Pret de piata
	Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton) Camera audienta
	buc	4,00	
100	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi ( Antreu)
	100 buc	0,01	
101	Pret de piata
	Plafoniera Marcello LP410 D40 sau analogic (Antreu)
	buc	1,00	
102	08-03-593-11
	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 Lustra Fenix LP244-5 sau analogic (Birou medic)
	buc	1,00	
103	Pret de piata
	Lustra cu carcasul executat din metal, cu 5 lampi de calitate superioara, Lustra Fenix PL244-5 sau analogic (Birou medic)
	buc	1,00	
104	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, Spoturi bilampi (Birou medic)
	100 buc	0,06	
105	Pret de piata
	Spoturi LED duble incorporate in tavan de gips-carton (Biroul medic)
	buc	6,00	
		1.3.  Incalzire, ventilare si conditionare
	
106	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	8,62	
107	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (cot 90)
	buc	10,00	
108	IC37F
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu 20x20x20)
	buc	4,00	
109	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)
	m2	6,25	
110	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 250x250mm
	buc	6,00	
111	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic
	buc	2,00	
		1.4. Articole sanitare, apa si canalizare
	
112	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm
	buc	1,00	
113	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	4,60	
114	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)
	buc	4,00	
115	SC04B
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc	1,00	
116	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
117	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	14,80	
118	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar )
	buc	2,00	
119	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	14,80	
120	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	14,80	
		1.5. Utilaj
	
121	Pret de piata
	Aparat de aer conditionat de tip split montat pe perete cu puterea termica 7000 BTU, inverter, debit de aer de la 300 la 500 m3/h, in coplect cu toate piesele necesare, bloc exterior, interior (GREE Lomo GWH07QA 7000BTU sau analogic)
	buc	2,00