CAIET DE SARCINI 2-1-2
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 Obiectul achiziţiilor  Reconstructia imobilului  cu  nr.cad.0100213832.01 cam nr.8 din str .M. Lomonosov 63. sect, Centru, mun Chisinau   065/18-92- ,CBA
                                        Lucrari de constructie  ( CBA )

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  de constructie 
	
		1.1. Lucrari  de terasamentre( Subso-l list 2 )
	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)
	100 m3	1,2370	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)
	100 m3	0,2630	
3	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)
	t	44,7000	
4	TsA02D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, очень твердый грунт) 
	m3	37,5000	
5	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) Обр засыпка 
	100 m3	1,6120	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)
	100 m3	1,6100	
		1.2. Усиление фундаментов и фуддаменты  под колонны (лист 2,6)
	
7	RCsG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1  mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime (Укрепление несущей кладки путем покрытия сварной сеткой STM или STNB с d=5 мм, раствором М 50-Т и М 100-Т толщиной 5 см) с  двух строн 
	m2	143,0000	
8	1423
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm(148.72кг(поз 7  смета) -81кг  cм CBA  лист 6) 	kg	-62,0000	
9	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Очистка стен в осях 3-7)
	m2	147,0000	
10	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat,  perete (Нанесение вручную  грунтовки "Betonogrunt  "  в один слой  поверхности   стен)	m2	147,0000	
11	CF05A
	Tencuieli interioare de 5cm grosime, executate pe plase sudate5Вр 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной5 см, по  сварной  сетке 5Вр 150*150 , затертая, ,цементным раствором М 100-Т ,  вручную по ровной поверхности, включая установкуСВАРНОЙ СЕТКИ  и  ее крепление арм диам  6 = 0,318 кг/м2) )
	m2	147,0000	
12	CF17B
k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из  раствора)	m2	147,0000	
13	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных плит) Подготовка под  фундамент ВМ 100
	m3	0,5100	
14	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство  монол  ж/б фундамента под  колонны  ВМ 250)
	m3	7,6300	
15	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)
	kg	87,2400	
16	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )
	kg	1 041,9600	
17	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de1cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром1см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)
	buc	12,0000	
18	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов)
	m2	30,9300	
		1.3. Усиление балконов и монолитных  ж/бет колонн)   лист 8 
	
19	RCsB04D
	Beton М 250  marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in  placi (Товарный бетон,  в , плиты и т.д. в существующих зданиях)
	m3	50,2000	
20	RCsD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)
	kg	2 024,2000	
21	RCsD02D2
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm
	kg	2 711,2000	
22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,     Закл деталь  поз 10 
	kg	301,2000	
23	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,3010	
24	RCsB21C
k=0.6
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)
	buc	786,0000	
25	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол ж/б  конструкций  (колонны и ригель в осях 2-3, 5-6 )  бетон М250
	m3	14,4000	
26	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	394,0200	
27	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	1 241,4500	
28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, Фронтон  из уголка  
	kg	437,0200	
29	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,4370	
30	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	151,8200	
31	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)
	buc	100,0000	
32	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Кладка стен из  кирпича  в осях 2-3, 5-6
	m3	9,8000	
		1.4. Усиление перекрытий   лист,11,12,15,17
	
33	RpCB06D
	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice (Усиление перекрытий  БМ 250 )
	m3	52,5000	
34	RpCD01C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. (Стальная арматура класса ОВ 37 диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) 
	kg	318,8000	
35	RpCD02D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.  
	kg	764,6900	
36	RpCU06C1
k=0.8
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in placi din beton armat de 5 x 40 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в  плитах  из железобетона 5 х 40 см2, механизированно)
	m	777,6000	
37	RpCU06C1
k=0.6
	Executarea santurilor de pina la 3 cm adincime, in placi din beton armat de3 x 30 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 3 см, в  плитах  из железобетона 3 х 30 см2, механизированно)
	m	486,0000	
38	RpCD08C
	Montarea plaselor sudatela placi (Монтаж сварных сеток на плиты) поз 2
	kg	1 579,1200	
39	RCsB50A
	Spargerea golurilor in planseu  din beton armat cl. B15 (Пробивка проемов в перекрытиях  из железобетона класса В 15 -)   отверстия для вентканалов      69 шт 
	m3	1,3700	
		1.5. Усиление проемов   лист 13,14,19
	
40	RCsP28A
	Pane  metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple (Усиление проемов  металлопрокатом  )
	kg	3 571,5700	
41	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	3,5700	
		1.6. Усиление стен и монолитный ж/бетон пояс
	
42	RCsG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=5Bp1  mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 5 cm grosime (Укрепление несущей кладки путем покрытия сварной сеткой STM или STNB с d=5 мм, раствором М 50-Т и М 100-Т толщиной 5 см) с  двух строн 
	m2	1 584,6500	
43	1
	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8mm -Арматура для крепления армат сетки не учтен  в поз 41 
	kg	2 204,1000	
44	RCsB05A
	Beton armat clasa B20/M250  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Усиление угловых участков  стен и простенков)
	m3	5,0000	
45	 RCsC02C
	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при дополнении или реконструкции существующих зданий, для колонн с 15 мм облицовкой)
	m2	80,0000	
46	CC02J
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах,  на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	3 338,4000	
47	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Очистка стен в осях 3-7)
	m2	109,5000	
48	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)
	kg	317,5500	
49	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	109,5000	
50	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять или отнимать)
	m2	109,5000	
51	CD50C
	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка парапета)
	m3	19,2000	
52	CA04F
	Beton turnat in , grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice    бетонный  пояс  БМ 250
	m3	18,0000	
53	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	321,2000	
54	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	1 634,1600	
55	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor Сверление отверстий    в стенах  для  устроиства  мон пояса 
	buc	438,0000	
56	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)
	m2	85,9000	
57	CL18A
	Confectii metalice diverse dinarmatura d 12 mm L=800mm  , inglobate total sau partial inHILTY HIT-1  (Разные металлические изделия из рифленной и арматурной стали, установленной на растворе HILTY HIT-1)poz 9
	kg	311,0000	
58	CF17D
	Diverse lucrari -Анкер  химический HILTY HIT-1 
	kg	10,9500	
		1.7. выход на чердак-  лист 20 
	
59	RpDC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate  Резка   машиной с алмазн дисками  
	m	6,4000	
60	RCsB50A
	Spargerea golurilor in planseu  din beton armat cl. B15
	m3	0,6000	
61	RCsB04D
	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Товарный бетон,  BM 250
	m3	1,0000	
62	RCsD08D
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (Монтаж сварных сеток STM или STNB на специальные конструкции или усиления и соединения)
	kg	10,7300	
63	RCsD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура OB 37, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)
	kg	7,2800	
64	RCsD02D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура OB 37, диаметром более 8 мм, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)
	kg	32,8000	
65	 RCsC02A
	Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, без креплений, для железобетона, при дополнении или реконструкции существующих зданий, для стен и плит с 15 мм облицовкой)
	m2	3,5000	
66	CB20A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea  constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из  металлических трубчатых лесов, высотой до 3м,  для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно)
	m2	2,8400	
		1.8. Бетонные опоры  под стойки  и стропильная система  лист 22-23
	
67	RCsB10A
	Rezemarea popilor   cu beton 
	buc	40,0000	
68	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  Анкера
	kg	35,6000	
69	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)
	m3	26,4000	
70	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)
	m3	26,4000	
		1.9. Приямок 
	
71	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из  БМ 200
	m3	11,3600	
72	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	41,0000	
73	CC02A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром  до 8 мм включительно,  для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции  в скользящей опалубке, )
	kg	53,7600	
74	CC02B2
	Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром  более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке,  исключая конструкции  в скользящей опалубке, )
	kg	607,5000	
75	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	0,7000	
76	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	1,4300