CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Constructia pavilionului modern pentru copii
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	1,26	
2	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	11,70	
3	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	5,00	
4	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	7,00	
5	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	7,00	
6	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	7,00	
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,05	
8	CA03D2
	Beton M150 turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat (Forarea gropilor sub fundatiile fm-1 cu d=300mm, h=850mm-28 buc, sub fundatiile fm-2 cu d=200mm, h=850mm - 42 buc)
	m3	2,80	
9	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	7,60	
10	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (D16mm, L=250mm)
	kg	96,10	
11	CL18A
	Confectii metalice (Cornier 100x100,L=100mm ) diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	140,00	
12	
	Buloane M16,L=140mm
	buc	25,00	
13	
	Piulite M16
	buc	25,00	
14	
	Saibe  M16
	buc	25,00	
15	CG04C
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase gr.37mm cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri (100x100), L=4ml, 12buc L=3m 6 buc batute alaturat pe rigle de stejar,cu 2 straturi de carton gudronat intre ele impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (carton gudronat k=2)
	m2	48,00	
16	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m	28,00	
17	CG07A
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului
	m2	48,00	
18	CG07B
	Finisarea plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor
	m	28,00	
19	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	8,69	
20	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	8,69	
21	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2	48,00	
22	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Lemn geluit 100x100 k=2)Partea din fata h=2400mm (6buc), partea din spate h=1800mm (6buc), partile laterale h=2100mm (2buc), Volum = 0,6 m3
	m2	48,00	
23	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	0,60	
24	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,60	
25	CK17A
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele
	m2	48,00	
26	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic)(14 grinzi din lemn geluite 190x70mm cu L=4.9m, inclusiv executarea asterialei din sipci din lemn geluite 50x50mm cu pasul de 500mm, L=6900mm-26 buc)
	m3	1,36	
27	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,88	
28	CE30C
	Captusirea suprafetelor acoperisului cu placi OSB4 gr.10mm rezistenta la incovoiere si umezeala
	m2	63,00	
29	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	63,00	
30	CK17A
	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele
	m2	63,00	
31	CE03B
	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidat sau modificat cu polimeri, cu armatura din foirba de sticla de densitate mai mare de 100gr/m2
	m2	63,00	
32	CE20A
	Sisteme de jgheaburi D=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	13,00	
33	CE22A
	Sisteme de burlane d=90mm tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	6,00	
34	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemtente de contravinturi, partea frontala, elementelor din profiluri metalice h 250 mm)
	m2	5,16	
35	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp  (elemtente de contravinturi, partea laterala elementelor din profiluri metalice h 100 mm)
	m2	9,08	
36	CJ10A
	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, (figurine cu personaje din povesti), din furnir (fanara) rezistent la actiunea apei, gr.12mm, inclusiv vopsirea in diverse culori.) K 2
	SET	1,00	
37	TsH91A aplicativ
	Instalarea scaunului din lemn
	buc	1,00	
38	RpCR16B
	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavanul, peretii si carcasa din lemn), cu vopsea ecologica, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea
	m2	265,00	
39	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	144,00