Lucrari de reparatie la IET nr. 158, str. Onisifor Ghibu, nr. 2	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	CK25A k=0.5
	Demontaj - Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (K=0.5 pu manopera si mecanisme)
	m2	1,470
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	10,100
	
 3	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Peretele din izolator
	m2	7,650
	
 4	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. - Canal de protectie WC et. 2
	m2	1,500
	
 5	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - Punctul medical
	m2	13,000
	
 6	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,860
	
 7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	45,680
	
 8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	216,170
	
 9	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	52,840
	
 10	RpIB12A
	Demontari convectoare cu masca
	buc	4,000
	
 11	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	11,200
	
 12	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	20,000
	
 13	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	4,000
	
 14	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	4,000
	
 15	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" d=25
	m	8,000
	
 16	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" - d=15
	m	40,000
	
 17	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	27,000
	
 18	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	3,000
	
 19	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=20 mm
	m	44,600
	
 20	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=15 mm
	m	16,000
	
 21	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm
	m2	32,200
	
 22	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	1,000
	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	52,840
	
 24	RpCK01B k=0.5
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  - Grosimea =1.5 cm
	m2	6,800
	
 25	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	52,840
	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
26	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - numai montaj (usa dupa demontare)
	m2	1,680
	
 27	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - numai montaj
	m2	10,100
	
 28	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	60,000
	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	4,600
	
 30	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,600
	
 31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	4,600
	
 32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	4,600
	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	4,600
	
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	4,600
	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare
			
35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	269,010
	
 36	CF02B1
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund
	m2	216,170
	
 37	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	61,700
	
 38	CF52B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Grosimea =6 mm
	m2	52,840
	
 39	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	52,840
	
 40	CF50B k=1.2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- Grosimea=6.0 mm
	m2	142,470
	
 41	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	142,470
	
 42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	195,320
	
 43	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor  si peretilor
	m2	195,320
	
 44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	195,300
	
 45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	195,320
	
 		Capitolul 1.5. Lucrari santehnice
			
46	SB08C k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	27,900
	
 47	SB08E k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	1,500
	
 48	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	40,000
	
 49	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	8,000
	
 50	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,940
	
 51	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	48,000
	
 52	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	4,800
	
 53	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	48,000
	
 54	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc	1,000
	
 55	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - Sifon de pardoseala la et. 2
	m3	0,160
	
 56	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm - Teava in planseu
	m	0,500
	
 57	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu 110x110x50 la 45* (pentru sifon de pardoseala)
	buc	1,000
	
 58	IzF08A
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la WC et. 2, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm
	buc	1,000
	
 59	IzF09B
	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la WC, pentru hidroizolatiei de elemente de strapungere  (WC et. 2)
	buc	1,000
	
 60	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. - WC et. 2
	buc	1,000
	
 61	RpCB10A
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv
	buc	0,160
	
 62	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	1,000
	
 63	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm  - WC et. 2 restabilirea
	m2	0,700
	
 64	CK30B
	Restabilirea protectiei conductelor la WC, et. 2 (Resurse: suruburi, manopera si utilaj dupa norme, MDF dupa demontare)
	m2	1,500
	
 65	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	3,000
	
 66	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,000
	
 67	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	24,000
	
 68	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	40,000
	
 69	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 25*25
	buc	11,000
	
 70	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" - Americanca d=25 mm
	buc	8,000
	
 71	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  - Robinet de iinchidere, se monteaza pe magistrala
	buc	6,000
	
 		Capitolul 1.6. Incalzire
			
72	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	44,600
	
 73	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	16,000
	
 74	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	60,600
	
 75	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20
	buc	8,000
	
 76	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe
	buc	16,000
	
 77	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv - Coturi, mufe
	buc	4,000
	
 78	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe
	buc	8,000
	
 79	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm
	buc	4,000
	
 80	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm
	buc	4,000
	
 81	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare,  3 convectoare YM - J350
	buc	4,000
	
 82	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare, 3 convectoare YM - J500
	buc	2,000
	
 83	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	4,000
	
 84	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	24,000
	
 85	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm
	buc	4,000
	
 86	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm
	buc	4,000
	
 87	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	40,000
	
 		Capitolul 1.7. Alte lucrari
			
88	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
 89	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
 90	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	12,200
	
 91	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	12,200
	
 92	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - utilaj eliberarea incaperilor
	t	2,100
	
 93	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Transportarea utilajului in incaperi dupa reparatii
	t	2,100
	
 		Capitolul 1.8. Acoperis
			
94	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	75,600
	
 95	RpCK33C
	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp
	m	36,200
	
 96	RpCE18B
	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos
	m	36,200
	
 97	RpCE03A
	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc
	m2	48,600
	
 98	RpCE17A
	Protectia rosturilor de dilatare la terase, executate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, un strat de pinza bitumata si doua straturi de bitum topit
	m	58,800
	
 99	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2	75,600
	
 100	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Bipoli, stratul de jos
	m2	75,600
	
 101	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Bipoli, stratul de sus
	m2	75,600
	
 102	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2	30,000
	
 		Capitolul 1.9. Schimbarea ferestrelor din grupa la et. 2
			
103	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	47,250
	
 104	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri,
	m	28,800
	
 105	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit - numai montaj
	m2	47,250
	
 106	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm
	m	28,800
	
 107	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm
	m	28,800
	
 108	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	60,300
	
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	22,300
	
 110	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	18,400
	
 111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	18,400
	
 112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	18,400
	
 113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	18,400
	
 114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	18,400
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
115	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	12,000
	
 116	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi,
	buc	9,000
	
 117	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - Corp LED cu 4 lampi , biroul  bl. 1
	buc	2,000
	
 118	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2
	m	144,000
	
 119	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 - Cu impamintare
	buc	5,000
	
 120	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145
	buc	8,000
	
 		Capitolul 3. Costul usilor si ferestrelor , usilor din PVC si caloriferilor
			
121	
	Ferestrele din PVC:  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi,  - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit
	м2	47,250
	
 122	
	Usile din PVC:   - Profil cu 5 camere,
	м2	10,100
	
 123	
	Calorifer din AL tip panou - YM-J500, ( blocuri cu 10 sectii)
	buc	2,000
	
 124	
	Calorifer din AL tip panou - YM-J350, ( blocuri cu 10 sectii)
	buc	4,000

						

	
INVESTITOR                                                                                         VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.