	Bloc administrativ, garaje si alte necesitati Regiei Locativ Comunale din com. Tohatin, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Ventilatia

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Ventilatia



	1
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150*150

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	2811236306200
	Grila ventilatie 150*150
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	2,00

	2
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Protivodojdevie jaliuzi 650*320)

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	28112363062001
	Grila ventilatie 650*320
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,50

	3
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pretocnaia resotca PR 300*150)

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,09

	
	28112363062002
	Peretocnaia resotca 300*150
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,50

	4
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pretocnaia resotca PR 250*150)

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,09

	
	28112363062003
	Peretocnaia resotca 250*150
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,50

	5
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pretocnaia resotca PR 400*250)

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	28112363062004
	Peretocnaia resotca 400*250
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,50

	6
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pretocnaia resotca PR 250*250)

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	28112363062007
	 Pritocno-viteajnie resitci P 250*250
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,50

	7
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P400*200)

	buc
	
	4,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,12

	
	28112363062005
	 Pritocno-viteajnie resitci P 400*200
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	2,00

	8
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P300*200)

	buc
	
	5,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	2,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,15

	
	28112363062006
	 Pritocno-viteajnie resitci P 300*200
	buc
	1,0000
	5,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	2,50

	9
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P250*250)

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	28112363062007
	 Pritocno-viteajnie resitci P 250*250
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,50

	10
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P200*600)

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	28112363062008
	 Pritocno-viteajnie resitci P 200*600
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,50

	11
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P200*1200)

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	28112363062009
	 Pritocno-viteajnie resitci P 200*1200
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	0,50

	12
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P150*150)

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,41

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,09

	
	281123630620010
	 Pritocno-viteajnie resitci P 150*150
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,50

	13
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie *(Pritocno-vitejnie tesotci, re. v goriz. napravlenii jaliuzi P150*100)

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,06

	
	281123630620011
	 Pritocno-viteajnie resitci P 150*100
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	1,00

	14
	VB02A Ksal .=0.5
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapan vozdusnii D125 12.5 SAVO 40-02)

	buc
	
	2,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4600
	3,96

	
	Clapeta
	Clapan vozdusnopritocnii D125 12.5 SAV 040-02
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,04

	15
	VB02A Ksal .=0.5
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm (Clapan vozdusnii  Air-Box Comfort 350*42.5*8.5)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4600
	1,98

	
	Clapeta 2
	Clapan vozdusnopritocnii Air-Box Confort 350*42.5*8.5
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,02

	16
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 500*300mm

	m2
	
	3,200



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	4,918

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	3,232

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,205

	17
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 400*300mm

	m2
	
	25,200



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	38,732

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	25,452

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	1,613

	18
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 300*300mm

	m2
	
	3,600



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	5,533

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	3,636

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,23

	19
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 300*300mm

	m2
	
	3,600



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	5,533

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	3,636

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,23

	20
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 250*200mm

	m2
	
	15,300



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	23,516

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	15,453

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,979

	21
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  Canale 200*100mm

	m2
	
	15,600



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,6790
	26,192

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	15,756

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,0000
	236,34

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0540
	0,842

	22
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  Canale 100*150mm

	m2
	
	6,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,6790
	10,074

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	6,06

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,0000
	90,90

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0540
	0,324

	23
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 650*320mm

	m2
	
	0,970



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	1,491

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	0,98

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,062

	24
	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. Canale 400*300mm

	m2
	
	2,800



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,5370
	4,304

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	2,828

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0640
	0,179

	25
	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect  Canale 150*100mm

	m2
	
	21,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,6790
	35,259

	
	2626147370009
	Canale de ventilare metalice gr. 0.5 mm rectangulare
	m2
	1,0000
	21,21

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	15,0000
	318,15

	
	2952160007250
	Utilaj de ridicat
	h-ut
	0,0540
	1,134

	26
	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Izolarea canalelor cu vata gr.50mm)

	m2
	
	24,770



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,9100
	22,541

	
	2682162611305
	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte
	m2
	1,0180
	25,216

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	0,0580
	1,437

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	0,0410
	1,016

	27
	VB30A Ksal.=0.5
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(Zont720*700/H=400)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	2,46

	
	Zont
	Zont 720*700/H=400
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	6,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,02

	28
	VB30A Ksal.=0.5
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(Zont350*300/H=250)

	buc
	
	3,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2,4600
	7,38

	
	Zont 1
	Zont 350*300/H=250
	buc
	1,0000
	3,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6,0000
	18,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,06

	29
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie . Deflector D200mm

	buc
	
	1,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	0,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,03

	
	281123630620001
	Deflector D=200mm
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Ventilatia
	

	2. Lucrari montarea



	30
	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Pritocnaia ustanovca .Aero Master FP2.7 L=1620m3/cas P= 480Pa)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,8700
	44,87

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3000
	0,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,15

	31
	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Pritocnaia ustanovca .Aero Master FP2.7 L=1620m3/cas P= 268Pa)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	44,8700
	44,87

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,3000
	0,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,15

	32
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de canal TD 350/125 L=125m3/ora P=100Pa N=0.03kVt)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	11,55

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,15

	33
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de canal TD 250/100 L=50m3/ora P=100Pa N=0.024kVt)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	11,55

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,15

	34
	VB02A Ksal=0.5
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm(Clapan ognezaderjivaiuscii 400/250 E -160 gata confectionat)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4600
	1,73

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,02

	35
	VB02A Ksal=0.5
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm(Clapan ognezaderjivaiuscii250/200 E -160 gata confectionat)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,4600
	1,73

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1500
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,02

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Lucrari montarea
	

	3. Utilaj



	36
	Pret de piata
	Pitocnaia ustanovca Aero Master FP 2.7 L=1620m3/ora P=480Pa cu sis atom de reglare VCS(Climax) in comlect :a)Ventilator EFVA 220-1,1/J2 L=1620m3/ora P=480Pa ,N=1.1kBt cu put. XPXM1.5(IP21,FCO51,3*400V) b)Zaslonca otseca. LK650-320 s servoprivodom LF230 d)Sectia filtu FPSH2.7/5s datc dif. davl. P33N(30-500Pa)  e.) Sect. vod. obogr. FPSK 2.7s bod. obogr. FPVC 2.7/2R Q=12.,9 kBt f.)ghib. vklad DV 650-320-2buc  g.) sumoglus. FPSP 2.7/S ) ( s uciotom viteajnoi ustanovchi ) Complect

	buc
	
	1,000



	
	Complect
	Pritocno-viteajnaia ustanovca Aero-master FP2.7 L=1620m3/ora
	buc
	1,0000
	1,00

	37
	Pret de piata
	Viteajnaia ustanovca Aero Master Fp 2.7 L=2620m3/ora P=268PA in complect a.) Ventilator FPVA 200-0.55/J2 L=1620m3/ora, P=329Pa ,N=0.55kBt cu put. XPFM 0.75 (IP21, FCO 51, 1*230V) f. DV 650-320=2buc g.0 sumoglusiteli FPSP 2.7/S) (Stoimosti viteajnoi ustanovchi uctena v complecte pritocnoi ustanovchi)

	buc
	
	1,000



	38
	Pret de piata
	Ventilator de canal TD -350/125 L=125m3/ora  P=100Pa N= 0.03kBt (Soler&Palau)

	buc
	
	1,000



	
	291243577620001
	Ventilator de canal TD 350/125 L=125m3/ora
	buc
	1,0000
	1,00

	39
	Pret de piata
	Ventilator de canal TD -250/100 L=50m3/ora  P=100Pa N= 0.024kBt (Soler&Palau)

	buc
	
	1,000



	
	291243577620002
	Ventilator de canal TD 250/100 L=50m3/ora
	buc
	1,0000
	1,00

	40
	Pret de piata
	Capan de retinere a flacarei 400*250 F160

	buc
	
	1,000



	
	Clapan 1
	Clapan 400*250 E 160
	buc
	1,0000
	1,00

	41
	Pret de piata
	Capan de retinere a flacarei 250*200 F160

	buc
	
	1,000



	
	Clapan 2
	Clapan 250*200 E 160
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


