Caiet de sarcini
Anvelope de iarnă și acumulatoare


	Nr.
lot.
	
	Diametru
	IARNĂ
	Indice de
sarcină
	Indice de viteză
	Eficiența consumul
ui
	Aderenta carosabil umed
	Nivel de zgomot

	
	
	
	Mărimea
	Cantitate a (bucăți)
	
	
	
	
	

	1.
	
	R15
	195/65
	36
	≥91
	≥H
	≥ClasaC
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	2.
	
	R15c
	225/70
	4
	≥112
	≥R
	≥ClasaC
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	3.
	
	R16
	205/55
	12
	≥94
	≥H
	≥ClasaB
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	4.
	
	R16
	215/60
	4
	≥93
	≥H
	≥ClasaB
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	5.
	
	R16
	215/65
	48
	≥98
	≥T
	≥ClasaB
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	6.
	
	R16c
	205/65
	4
	≥104
	≥T
	≥ClasaC
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	7.
	
	R16c
	235/65
	4
	≥115
	≥R
	≥ClasaC
	≥ClasaB
	≥ClasaB

	8.
	
	R17
	215/60
	8
	≥97
	≥H
	≥ClasaB
	ClasaB
	≥ClasaB

	9.
	
	R17
	225/45
	4
	≥94
	≥V
	≥ClasaB
	ClasaB
	≥ClasaB

	10.
	
	R17
	225/65
	4
	≥102
	≥H
	≥ClasaB
	ClasaB
	≥ClasaB

	11.
	
	R18
	235/45
	4
	≥98
	≥V
	≥ClasaB
	ClasaB
	≥ClasaB

	12.
	
	R18
	215/55
	4
	≥99
	≥H
	≥ClasaB
	ClasaB
	≥ClasaB



	Nr.
lot.
	Amperaj/oră
	Mărime Amperaj  pornire
	Dimensiuni
(după modelul auto)
	Cantitatea (bucăți)

	13.
	66 Ah
	≥650 A
	european
	3

	14.
	70 Ah AGM
	≥750 A
	european
	7

	15.
	75 Ah AGM
	≥720 A
	european
	1

	16.
	100 Ah
	≥ 830A
	european
	4

	17.
	(78Ah – 80Ah)
	≥750 A
	asiatic
	2



Anul producerii: 2026
