CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria s.Huluboaia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie:___________________________
3. Obiectul achiziţiilor: Gazificarea cazangeriei gradinitei de copii din satul Huluboaia raionul Cahul

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Оборудование
			
1	
	Котел настенный газовый конденсатный, мощностию 58,7 кВт с принудительным отводом продуктов сгорания "Demir Dokum" Maxicondense H65
	buc	2,00	
 2	
	Газаход для отвода дыма 
	компл.	1,00	
 3	
	Насос циркуляцонный системы теплоснабжения A 110/180 XM
	buc	2,00	
 4	
	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR"
	buc	1,00	
 5	
	Бак запаса воды емк. 500л
	buc	1,00	
 6	
	Насос  KPS30/16M
	buc	2,00	
 7	
	Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом DOSAPHOS DIMA
	buc	1,00	
 8	
	Фильтр сетчятый Ду 65
	buc	1,00	
 9	
	Фильтр сетчятый Ду 32
	buc	1,00	
 10	
	Фильтр сетчятый  Ду 25
	buc	1,00	
 11	
	Огнетушитель переносной ОУ-5
	buc	2,00	
 12	
	Огнетушитель передвижной ОУ-20
	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Монтаж оборудования
			
13	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw
	buc	2,00	
 14	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"  
	buc	2,00	
 15	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l 
	buc	1,00	
 16	IA28A
	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l бак запаса
	buc	1,00	
 17	IA39A
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h
	buc	1,00	
 18	IA23A
	Filtru D 65
	buc	1,00	
 19	IA23A
	Filtru D32, D25
	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Сантехнические работы
			
		Capitolul 3.1. Трубопроводы и арматура
			
20	IC12I
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 3 mm
	m	0,80	
 21	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159 mm (монтаж гидроуравнивателя)
	buc	1,00	
 22	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 65mm
	buc	1,00	
 23	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm
	buc	4,00	
 24	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm
	buc	6,00	
 25	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm
	buc	5,00	
 26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm
	buc	1,00	
 27	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm Клапан обратный
	buc	2,00	
 28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm Клапан обратный
	buc	2,00	
 29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан обратный
	buc	1,00	
 30	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (клапан предохранительный пружинный Д20мм)
	buc	1,00	
 31	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотделитель)
	buc	4,00	
 32	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм (кран шаровый муфтовый (спускной) Д25мм)
	buc	4,00	
 33	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная муф. ГМ-50
	buc	1,00	
 34	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Головка соединительная рукавная ГР-50
	buc	1,00	
 35	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,5 mm
	m	26,00	
 36	IC12A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm
	m	2,00	
 37	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38мм
	m	11,00	
 38	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32мм
	m	8,00	
 39	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm
	m	1,00	
 40	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	2,00	
 41	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	23,00	
 42	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"
	m	3,00	
 43	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1"
	m	3,00	
 44	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	21,00	
 45	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	21,00	
 46	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm
	m	26,00	
 47	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 76 mm
	m	26,00	
 48	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma         
	m2	10,00	
 49	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat
	m2	2,00	
 50	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2	2,00	
 51	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-76/20-DG)
	m	26,00	
 52	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-60/20-DG-A)
	m	2,00	
 53	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (tubolit TL-38/13-DG-A)
	m	6,00	
 54	IzH05B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты мин. ваты на синтетическом связуюшим)
	m2	3,00	
 55	IzI05B
	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip  I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm РСТ
	m2	3,70