____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea strada Unirii, com. Stauceni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari pregatitoare
	
		1.1. Demolarea bordurii existente
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	487,00
	
2	TsC03B1
	Demolarea fundatiei din beton
	100 m3	0,27
	
3	TsC03B1
	Demolarea fundatiei din piatra
	100 m3	0,15
	
4	TsC02D1
	Incarcarea gunoiului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8
	100 m3	0,63
	
5	TsI51A1
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t	139,00
	
		1.2. Demolarea podetelor existente
	
6	TsC03B1
	Excavarea pamintului rambleului existent, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 10m cu buldozer
	100 m3	0,114
	
7	TsC22D1, K=3
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II
	100 m3	0,114
	
8	PI06A
	Demontarea burlanelor podetelor existente, mechanizat. (T80.50), cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf, K=0,7
	buc	2,00
	
9	TsI51B3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km
	t	13,50
	
10	TsC03B1
	Excavarea pamintului pentru rambleu din depozit , exc. 0,6 m.c.,
	100 m3	0,018
	
11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	3,46
	
12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,018
	
13	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II la 1 km, K=2
	100 m3	0,018
	
14	TsD02A1
	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m
	100 m3	0,123
	
15	DI96
	Compactarea terasamentelui cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	0,123
	
		1.3. Demolarea santului existent 
	
16	TsC03B1
	Demolarea santului existent beton, mechanizat
	100 m3	0,033
	
17	TsC03F1
	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3	0,033
	
18	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	7,92
	
19	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,033
	
20	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=2
	100 m3	0,033
	
21	TsD02A1
	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m
	100 m3	0,198
	
22	DI96
	Compactarea terasamentelui cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	0,198
	
		1.4. Demolarea sistemului rutier
	
23	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 8 cm, K= 0,912
	m2	878,00
	
24	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm
	m2	752,00
	
25	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 11 cm, K=1,051
	m2	606,00
	
26	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 12 cm, K=1,101
	m2	752,00
	
27	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=2,2 m3/tn)
	t	640,86
	
28	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta
	m3	341,00
	
29	TsC03F1
	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8
	100 m3	3,41
	
30	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (V=1,6 m3/tn)
	t	548,80
	
		1.5. Taierea arborilor si arbustilor
	
31	TsG08A
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm
	buc	20,00
	
32	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	20,00
	
33	TsG03A
	Defrisarea arbustilor
	100m2	10,00
	
34	TsH92C
	Incarcarea in auto: crengi
	t	27,90
	
35	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t	27,90
	
		1.6. Reamenajarea fintinilor  (MTC, canalizare, apeduct)
	
36	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3	0,90
	
37	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3	2,90
	
38	RpAcF04A
	Ridicarea fintinilor in cota imbracamintei
	m3	2,40
	
39	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capace din fonta conform SM EN 124-2:2016, cu greutatea de 95kg)
	buc	11,00
	
		2. Lucrari de terasamente
	
40	TsC03B1
	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., cu impingerea in rambleu pana la 30m cu buldozer
	100 m3	3,00
	
41	TsC22D1, K=3
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, K=3
	100 m3	3,00
	
42	TsC03B1
	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier si debleu , exc. 0,4 m.c.
	100 m3	6,00
	
43	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,9 m3/tn)
	t	1 140,00
	
44	DI96
	Compactarea casetei pentru asternerea sistemului rutier  pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	2,50
	
45	DI96
	Compactarea terasamentelui cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	3,00
	
46	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	6,00
	
47	TsE05B
	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2	26,00
	
48	TsE05B
	Finisarea taluzurilor rambleului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2	1,80
	
49	TsE03A
	Finisarea manuala a taluzurilor
	100m2	0,20
	
		3. Constructii pentru evacuarea apelor
	
		3.1. Reamenajarea rigolei existente
	
50	DI123
	Demolarea rigolei existente beton, mecanizat pe loc, K=0,8
	m3	8,60
	
51	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,055
	
52	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint
	m3	1,10
	
53	DI105
	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)
	100 m3	0,034
	
54	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3	3,40
	
55	DI123
	Intoarcerea rigolelor existente mecanizat
	m3	8,60
	
56	CP21B
	Mortar C10/12.5
	m3	0,50
	
57	TsD02A1
	Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m
	100 m3	0,066
	
		3.2. Rigola dreptunghiulara pe str.Tineretului
	
58	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	12,00
	
59	RpAcA49F
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 800 mm
	m	9,00
	
60	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint
	m3	25,00
	
61	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3	1,70
	
62	DI119
	Amenajarea canal pentru evacuarea apelor din beton C16/20
	m3	5,40
	
63	DI119
	Asternere pernei din beton armat C16/20
	m3	0,80
	
64	PD01A
	Montarea armaturilor A-I pentru beton armat
	kg	28,40
	
65	PD01A
	Montarea armaturilor A-III pentru beton armat
	kg	152,00
	
66	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea  resourilor ДБ conform SM EN 124-2:2016)	buc	15,00
	
67	PB01A
	Monolitizarea rosturilor C16/20
	m3	0,20
	
68	DI119
	Amenajarea capatul din beton C16/20
	m3	1,30
	
69	DI119
	Amenajarea placa de astupare a rigolei PM1 din beton C16/20
	m3	0,27
	
70	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat
	kg	15,10
	
71	DI119
	Amenajarea placa de astupare a rigolei PM2 din beton C16/20
	m3	0,45
	
72	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat
	kg	24,60
	
73	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat
	buc	2,00
	
74	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint
	m3	26,00
	
75	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3	5,90
	
76	PB02A
	Turnarea manuala a betonului simplu C16/20 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri
	m3	6,30
	
		3.3. Rigola dreptunghiulara pe str. Frunze cu str. Unirii
	
77	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	2,60
	
78	RpAcA49F
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 800 mm
	m	9,00
	
79	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint
	m3	31,00
	
80	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3	3,10
	
81	DI119
	Amenajarea briu RG2 din beton C16/20
	m3	0,70
	
82	PD01A
	Montarea armaturilor A-I pentru beton armat
	kg	20,60
	
83	PD01A
	Montarea armaturilor A-III pentru beton armat
	kg	293,10
	
84	DI119
	Amenajarea rigola din beton armat C16/20
	m3	9,20
	
85	DI119
	Amenajarea placa de astupare a rigolei PM1 din beton C16/20
	m3	0,89
	
86	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat
	kg	55,45
	
87	DI119
	Amenajarea placa de astupare a rigolei PM2 din beton C16/20
	m3	0,72
	
88	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat
	kg	41,84
	
89	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat
	buc	2,00
	
90	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea  resourilor ДБ conform SM EN 124-2:2016)
	buc	26,00
	
91	DI119
	Amenajarea briu RG3 din beton C16/20
	m3	0,70
	
92	PD01A
	Montarea armaturilor A-I pentru beton armat
	kg	13,20
	
93	PD01A
	Montarea armaturilor A-III pentru beton armat
	kg	175,10
	
94	DI119
	Amenajarea rigola din beton armat C16/20
	m3	9,20
	
95	DI119
	Amenajarea placa de astupare a rigolei PM1 din beton C16/20
	m3	0,89
	
96	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat
	kg	55,45
	
97	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat
	buc	1,00
	
98	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea  resourilor ДБ conform SM EN 124-2:2016)
	buc	10,00
	
		3.4. Dala 3,0x1,5x0,25 pentru acoperirea santului existent
	
99	DI119
	Amenajarea dala din beton C16/20 (47 unit)
	m3	53,11
	
100	PD01A
	Montarea armaturilor pentru beton armat
	kg	3 581,40
	
101	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat
	buc	47,00
	
102	DI119
	Amenajarea suport din beton C16/20
	m3	9,87
	
		3.5. Reamenajarea gurilor de captare existente prin instalarea grilelor din fonta noi
	
103	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capace din fonta conform SM EN 124-2:2016, cu greutatea de 95kg)
	buc	18,00
	
		4. Amenajarea sistemului rutier 
	
104	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SR EN 12620, H=10 cm,  (Nisip - norma 1,1 m3)
	m3	377,00
	
105	DA12C
	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta LA30, H=16 cm
	m3	556,80
	
106	DA12B
	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, H=14 cm
	m3	487,20
	
107	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,6l/mp
	t	1,74
	
108	DB19G
	Strat din  beton asfaltic deschis cu criblira BAD22,4 cu bitum rutier 50/70 cu aditivi pentru adezivitate  (SKPg-I/2.5) H-6cm.
	m2	2 900,00
	
109	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t	0,87
	
110	DB16H
	Strat de uzura din beton asfaltic stabilizata MAS16 cu bitum 50/70 modificat cu polimeri cu aditivi pentru adezivitate  (SM EN 13108-1:2016) H-4cm
	m2	2 900,00
	
		5. Amenajarea drumurilor laterale
	
		5.1. Amenajarea  bordurii mari C25/30 (В30) БР100.30.15 pe fundatie de beton clasa C12/15 (B15)
	
111	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare  БР100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	1 140,00
	
		5.2. Amenajarea drumurilor laterale
	
112	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	2,40
	
113	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K=2
	100 m3	2,40
	
114	DI96
	Compactarea terasamentelui cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	2,40
	
115	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SR EN 12620,  H=10 cm,  (Nisip - norma 1,1 m3)
	m3	79,90
	
116	DA12C
	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta LA30, H=16 cm
	m3	127,84
	
117	DA12B
	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, H=14 cm
	m3	111,86
	
118	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,6l/mp
	t	0,479
	
119	DB19G
	Strat din  beton asfaltic deschis cu criblira BAD22,4 cu bitum rutier 50/70 cu aditivi pentru adezivitate  (SKPg-I/2.5) H-6cm.
	m2	799,00
	
120	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t	0,24
	
121	DB16H
	Strat de uzura din beton asfaltic stabilizata MAS16 cu bitum 50/70 modificat cu polimeri cu aditivi pentru adezivitate  (SM EN 13108-1:2016) H-4cm
	m2	799,00
	
		5.3. Amenajarea trotuarului 
	
122	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate
	m3	109,00
	
123	TsE02A
	Finisarea  manuala a fundului
	100m2	7,77
	
124	TsC54B
	Strat de baza din piatra sparta LA40, fr. 16-32 Н= 0,10m
	m3	77,70
	
125	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 4m tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amenajarea stratului  de nisip cu ciment CEM II/ A-LL32.5 (M400))
	m2	777,00
	
126	DE11A
	Instalarea bordurii mici din beton clasa C18/22,5 (В22,5) БР100.20.8
	m	520,00
	
		5.4. Amenajarea platformei la gunoiste
	
127	TsC03B1
	Excavarea pamintului din caseta sistemului rutier si debleu , exc. 0,4 m.c.
	100 m3	0,60
	
128	TsI51A3
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (V=1,9 m3/tn)
	t	114,00
	
129	TsE05B
	Finisarea platformei terasamentului cu autogrederul in teren catg. II
	100m2	1,20
	
130	DI96
	Compactarea terasamentelui cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (каток самоходный)
	100 m3	0,24
	
131	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SR EN 12620,  H=10 cm,  (Nisip - norma 1,1 m3)
	m3	12,00
	
132	DA12C
	Amenajarea stratului de jos din piatra sparta LA30, H=16 cm
	m3	19,20
	
133	DA12B
	Amenajarea stratului de sus din piatra sparta LA30, H=14 cm
	m3	16,80
	
134	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0,6l/mp
	t	0,072
	
135	DB19G
	Strat din  beton asfaltic deschis cu criblira BAD22,4 cu bitum rutier 50/70 cu aditivi pentru adezivitate  (SKPg-I/2.5) H-6cm.
	m2	120,00
	
136	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  0.3l/mp
	t	0,036
	
137	DB16H
	Strat de uzura din beton asfaltic stabilizata MAS16 cu bitum 50/70 modificat cu polimeri cu aditivi pentru adezivitate  (SM EN 13108-1:2016) H-4cm
	m2	120,00
	
		6. Instalatii de semnalizare rutiera
	
		6.1. Amenajarea indicatoarelor rutiere
	
138	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30
	buc	21,00
	
139	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere D900
	buc	9,00
	
140	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere B700
	buc	18,00
	
141	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350
	buc	1,00
	
		6.2. Amenajarea marcajului rutier 
	
142	DF17A
	Amenajarea marcajului rutier
	m2	101,20