Restabilirea platformei cintarului AVP Giurgiulesti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini:Lista cu cantitaţile de lucrări 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Acoperire drum
			
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	88,000	
 2	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	32,000	
 3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,320	
 4	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	76,800	
 5	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere
	kg	987,200	
 6	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale
	kg	624,000	
 7	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B22.5
	1000 m2	0,160	
 8	DA20A1    k=2
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A
	1000 m2	-0,160	
 9	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	112,000	
 10	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m	112,000