Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de constructii generale (marca SAC ) (Etapa II - renovarea grupurilor sanitare )

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare si demontare (SAC pl.-14)
			
		Capitolul 1.1. cota 0.000
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,16	
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din caramida )
	m3	1,00	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din blocuri de gips )
	m3	1,00	
 4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	11,40	
 5	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,14	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  sau tavane ( pereti )
	m2	40,00	
 7	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare )
	m2	11,40	
 8	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2	4,80	
 9	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)
	t	8,60	
 10	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	8,60	
 		Capitolul 1.2. cota 3.300
			
11	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,16	
 12	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din caramida )
	m3	1,00	
 13	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din blocuri de gips )
	m3	1,00	
 14	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	11,40	
 15	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,14	
 16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  sau tavane ( pereti )
	m2	40,00	
 17	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare )
	m2	11,40	
 18	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2	4,80	
 19	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)
	t	8,60	
 20	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	8,60	
 		Capitolul 1.3. cota 6.600
			
21	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,16	
 22	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din caramida )
	m3	1,00	
 23	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din blocuri de gips )
	m3	1,00	
 24	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	11,40	
 25	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,14	
 26	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  sau tavane ( pereti )
	m2	40,00	
 27	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare )
	m2	11,40	
 28	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2	4,80	
 29	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)
	t	8,60	
 30	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	8,60	
 		Capitolul 1.4. cota 9.900
			
31	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	3,16	
 32	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din caramida )
	m3	1,00	
 33	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori  din blocuri de gips )
	m3	1,00	
 34	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	11,40	
 35	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	1,14	
 36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  sau tavane ( pereti )
	m2	40,00	
 37	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare )
	m2	11,40	
 38	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2	4,80	
 39	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)
	t	8,60	
 40	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	8,60	
 		Capitolul 1.5. cota 13.200
			
41	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea cos de ventilare  din caramida )
	m3	0,50	
 42	RpCB18E
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm
	m3	0,12	
 43	TRI1AAO2C2
	Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)
	t	1,15	
 44	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	1,15	
 		Capitolul 2. Pardoseli (SAC pl.-23)
			
		Capitolul 2.1. cota 0.000
			
		Capitolul 2.1.1. 7.0 m2
			
45	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	7,00	
 46	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	7,00	
 47	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=40mm)
	m2	7,00	
 48	CG22A5 k=6.0
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 60mm)
	m2	-7,00	
 49	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	20,23	
 50	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	7,00	
 51	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-7,00	
 52	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	7,00	
 		Capitolul 2.1.2. 5.5 m2
			
53	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	5,50	
 54	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	5,50	
 55	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=340mm)
	m2	5,50	
 56	CG22A5 k=24
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - (Betonoplast M200 gr.= 240mm)
	m2	5,50	
 57	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	15,90	
 58	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	5,50	
 59	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-5,50	
 60	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	5,50	
 		Capitolul 2.2. cota 3.300
			
		Capitolul 2.2.1. 7.0 m2
			
61	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	7,00	
 62	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	7,00	
 63	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=40mm)
	m2	7,00	
 64	CG22A5 k=6.0
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 60mm)
	m2	-7,00	
 65	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	20,23	
 66	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	7,00	
 67	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-7,00	
 68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	7,00	
 		Capitolul 2.2.2. 5.5 m2
			
69	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	5,50	
 70	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	5,50	
 71	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=340mm)
	m2	5,50	
 72	CG22A5 k=24
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - (Betonoplast M200 gr.= 240mm)
	m2	5,50	
 73	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	15,90	
 74	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	5,50	
 75	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-5,50	
 76	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	5,50	
 		Capitolul 2.3. cota 6.600
			
		Capitolul 2.3.1. 7.0 m2
			
77	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	7,00	
 78	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	7,00	
 79	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=40mm)
	m2	7,00	
 80	CG22A5 k=6.0
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 60mm)
	m2	-7,00	
 81	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	20,23	
 82	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	7,00	
 83	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-7,00	
 84	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	7,00	
 		Capitolul 2.3.2. 5.5 m2
			
85	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	5,50	
 86	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	5,50	
 87	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=340mm)
	m2	5,50	
 88	CG22A5 k=24
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - (Betonoplast M200 gr.= 240mm)
	m2	5,50	
 89	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	15,90	
 90	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	5,50	
 91	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-5,50	
 92	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	5,50	
 		Capitolul 2.4. cota 9.900
			
		Capitolul 2.4.1. 7.0 m2
			
93	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	7,00	
 94	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	7,00	
 95	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=40mm)
	m2	7,00	
 96	CG22A5 k=6.0
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 60mm)
	m2	-7,00	
 97	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	20,23	
 98	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	7,00	
 99	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-7,00	
 100	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	7,00	
 		Capitolul 2.4.2. 5.5 m2
			
101	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	5,50	
 102	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	5,50	
 103	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=340mm)
	m2	5,50	
 104	CG22A5 k=24
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - (Betonoplast M200 gr.= 240mm)
	m2	5,50	
 105	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6 A240 pas 150x150mm
	kg	15,90	
 106	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C12/15 gr.40 mm)
	m2	5,50	
 107	CG22A5 k=6
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 gr. 60 mm )
	m2	-5,50	
 108	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	5,50	
 		Capitolul 3. Timplarie (SAC - pl. 24)
			
		Capitolul 3.1. cota 0.000
			
109	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu,  S=1,58m2 ,  U1 - 750*2100h=1buc )
	m2	1,58	
 110	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete-panou despartitor din aluminiu (S=2,28m2) P1- 1200*2100h=4buc)
	m2	9,12	
 111	CK22D
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usa ( Blocuri de usi din aluminiu (S=7,61m2) P2- 3625*2100h=1buc)
 
	m2	7,61	
 		Capitolul 3.2. cota 3.300
			
112	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu,  S=1,58m2 ,  U1 - 750*2100h=1buc )
	m2	1,58	
 113	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete-panou despartitor din aluminiu (S=2,28m2) P1- 1200*2100h=4buc)
	m2	9,12	
 114	CK22D
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usa ( Blocuri de usi din aluminiu (S=7,61m2) P2- 3625*2100h=1buc)
 
	m2	7,61	
 		Capitolul 3.3. cota 6.600
			
115	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu,  S=1,58m2 ,  U1 - 750*2100h=1buc )
	m2	1,58	
 116	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete-panou despartitor din aluminiu (S=2,28m2) P1- 1200*2100h=4buc)
	m2	9,12	
 117	CK22D
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usa ( Blocuri de usi din aluminiu (S=7,61m2) P2- 3625*2100h=1buc)
 
	m2	7,61	
 		Capitolul 3.4. cota 9.900
			
118	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu,  S=1,58m2 ,  U1 - 750*2100h=1buc )
	m2	1,58	
 119	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete-panou despartitor din aluminiu (S=2,28m2) P1- 1200*2100h=4buc)
	m2	9,12	
 120	CK22D
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usa ( Blocuri de usi din aluminiu (S=7,61m2) P2- 3625*2100h=1buc)
 
	m2	7,61	
 		Capitolul 4. Finisarea incaperilor  (SAC- pl. 25)
			
		Capitolul 4.1. cota 0.000
			
		Capitolul 4.1.1. Tavanul
			
121	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	11,40	
 122	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	11,40	
 		Capitolul 4.1.2. Peretii
			
123	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	42,40	
 124	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	42,40	
 125	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	42,40	
 126	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,90	
 127	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,50	
 128	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,50	
 129	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) 
	m2	21,50	
 130	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor )
	m	8,00	
 131	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	21,50	
 132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	21,50	
 133	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana )
	m2	21,50	
 		Capitolul 4.2. cota 3.300
			
		Capitolul 4.2.1. Tavanul
			
134	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	11,40	
 135	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	11,40	
 		Capitolul 4.2.2. Peretii
			
136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	42,40	
 137	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	42,40	
 138	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	42,40	
 139	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,90	
 140	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,50	
 141	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,50	
 142	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) 
	m2	21,50	
 143	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor )
	m	8,00	
 144	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	21,50	
 145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	21,50	
 146	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana )
	m2	21,50	
 		Capitolul 4.3. cota 6.600
			
		Capitolul 4.3.1. Tavanul
			
147	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	11,40	
 148	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	11,40	
 		Capitolul 4.3.2. Peretii
			
149	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	42,40	
 150	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	42,40	
 151	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	42,40	
 152	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,90	
 153	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,50	
 154	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,50	
 155	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) 
	m2	21,50	
 156	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor )
	m	8,00	
 157	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	21,50	
 158	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	21,50	
 159	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana )
	m2	21,50	
 		Capitolul 4.4. cota 9.900
			
		Capitolul 4.4.1. Tavanul
			
160	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	11,40	
 161	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	11,40	
 		Capitolul 4.4.2. Peretii
			
162	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	42,40	
 163	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	42,40	
 164	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	42,40	
 165	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	20,90	
 166	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,50	
 167	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,50	
 168	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) 
	m2	21,50	
 169	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor )
	m	8,00	
 170	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	21,50	
 171	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	21,50	
 172	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana )
	m2	21,50	
 		Capitolul 5. Gol Incastrat (SAC- pl. 26)
			
		Capitolul 5.1. cota 0.000
			
		Capitolul 5.1.1. Gol Incastrat 
			
173	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	6,00	
 174	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	1,50	
 175	CD05C3
	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier ( Blocuri BCA  gr.15cm)
	m3	0,24	
 176	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	2,00	
 177	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	2,00	
 178	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	2,00	
 179	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,00	
 180	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,00	
 181	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,00	
 182	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,00	
 183	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	2,00	
 		Capitolul 5.1.2. Ventilare
			
184	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Sparjerea gaurilor 120x240(h)mm in cosul de ventilare existent din caramida rosie)
	m2	0,06	
 185	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Grilaj de ventilare cu sita Ventika WMP 500x300(h)mm metal alb) 
	buc	1,00	
 		Capitolul 5.2. cota 3.300
			
		Capitolul 5.2.1. Gol Incastrat 
			
186	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	6,00	
 187	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	1,50	
 188	CD05C3
	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier ( Blocuri BCA  gr.15cm)
	m3	0,24	
 189	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	2,00	
 190	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	2,00	
 191	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	2,00	
 192	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,00	
 193	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,00	
 194	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,00	
 195	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,00	
 196	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	2,00	
 		Capitolul 5.2.2. Ventilare
			
197	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Sparjerea gaurilor 120x240(h)mm in cosul de ventilare existent din caramida rosie)
	m2	0,06	
 198	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Grilaj de ventilare cu sita Ventika WMP 500x300(h)mm metal alb) 
	buc	1,00	
 		Capitolul 5.3. cota 6.600
			
		Capitolul 5.3.1. Gol Incastrat 
			
199	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	6,00	
 200	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	1,50	
 201	CD05C3
	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier ( Blocuri BCA  gr.15cm)
	m3	0,24	
 202	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	2,00	
 203	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	2,00	
 204	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	2,00	
 205	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,00	
 206	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,00	
 207	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,00	
 208	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,00	
 209	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	2,00	
 		Capitolul 5.3.2. Ventilare
			
210	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Sparjerea gaurilor 120x240(h)mm in cosul de ventilare existent din caramida rosie)
	m2	0,06	
 211	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Grilaj de ventilare cu sita Ventika WMP 500x300(h)mm metal alb) 
	buc	1,00	
 		Capitolul 5.4. cota 9.900
			
		Capitolul 5.4.1. Gol Incastrat 
			
212	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
	buc	6,00	
 213	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A500C)
	kg	1,50	
 214	CD05C3
	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare,  cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier ( Blocuri BCA  gr.15cm)
	m3	0,24	
 215	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la  pereti interioare
	m2	2,00	
 216	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30mm)
	m2	2,00	
 217	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10mm k=2)
	m2	2,00	
 218	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,00	
 219	CF50B
	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,00	
 220	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,00	
 221	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2,00	
 222	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	2,00	
 		Capitolul 5.4.2. Ventilare
			
223	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Sparjerea gaurilor 120x240(h)mm in cosul de ventilare existent din caramida rosie)
	m2	0,06	
 224	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Grilaj de ventilare cu sita Ventika WMP 500x300(h)mm metal alb) 
	buc	1,00	
 		Capitolul 6. Cos de ventilare Cv-1-1buc  (SAC- pl. 27)
			
225	CD60С
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,052	
 226	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier  100x6.5; 50х5, banda 50х5)
	kg	108,54	
 227	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,108	
 228	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu bulon d12mm, l=100mm LIDER)
	buc	32,00	
 229	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului. (Panouri SANDWICH antifoc de culoare alba, б=50mm)
	m2	5,60	
 230	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii  (Vtot =0.08 m3)
	m2	2,55	
 231	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	0,08	
 232	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.  
	m3	0,08	
 233	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	1,10	
 234	CE35A
	Plasa de siguranta, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor (Plasa expandata zincata 10mmx20mm  (Material -plasa zincata in m2 ) 
	m2	0,60	
 235	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare pentru tabla cutata)
	m	4,00	
 236	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata , б=0,5mm)
	m2	5,60	

	

Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev nr.16/A, mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Retele de alimentare cu apa si canalizare  (RAC) (Etapa II - renovarea grupurilor sanitare )

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de instalatii sanitare
			
		Capitolul 1.1. Alimentarea cu apa
			
1	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 )
	buc	4,00	
 2	SD19C
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1 1/4" - 1 1/2" ( Robinet cu ventil de inchidere d 32)
	buc	2,00	
 3	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" -  3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 20)
	buc	4,00	
 4	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" -  3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15)
	buc	32,00	
 5	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu sfera d15 )
	buc	6,00	
 6	SD20A
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/8" -  1/2" (Racord flixibil pentru apa 1/2" L=40cm)
	buc	42,00	
 7	
	Trecere otel- polipropilena d15x20
	buc	46,00	
 8	
	Trecere otel- polipropilena d20x25
	buc	8,00	
 9	
	Trecere otel- polipropilena d32x40
	buc	4,00	
 10	
	Teu din polipropilena d40x20
	buc	2,00	
 11	
	Teu din polipropilena d40x25
	buc	2,00	
 12	
	Teu din polipropilena d20
	buc	30,00	
 13	
	Teu din polipropilena d25x20
	buc	8,00	
 14	
	Teu din polipropilena d32x20
	buc	2,00	
 15	
	Teu din polipropilena d32x25
	buc	2,00	
 16	
	Reductie din polipropilena d20x25
	buc	4,00	
 17	
	Reductie din polipropilena d25x32
	buc	4,00	
 18	
	Reductie din polipropilena d32x40
	buc	1,00	
 19	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de udare cu amestecator si furtun d20 L=6m)
	buc	4,00	
 20	
	Cot din polipropilena d40
	buc	4,00	
 21	
	Cot din polipropilena d20
	buc	26,00	
 22	SA17C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40x3.7 mm PP
	m	25,00	
 23	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3.0 mm PP 
	m	8,00	
 24	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm PP
	m	12,00	
 25	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm PP
	m	60,00	
 26	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"  ( Clema din polietilena p/u tevi d40 )
	buc	10,00	
 27	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"  ( Clema din polietilena p/u tevi d32 )
	buc	8,00	
 28	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema  din polietilena p/u tevi d20 )
	buc	10,00	
 29	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema dubla din polietilena p/u tevi d20 )
	buc	16,00	
 30	RpIF09A1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm  ( Izolatie tuburi Armoflex AF pentru tevi d20 )
	m	60,00	
 31	RpIF09A1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm  ( Izolatie tuburi Armoflex AF  pentru tevi d25 )
	m	12,00	
 32	RpIF09A1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm  ( Izolatie tuburi Armoflex AF  pentru tevi d32 )
	m	8,00	
 33	RpIF09A1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm  ( Izolatie tuburi Armoflex AF  pentru tevi d40 )
	m	25,00	
 34	
	Mufa de conectare polipropilena pentru tevi d20
	buc	10,00	
 35	
	Mufa de conectare polipropilena pentru tevi d25
	buc	3,00	
 36	
	Mufa de conectare polipropilena pentru tevi d32
	buc	2,00	
 37	
	Mufa de conectare polipropilena pentru tevi d40
	buc	5,00	
 38	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	105,00	
 39	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	10,50	
 40	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	105,00	
 		Capitolul 1.2. Canalizarea C1
			
41	SC08A
	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat 
	buc	16,00	
 42	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,00	
 43	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar)
	buc	9,00	
 44	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
 45	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  ( Revizie din PP D110)
	buc	3,00	
 46	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Racord din  PP  d50x100)
	buc	5,00	
 47	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Teu de canalizare  PP  d50)
	buc	4,00	
 48	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare PP d100  )
	buc	4,00	
 49	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  ( Teu de canalizare PP d100x50  )
	buc	4,00	
 50	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu drept de canalizare PP  d100  )
	buc	16,00	
 51	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce de canalizare din PP d100)
	buc	4,00	
 52	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie 45* din tevi PP  d50)
	buc	2,00	
 53	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Ramificatie 45* din tevi PP d100 )
	buc	4,00	
 54	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Dop PP d100)
	buc	4,00	
 55	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( Manson antiincendiar d100 )
	buc	5,00	
 56	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP
	m	16,00	
 57	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP
	m	58,00	
 58	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	7,40	
 59	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg	2,00	
 60	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Suport din beton -2 buc)
	m3	0,40	
 		Capitolul 1.3. Demolarea
			
61	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	16,00	
 62	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	8,00	
 63	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
 64	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	15,00	
 65	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	50,00	
 66	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m	25,00	
 67	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	50,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj
			
		Capitolul 2.1. Alimentarea cu apa
			
68	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete 
	buc	4,00	
 69	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"
	buc	4,00	
 		Capitolul 3. Utilaje
			
		Capitolul 3.1. Alimentarea cu apa
			
70	pret de piata
	Boiler electric V=80l 
	buc	4,00	
 71	pret de piata
	Filtru de apa d15
	buc	4,00	
 72	pret de piata
	Stingator cu spuma chimice  ОП-2
	buc	4,00	

Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Echipament electric de forta si iluminatul electric interior. (Marca EEF/ IEI) (Etapa II - renovarea grupurilor sanitare )
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontari
			
1	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	3,00	
 2	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	20,00	
 3	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,00	
 4	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	25,00	
 5	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	174,00	
 6	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	174,00	
 7	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	17,00	
 8	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	22,00	
 9	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	4,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  (ЩРв-П-18 УХЛ3 IP41 )
	buc	4,00	
 11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	25,00	
 12	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa  (светильник  ДБO  )
	100 buc	0,22	
 13	
	Светильник  светодиодный LED 10Вт,  IP54  ДВО59-10-001 DLU 840 
	buc	4,00	
 14	
	Светильник  светодиодный ДВО59-10-041 DLU ЕМ3 840
	buc	5,00	
 15	
	Светильник  светодиодный LED 12Вт,  IP54  ДБO 88-12-001 CDR 840 
	buc	4,00	
 16	
	Светильник  светодиодный ДБO 88-12-061 CDR EM3 MW  840 
	buc	9,00	
 17	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	2,24	
 18	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	1,24	
 19	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,10	
 20	08-02-398-2
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2
	100 m	0,55	
 21	
	Кабель с медными жилами   ВВГнг LSLTx-0.66 сеч. 3х1,5 мм2
	m	148,00	
 22	
	Кабель с медными жилами   ВВГнг LSLTx-0.66 сеч. 4х1,5 мм2
	m	16,00	
 23	
	Кабель с медными жилами   ВВГнг LSLTx-0.66 сеч. 5х1,5 мм2
	m	24,00	
 24	
	Кабель с медными жилами   ВВГнг LSLTx-0.66 сеч. 5х2,5 мм2
	m	15,00	
 25	
	Кабель с медными жилами   ВВГнг LSLTx-0.66 сеч. 5х4 мм2
	m	65,00	
 26	
	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией,  ПВ1-0,66 , сеч.1x10 мм2
	m	85,00	
 27	
	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией,  ПВ3-0,66 , сеч.1x6 мм2
	m	60,00	
 28	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	2,82	
 29	
	Труба гофрированная ПВХ  ф 16мм
	m	199,00	
 30	
	Труба гофрированная ПВХ  ф 25мм
	m	83,00	
 31	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,05	
 32	
	Труба гофрированная ПВХ ф 32мм
	m	5,00	
 33	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	4,00	
 34	
	Коробка уравнивания потенциалов 130х106х50мм для скрытой установки, шина на 7 зажимов 63А 
	buc	4,00	
 35	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,55	
 36	
	Лоток проволочный исп.1  85х100х3000мм,  CLWG10-085-100-3
	m	55,00	
 37	
	Коробка ответвительная кабельная, IP44 
	buc	4,00	
 38	
	Коробка модульная для открытой установки 
	buc	17,00	
 39	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (метизы)
	t	0,01	
 40	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,04	
 41	
	Выключатель одноклавишный, открытой установки  220В, 10A, 
	buc	4,00	
 42	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,09	
 43	
	Выключатель двухклавишный для открытой установки на  220В, 10A
	buc	9,00	
 44	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,05	
 45	
	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром, с защитными шторками  220В, 10A, IP44,
	buc	5,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
46	
	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-П-18 УХЛ3 IP41
	buc	4,00	
 47	
	Вводной- выключатель нагрузки ВН32 /3/ 20
	buc	4,00	
 48	
	 Выключатель автоматический ВА47-29М/ 1/С 5
	buc	8,00	
 49	
	Выключатель автоматический дифференциальный   АД12/ 2/ 10/10 
	buc	4,00	
 50	
	Выключатель автоматический дифференциальный   АД12/ 2/ 16/10 
	buc	8,00	
 51	
	Выключатель автоматический ВА47-29М/ 3/С 25
	buc	1,00