Работы по ремонту дороги по участку №1 с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 03
Бетонное покрытие дороги
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Бетонное покрытие дороги 300м*4м=1200м2
				
1	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто
	100 m3	4,8000	
 2	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)
	m3	24,0000	
 3	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,  грунт естественной влажности I категории)
	100 m3	4,8000	
 4	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)
	t	672,0000	
 5	TsC51A

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)
	100 m3	4,8000	
 6	DA06B2

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)
	m3	180,0000	
 7	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)
	m3	180,0000	
 8	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)
	m3	48,0000	
 9	DC05A

	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)
	m2	1 200,0000	
 10	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	9,0000	
 11	DE10A

	Borduri prefabricate din beton (Бордюры бетонные заводские) 100*30*15 B30, F200, W4
	m	600,0000	

	                                                                                                         

	
(должность, подпись, инициалы, фамилия )                                                                                                 	
М.П.