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Specificaţii tehnice 


	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:   Sistem informațional


	Denumirea bunurilor
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT 1

	Computer de bord
	
	
	
	Computerul de bord reprezintă elementul central al sistemului. Acesta poate controla afișajele interioare și exterioare ale vehiculelor, asigură o interfață cu șoferul și dispune de o ieșire audio pentru anunțarea stațiilor, cu posibilitate de intervenție audio de la microfonul șofer (acolo unde amplificatorul audio permite).
Specificații tehnice:
· Display cu diagonala de minim 7 inch, rezoluție minim 1280x800, luminozitate minim 1000nits, cu retroiluminare LED și Touchscreen capacitiv multi-point;
· Factor de protectie împotriva pătrunderii corpurilor solide și lichidelor: IP67;
· Conectivitate: Ethernet, 4G SIM
· Alimentare: 9-36Vcc;
· CPU: minim 8 Care, fregvență minim 1,8 Ghz
· RAM: minim 4GB;
· Stocare: minim eMMC 64GB;
· Stocare suplimentară: Card microSD;
· Sistem de operare Android, minim versiunea 13;
· Modul GPS integrat cu antena externă activă;
· Interfețe: 2 x RS232, 1 x RJ-45, 1 x USB-A / 1 x USB-C, GPIO
· Modul NFC pentru autentificare sofer pe partea frontala a computerului
· Permite intergrarea ulterioară a unui sistem de management al flotei si a unui sistem de e-ticketing;
· Ieșire audio;
· Filtru de semnal audio pentru reducerea zgomotului;
· Modul vizualizare zi/noapte;
· Temperatura de operare: -20 + 65 grade Celsius;
· Suport montare pe bord;
· Acumulator integrat minim 2800mAh și acționarea automată a pornirii la punerea contactului, respectiv a opririi temporizate după un interval configurabil.
· Echipamentul este pe deplin compatibil din punct de vedere hardware și software cu modelele aflate în exploatare la RTEC. Acestea trebuie să permită înlocuirea rapidă a unităților existente fără necesitatea unor modificări structurale, adaptoare suplimentare sau reconfigurări ale sistemelor auxiliare.
· Echipamentul trebuie să poată controla afișajele exterioare și interioare de toate modelele aflate în expluatare (LAWO, BUSE, Aghit, OpenDev), deja existente pe troleibuze, conducătorul de vehicul selectînd într-un singur loc linia de deplasare. Se vor putea adăuga ulterior alte tipuri de afișaje (Mobitec, AeSys ect.) în funcție de solicitarile Beneficiarului. Tipul de afișaj exterior va fi selectat dintr-o opțiune separată în meniul de configurare.
· Echipamentul trebuie să poată modifica imaginea de pe afișajele de diferite tipuri.
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	Monitor LCD
	
	
	
	Specificații tehnice: monitoare interior ultra-wide
· Monitor LCD ultra-wide cu diagonala de minim 29’’
· Rezolutie: minim 1920x540
· Luminozitate: minim 1000 cd/m2
· Procesor quad-core minim 1.8Ghz
· Dimensiuni: maxim 770x263mm
minim 760x250 mm
· RAM: minim 2GB
· Stocare: minim 16GB eMMC
· Alimentare 12-36 Vcc
· Fabricat din aluminiu cu fata de sticla securizata
· Interfețe: USB/RJ-45
· Sistem de operare Android
· Rezistent la vibrațiile specifice transportului public
· Posibilitate de montare pe tavan și/sau partea laterală cu suporturi rigide și sigure
· Intregrat cu computerul de bord 
· Compatibile cu sistemele de informare deja instalate anterior la troleibuze
· Afișarea legături în timp real
· Afișarea stații următoare
Surse de alimentare cu protecție la supratensiuni
	
	

	Amplificator audio
	
	
	
	Asigură output-ul audio la un nivel ridicat, adecvat pentru difuzoarele existente în vehicul.
Specificații tehnice:
Alimentare 24VDC
· Putere maximă 4x45W
· Frecvența: 20Hz-20KHz
· Rata de zgomot: ≥ 80 dB
· Suport pentru microfon extern (standard, BOSCH, sau ACTIA)
Va fi dotat cu accesoriile necesare conectării și cablurile de alimentare
	
	












Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________

