Существующее покрытие Асф. PC0+00-PC1+70=1523 м2 Бет. PC1+70-PC5+41.3=3480 м2

ПЛОЩАДЬ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 3179.4 м2; ОБЪЕМ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 323.5 м3;

Cредняя Глубина ФРЕЗЕРОВАНИЕ 10 cм;

Проектируемая покрытие – 4872 м2

[Въезд во двор](http://spokoino.ru/articles/pdd/viezd_vo_dvor_s_peresecheniem_splohnoi/) – 552м2 / Бортовой камень бр 100.20.8 - 212м

Бортовой камень бр 100.30.(15/18) - 1184м

Существующии тротуар – 2624м2

[Проектируемый тротуар](https://ostankino.mos.ru/working/re_construction/_docs/ShemaC.pdf) -2477м2/Бортовой камень бр 100.20.8 - 1513м

Существующии Бортовой камень бр 100.30.(15/18) – 1020м2

Съезды – 259м2

Люки на дороге – 10

[Люки на тротуаре](https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5&client=opera&biw=1920&bih=970&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj5y5y01YHPAhVG3SwKHRJwCmUQsAQIOQ) – 20

Oзеленение, зеленая зона и откосы (Посев травы 3726 м2)

Oбъем насыпь - 474 м3 (Земля из карьеры 375 м3 )

Объем выемки - 99 м3