АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-1
Минифутбольное поле 32х20м.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Минифутбольное поле 32х20м.
				
		Capitolul 1.1. Планировка площадки
				
1	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) 
	100m2	10,00	
 		Capitolul 1.2. Ограждение поля из железобетона
				
2	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)под ж.б. основание размерами: длиной 104м, шириной 0,3м, глубиной 0,2м
	m3	9,36	
 3	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 10 см)
	m3	3,12	
 4	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см)
	m3	3,12	
 5	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,3*0,3 длиной 104м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200
	m3	9,36	
 6	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса А3  для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) -арматура в 4нитки Ф12мм  410м*0,888=364,08кг
	kg	364,08	
 7	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса  А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) -хомуты через 200мм -520шт длина хомута 0,65м, катанка Ф6мм   520*0,65=338*0,22=75,04кг
	kg	75,04	
 8	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	41,60	
 		Capitolul 1.3. Основание поля -"пирог"
				
9	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции  20-40мм  толщиной 10см)
	m3	61,94	
 10	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции  5-20мм  толщиной 5см)
	m3	30,97	
 11	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из смеси мелузы с мытым песком общей толщиной 50мм в пропорции 70%-мелузы и 30% песка)
	m3	30,97	
 12	TsE01A

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)
	100m2	6,40	
 13	RCsB21C

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий  в бетоне под дюбеля 12х8мм и шайбы Ф50мм 
	buc	204,00	
 14	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Настилка ковра из искусственного покрытия без стоимости покрытия с дюбелями и шайбами в комплекте)
	m2	640,00	
 15	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из кварцевого песка в ковер)
	m3	9,60	
 16	кальк.

	Перевозка песка и искусственного покрытия поля на автомашине "КАМАЗ" на расстояние 280 км.
	1 km	280,00	
 17	DZ01A прим.

	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из резиновых гранул в ковёр)
	m3	12,80	
 		Capitolul 1.4. Металлические  ограждения и футбольные ворота
				
18	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,0 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 104мп металлической евро-сеткой из оцинкованной проволоки d-5мм высотой 3м с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=45шт высотой 3,6м каждый)
	m	104,00	
 19	RpCP02A

	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м )
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30
	kg	92,00	
 20	TsH38A

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление 2-х ворот для мини-футбольного поля  с покраской в комплексе: из профильной трубы 80*80=14мп, профильной трубы 25*25мм=10м, труба стальная Д=20мм=6м и сетка футбольная=2шт - футбольные ворота согласно эскиза, предложенного Федерацией футбола)
	buc	2,00	
 21	CN21A

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических  профильных труб ограждений и ворот, масляной краской в 2 слоя)
	m2	82,33