Acoperisul OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Straseni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02/08.2019

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari			
1	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	330,000
	
 2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	252,000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii			
3	RpCC02B
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	24,000
	
 4	RpCD02D1
	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru centura antiseismica si stilpisori	kg	354,300
	
 5	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton AI , cu diam de pina la 6 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	103,400
	
 6	RpCB04A
	Beton armat turnat in centura antiseismica, la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (B200)	m3	5,000
	
 7	RpCB04D
	Beton fibroarmat din polistilolbetonturnat turnat in planseul de pod, la cladiri existente cu mijloace clasice cu beton marfa procurat  din statii	m3	33,300
	
 8	CG01A
k=1,66
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	222,000
	
 9	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,600
	
 10	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,070
	
 11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,660
	
 12	CE42A
	Executarea lucarnelor	buc	3,000
	
 13	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  100x50(h) l=6000	m2	330,000
	
 14	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,700
	
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip ROAFART) de 5 mm	m2	330,000
	
 16	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	330,000
	
 17	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv diam.150mm	m	68,000
	
 18	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv diam120mm	m	17,000
	
 19	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	56,000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.