CAIET DE SARCINI
pentru  Licitația Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat:   DETS sector Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: DETS sector Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparatie la gradinita nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2

Lucrari de reparatie interioara. Etajul 1.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Demontari
			
1	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	169,730	
 2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 	m2	2 655,160	
 3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	830,890	
 4	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	209,480	
 5	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	738,860	
 6	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,680	
 7	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	95,760	
 8	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,680	
 9	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	167,720	
 10	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	167,720	
 11	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	7,530	
 12	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	175,250	
 13	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	175,250	
 	Capitolul 2. Grupe - Holuri intrare
			
	Capitolul 2.1. Pardoseli			
14	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,154	
 15	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	15,440	
 16	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	15,440	
 	Capitolul 2.2. Tavane			
17	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	15,440	
 18	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	15,440	
 19	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	15,440	
 20	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	15,440	
 	Capitolul 2.3. Pereti			
21	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	66,220	
 22	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	66,220	
 23	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	66,220	
 24	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	66,220	
 25	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	66,220	
 26	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	66,220	
 	Capitolul 3. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor
			
	Capitolul 3.1. Pardoseli			
27	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	2,095	
 28	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	209,480	
 29	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	209,480	
 30	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-209,480	
 31	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	209,480	
 	Capitolul 3.2. Tavane			
32	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	209,480	
 33	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	209,480	
 34	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	209,480	
 35	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	209,480	
 	Capitolul 3.3. Pereti			
36	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	331,860	
 37	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	331,860	
 38	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	331,860	
 39	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	187,140	
 40	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	331,860	
 41	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	187,140	
 42	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	144,720	
 	Capitolul 3.4. Glafuri
			
	Capitolul 3.4.1. Glafuri exterioare			
43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	100,160	
 44	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	20,030	
 45	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	20,030	
 	Capitolul 3.4.2. Glafuri interioare			
46	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	50,610	
 47	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	50,610	
 48	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	50,610	
 49	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	50,610	
 	Capitolul 4. Grupe - Bloc sanitar
			
	Capitolul 4.1. Pardoseli			
50	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,344	
 51	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	34,420	
 52	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	34,420	
 53	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	34,420	
 	Capitolul 4.2. Tavane			
54	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	34,420	
 55	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	34,420	
 56	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	34,420	
 57	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	34,420	
 	Capitolul 4.3. Pereti			
58	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,000	
 59	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	106,520	
 60	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	106,520	
 61	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	42,500	
 62	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	64,020	
 63	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	64,020	
 64	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	64,020	
 65	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	64,020	
 66	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,000	
 	Capitolul 5. Grupe - Bucatarie
			
	Capitolul 5.1. Pardoseli			
67	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,114	
 68	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	11,400	
 69	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	11,400	
 70	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	11,400	
 	Capitolul 5.2. Tavane			
71	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	11,400	
 72	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	11,400	
 73	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	11,400	
 74	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	11,400	
 	Capitolul 5.3. Pereti			
75	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	43,300	
 76	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	43,300	
 77	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	22,080	
 78	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	21,220	
 79	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	21,220	
 80	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	21,220	
 81	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	21,220	
 82	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,000	
 	Capitolul 6. Casa scarii - Sc1,Sc2,Sc3
			
	Capitolul 6.1. Pardoseli			
83	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	33,750	
 84	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	33,750	
 85	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	45,000	
 86	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	78,000	
 	Capitolul 6.2. Tavane			
87	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	35,700	
 88	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) k=5	m2	35,700	
 89	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	35,700	
 90	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,700	
 91	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	35,700	
 	Capitolul 6.3. Pereti			
92	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	140,580	
 93	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	140,580	
 94	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	140,580	
 95	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	140,580	
 96	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	140,580	
 97	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	140,580	
 	Capitolul 7. Incapere tehnica
			
	Capitolul 7.1. Pardoseli			
98	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	13,610	
 99	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	25,720	
 	Capitolul 7.2. Tavane			
100	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	13,610	
 101	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,610	
 102	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	13,610	
 103	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,610	
 	Capitolul 7.3. Pereti			
104	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	5,220	
 105	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	71,910	
 106	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	71,910	
 107	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	71,910	
 108	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	71,910	
 109	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,910	
 	Capitolul 8. Sala de muzica
			
	Capitolul 8.1. Pardoseli			
110	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,747	
 111	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	74,750	
 112	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	80,570	
 113	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-74,750	
 114	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	74,750	
 115	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	5,820	
 116	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	15,640	
 	Capitolul 8.2. Tavane			
117	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	80,570	
 118	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	80,570	
 119	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,570	
 120	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	80,570	
 	Capitolul 8.3. Pereti			
121	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	132,010	
 122	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	132,010	
 123	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	132,010	
 124	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	98,950	
 125	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	132,010	
 126	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	98,950	
 127	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	33,060	
 	Capitolul 8.4. Glafuri
			
	Capitolul 8.4.1. Glafuri exterioare			
128	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,350	
 129	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,870	
 130	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,870	
 	Capitolul 8.4.2. Glafuri interioare			
131	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,020	
 132	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,020	
 133	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,020	
 134	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,020	
 	Capitolul 9. Birou metodic
			
	Capitolul 9.1. Pardoseli			
135	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,240	
 136	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	24,000	
 137	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	24,000	
 138	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-24,000	
 139	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	24,000	
 	Capitolul 9.2. Tavane			
140	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	24,000	
 141	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	24,000	
 142	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	24,000	
 143	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	24,000	
 	Capitolul 9.3. Pereti			
144	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,090	
 145	Placarea peretilor : un strat de placi tip triplex acustic tip SoundLine-dB grosime 17.5mm si un strat de PGC de tip AKU-Line grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei din profile CD si UD  cu grosimea profilului nu mai mica de 0.6mm, cu utilizare suspensiilor vibroacustice de tip Vibroflex Connect PS, consum 2.35 buc /m2, montarea sub profil UD a benzii antifonice de tip Vibrostec-M in 2 straturi: pereti cu izolatie din vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2	17,700	
 146	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	53,340	
 147	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	53,340	
 148	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	53,340	
 149	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	53,340	
 150	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	53,340	
 	Capitolul 9.4. Glafuri
			
	Capitolul 9.4.1. Glafuri exterioare			
151	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,450	
 152	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	2,290	
 153	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	2,290	
 	Capitolul 9.4.2. Glafuri interioare			
154	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,440	
 155	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,440	
 156	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	3,440	
 157	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	3,440	
 	Capitolul 10. Anticamera. Birou director
			
	Capitolul 10.1. Pardoseli			
158	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,307	
 159	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	30,700	
 160	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	27,470	
 161	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-27,470	
 162	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	3,230	
 163	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	8,080	
 164	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	27,470	
 	Capitolul 10.2. Tavane			
165	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	30,700	
 166	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	30,700	
 167	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	30,700	
 168	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	30,700	
 	Capitolul 10.3. Pereti			
169	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	7,140	
 170	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	104,440	
 171	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	104,440	
 172	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	104,440	
 173	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	104,440	
 174	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	104,440	
 	Capitolul 10.4. Glafuri
			
	Capitolul 10.4.1. Glafuri exterioare			
175	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,350	
 176	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,670	
 177	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,670	
 	Capitolul 10.4.2. Glafuri interioare			
178	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,500	
 179	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,500	
 180	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,500	
 181	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,500	
 	Capitolul 11. Sala de sport
			
	Capitolul 11.1. Pardoseli			
182	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,744	
 183	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	74,400	
 184	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	80,190	
 185	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-74,400	
 186	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	74,400	
 187	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	5,790	
 188	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	15,640	
 	Capitolul 11.2. Tavane			
189	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	80,190	
 190	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	80,190	
 191	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,190	
 192	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	80,190	
 	Capitolul 11.3. Pereti			
193	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	133,720	
 194	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	133,720	
 195	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	133,720	
 196	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	96,880	
 197	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	133,720	
 198	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	96,880	
 199	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	36,840	
 	Capitolul 11.4. Glafuri
			
	Capitolul 11.4.1. Glafuri exterioare
			
200	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,350	
 201	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,870	
 202	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,870	
 	Capitolul 11.4.2. Glafuri interioare			
203	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,020	
 204	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,020	
 205	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,020	
 206	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,020	
 	Capitolul 12. Holuri si Incaperi depozite
			
	Capitolul 12.1. Pardoseli			
207	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,351	
 208	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	35,100	
 209	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	35,100	
 210	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	47,380	
 	Capitolul 12.2. Tavane			
211	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	35,100	
 212	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	35,100	
 213	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,100	
 214	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	35,100	
 	Capitolul 12.3. Pereti			
215	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	143,010	
 216	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	143,010	
 217	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	143,010	
 218	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	27,520	
 219	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	143,010	
 220	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	27,520	
 221	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	115,490	
 	Capitolul 12.4. Glafuri
			
	Capitolul 12.4.1. Glafuri exterioare			
222	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,700	
 223	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,740	
 224	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,740	
 	Capitolul 12.4.2. Glafuri interioare			
225	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,540	
 226	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	6,540	
 227	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	6,540	
 228	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	6,540	
 	Capitolul 13. Punct medical
			
	Capitolul 13.1. Pardoseli			
229	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,615	
 230	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	61,490	
 231	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	5,180	
 232	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	61,490	
 	Capitolul 13.2. Tavane			
233	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	61,490	
 234	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	61,490	
 235	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	61,490	
 236	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	61,490	
 	Capitolul 13.3. Pereti			
237	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	250,850	
 238	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	250,850	
 239	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	70,010	
 240	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	180,840	
 241	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	173,280	
 242	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	180,840	
 243	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	180,840	
 244	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	7,560	
 	Capitolul 13.4. Glafuri
			
	Capitolul 13.4.1. Glafuri exterioare			
245	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	37,750	
 246	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	7,550	
 247	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,550	
 	Capitolul 13.4.2. Glafuri interioare			
248	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,210	
 249	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,210	
 250	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	13,210	
 251	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	13,210	
 	Capitolul 14. Blocuri sanitare comune
			
	Capitolul 14.1. Pardoseli			
252	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,060	
 253	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	5,880	
 254	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	5,880	
 255	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	5,880	
 	Capitolul 14.2. Tavane			
256	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	5,880	
 257	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,880	
 258	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,880	
 259	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,880	
 	Capitolul 14.3. Pereti			
260	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	49,980	
 261	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	49,980	
 262	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	32,340	
 263	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	17,640	
 264	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	17,640	
 265	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	17,640	
 266	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	17,640	
 	Capitolul 15. Bucatarie
			
	Capitolul 15.1. Pardoseli			
267	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	1,147	
 268	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	114,750	
 269	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	114,750	
 270	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	114,750	
 	Capitolul 15.2. Tavane			
271	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	114,750	
 272	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	114,750	
 273	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	114,750	
 274	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	114,750	
 	Capitolul 15.3. Pereti			
275	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	7,140	
 276	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	398,350	
 277	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	398,350	
 278	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	250,300	
 279	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	148,050	
 280	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	94,140	
 281	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	148,050	
 282	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	53,910	
 	Capitolul 15.4. Glafuri
			
	Capitolul 15.4.1. Glafuri exterioare			
283	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	44,000	
 284	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	8,800	
 285	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	8,800	
 	Capitolul 15.4.2. Glafuri interioare			
286	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,210	
 287	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,210	
 288	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	13,210	
 289	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	13,210	
 	Capitolul 16. Spatalorie si Incaperi personal
			
	Capitolul 16.1. Pardoseli			
290	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,552	
 291	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	55,170	
 292	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	35,590	
 293	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	55,170	
 	Capitolul 16.2. Tavane			
294	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	55,170	
 295	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	55,170	
 296	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	55,170	
 297	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	55,170	
 	Capitolul 16.3. Pereti			
298	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	193,410	
 299	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	193,410	
 300	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	77,700	
 301	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	115,710	
 302	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	76,530	
 303	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	115,710	
 304	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	76,530	
 305	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	39,180	
 	Capitolul 16.4. Glafuri
			
	Capitolul 16.4.1. Glafuri exterioare			
306	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,600	
 307	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	7,320	
 308	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	7,320	
 	Capitolul 16.4.2. Glafuri interioare			
309	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,980	
 310	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,980	
 311	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,980	
 312	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	10,980	
 	Capitolul 17. Holuri si Incaperi receptie
			
	Capitolul 17.1. Pardoseli			
313	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,267	
 314	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	26,700	
 315	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	26,700	
 316	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	37,400	
 	Capitolul 17.2. Tavane			
317	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	26,700	
 318	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	26,700	
 319	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	26,700	
 320	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	26,700	
 	Capitolul 17.3. Pereti			
321	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	96,060	
 322	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	96,060	
 323	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	96,060	
 324	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	50,140	
 325	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	96,060	
 326	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	50,140	
 327	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	45,920	
 	Capitolul 17.4. Glafuri
			
	Capitolul 17.4.1. Glafuri exterioare			
328	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,200	
 329	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,640	
 330	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,640	
 	Capitolul 17.4.2. Glafuri interioare			
331	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,460	
 332	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,460	
 333	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,460	
 334	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,460	
 	Capitolul 18. Holuri central
			
	Capitolul 18.1. Pardoseli			
335	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	121,370	
 336	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	121,370	
 337	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	115,180	
 	Capitolul 18.2. Tavane			
338	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	121,370	
 339	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	5,400	
 340	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,400	
 341	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,400	
 342	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,400	
 	Capitolul 18.3. Pereti			
343	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	10,640	
 344	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	18,500	
 345	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	305,180	
 346	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	305,180	
 347	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	305,180	
 348	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	153,570	
 349	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	305,180	
 350	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	153,570	
 351	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	151,610	
 	Capitolul 19. Timplarii			
352	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 850x2800(h) - 6buc; 900x2100(h) - 24buc; 600x2100(h) - 6buc;  800x2100(h) - 17buc;	m2	95,760	
 353	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 3buc	m2	5,990	
 354	Instalarea  ferestrelor din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitate, U=1,7 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi  F1 2600x900(h) - 2buc; 	m2	4,680	

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Etajul I

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Demontari			
1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie 	m	460,000	
 2	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	58,000	
 3	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	52,000	
 4	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox
	buc	14,000	
 	Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	152,000	
 6	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	152,000	
 	Capitolul 1.3. Apeduct 			
7	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 114x3,6mm, inclusiv elementele de imbinare	m	20,000	
 8	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 88,9x3,2mm, inclusiv elementele de imbinare	m	25,000	
 9	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 60x2,9mm	m	60,000	
 10	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm  / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	660,000	
 11	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	80,000	
 12	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф32х5,4	m	100,000	
 13	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф40х6,7	m	40,000	
 14	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф50х8,3	m	40,000	
 15	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	16,000	
 16	Cot cu flansa 20x1/2" FI	buc	260,000	
 17	Dop cu flansa 20x1/2" FE	buc	260,000	
 18	Robinet PPR d32mm	buc	12,000	
 19	Robinet PPR d25mm	buc	25,000	
 20	Robinet PPR d20mm	buc	20,000	
 21	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 22x6	m	300,000	
 22	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 28x6	m	80,000	
 23	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m	100,000	
 24	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m	40,000	
 25	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m	40,000	
 26	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 65x9	m	60,000	
 27	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 90x12	m	25,000	
 28	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 118x16	m	20,000	
 29	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1 200,000	
 30	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metal D32	buc	150,000	
 31	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" / Colier metal D40	buc	60,000	
 32	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metal D50	buc	60,000	
 33	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" / Colier metal D63	buc	60,000	
 34	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D90	buc	25,000	
 35	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D110	buc	47,000	
 36	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D120	buc	20,000	
 37	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 57x3mm	buc	72,000	
 38	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 89x4mm	buc	9,000	
 	Capitolul 1.4. Canalizare fecala			
39	Teava PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava PVC SN4 ф160	m	30,000	
 40	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	230,000	
 41	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	200,000	
 42	Piesa de legatura PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	172,000	
 43	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	115,000	
 44	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	55,000	
 45	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	85,000	
 46	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	
 47	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,000	
 48	Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	6,000	
 49	Piesa de legatura (clapeta de aerisire) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	
 50	Piesa de legatura (clapeta de aeresire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	
 51	Instalarea mufelor antiincendiare 110mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 	buc	12,000	
 52	Instalarea mufelor antiincendiare 50mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 	buc	12,000	
 53	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D110	buc	118,000	
 54	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metal D50	buc	107,000	
 55	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc	12,000	
 56	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 76x3mm	buc	12,000	
 	Capitolul 1.5. Canalizare pluviala			
57	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava pluviala PVC SN4 ф160	m	30,000	
 58	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pluviala PVC SN4 ф110	m	126,000	
 59	Cot PVC 45* 110	buc	14,000	
 60	Revizie PVC 110	buc	12,000	
 61	Ramificatie PVC  dn 160/110x45*	buc	4,000	
 62	Teu egal PVC  dn 160/160/160x90*	buc	2,000	
 63	Dop din PVC dn 160 mm	buc	4,000	
 64	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D110	buc	80,000	
 65	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D160	buc	20,000	
 66	Instalarea mufelor antiincendiare D110 cu umplere cu mortar in planseu 	buc	9,000	
 67	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc	9,000	
 	Capitolul 1.6. Obiecte sanitare
			
	Capitolul 1.6.1. Etajul I			
68	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	65,000	
 69	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	2,000	
 70	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
 71	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	2,000	
 72	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii	buc	4,000	
 73	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	
 74	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	2,000	
 75	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	
 76	Viceu/Bideu combinat din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	3,000	
 77	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	
 78	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	
 79	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	
 80	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	
 81	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
 82	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, fara rezervorul de apa, avind sifonul interior tip P pu spalarea oalelor	buc	2,000	
 83	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
 	Capitolul 2. Lucrari de montare
			
	Capitolul 2.1. Nod apometric			
84	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	2,000	
 85	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	
 86	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta	buc	1,000	
 87	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  80 mm	buc	1,000	
 88	Manometru industrial cu ac de control 	buc	3,000	
 	Capitolul 2.2. Sistem antiincendiar
			
89	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	9,000	
 	Capitolul 3. Utilaj
			
	Capitolul 3.1. Nod apometric			
90	Vana cu flanse DN 80	buc	2,000	
 91	Contor de apa combinat ultrasonor DN 50/15	buc	1,000	
 92	Filtru tip "Y" d80 cu flanse	buc	1,000	
 93	Clapeta de sens d80 cu flanse	buc	1,000	
 94	Manometru radial 63mm	buc	3,000	
 	Capitolul 3.2. Sistem antiincendiar			
95	Dulap antiincendiar de tip ШП, 1300x545 mm	buc	9,000	
 96	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	9,000	

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Etajul 1

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Demontari			
1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	410,000	
 2	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	42,000	
 	Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,000	
 4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	100,000	
 5	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 57x3mm	buc	100,000	
 	Capitolul 1.3. Incalzire			
6	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x500	buc	4,000	
 7	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x600	buc	6,000	
 8	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x800	buc	2,000	
 9	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900	buc	2,000	
 10	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000	buc	7,000	
 11	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	6,000	
 12	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600	buc	2,000	
 13	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	2,000	
 14	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	11,000	
 15	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 	buc	42,000	
 16	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	42,000	
 17	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	42,000	
 18	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	42,000	
 19	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	240,000	
 20	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	72,000	
 21	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	300,000	
 22	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	90,000	
 23	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d32mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф32х5,4	m	140,000	
 24	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	42,000	
 25	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d40mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф40х6,7	m	300,000	
 26	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	90,000	
 27	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Трубы полипропиленовые  PN25 ф50х8,3	m	380,000	
 28	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	114,000	
 29	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	84,000	
 30	Racord PPR 20x1/2" FI	buc	16,000	
 31	Racord PPR 40x1 1/4" FE cu olandeza	buc	6,000	
 32	Racord PPR 50x1 1/2" FE cu olandeza	buc	8,000	
 33	Robinet PPR d32mm	buc	36,000	
 34	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m	140,000	
 35	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m	300,000	
 36	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m	380,000	
 37	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	900,000	
 38	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D32	buc	230,000	
 39	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D40	buc	480,000	
 40	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D50	buc	620,000	
 41	Cutie metalica pentru protectia  reglajelor la etaje 400x450	buc	14,000	
 42	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар	buc	20,000	
 43	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	26,000	
 	Capitolul 1.4. Punct termic			
44	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FM	buc	3,000	
 45	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" FM	buc	4,000	
 46	Robinet de balansare 1 1/4" Danfoss MSV-B	buc	3,000	
 47	Robinet de balansare 1 1/2" Danfoss MSV-B	buc	4,000	
 48	Colector dublu din teava otel D160 cu 7 cai L=2000	buc	1,000	
 49	Filtru pentru agent termic, cu flanse pentru montaj pe conducta, D 89mm	buc	2,000	
 50	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 89 mm	buc	4,000	
 51	Termometru cu teaca de protectie - montare / Termomanometru 1/2"	buc	2,000	
 52	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар	buc	2,000	
 	Capitolul 2. Lucrari de montare			
53	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	6,000	
 54	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	6,000	
 	Capitolul 3. Utilaj			
55	Ventilator ВЦ 4-70-6,3 L=6500m3/час, двигатель Ny=2,2 кВт, n=100 об/мин, dP=720-310 Па sau analog	buc	2,000	
 56	Ventilator ф160 L=270m3/час, dP=300 Па	buc	2,000	
 57	Ventilator ф315 L=970m3/час, dP=350 Па	buc	2,000	

Lucrari de electromontare interioare. Etajul 1

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari de demontaj			
1	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	100,000	
 2	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	10,000	
 3	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2, проложенных свободно в штрабах)	m	5,750	
 	Capitolul 2. Lucrari de montaj			
4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (ГРЩ1, ГРЩ2, ШР1, ШР2, ШР3, ШР4, АВР, ЩАО, ШО1-ЩО5)	buc	13,000	
 5	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	30,000	
 6	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A 	buc	20,000	
 7	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	8,000	
 8	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 	buc	3,000	
 9	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	137,000	
 10	Cleme in asortiment Шина соединительная YNS20-3-063	100 buc	0,150	
 11	Cleme in asortiment Шина PE и N YNN10-14-100	100 buc	0,150	
 12	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	10,000	
 13	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	6,000	
 14	Cutie cu transformatori coboritori	buc	3,000	
 15	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc	21,000	
 16	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,080	
 17	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,080	
 18	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	1,060	
 19	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,140	
 20	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	1,440	
 21	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	260,000	
 22	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	64,000	
 23	Лампа люминисцентная компактная 1х26	buc	144,000	
 24	Стартер 220В	buc	324,000	
 25	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	100 buc	0,100	
 26	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,240	
 27	Priza de fisa semietansata si etansata 220V IP54	100 buc	0,300	
 28	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,480	
 29	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,280	
 30	Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54	100 buc	0,380	
 31	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	136,000	
 32	Коробка ответвительная	buc	80,000	
 33	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,500	
 34	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	550,000	
 35	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	34,450	
 36	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 950,000	
 37	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1 430,000	
 38	Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x1,5мм2	m	65,000	
 39	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,800	
 40	Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x2,5мм2	m	220,000	
 41	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x4мм2	m	50,000	
 42	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x6мм2	m	10,000	
 43	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,800	
 44	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x10мм2	m	40,000	
 45	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x16мм2	m	40,000	
 46	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,650	
 47	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x35мм2	m	65,000	
 48	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	3,700	
 49	Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x1.5мм2	m	180,000	
 50	Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x2.5мм2	m	190,000	
 51	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,400	
 52	Провод ПВ-1 6мм2	m	140,000	
 53	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,100	
 54	Провод ПВ-3 35мм2	m	10,000	
 55	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	24,700	
 56	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	5,750	
 57	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,400	
 58	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm	100 m	0,400	
 59	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm	100 m	0,650	
 60	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm	10 buc	0,300	
 61	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,300	
 	Capitolul 3. Lucrari de constructie			
62	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	3,500	
 63	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	3,500	
 64	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	630,000	
 65	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	630,000	
 66	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	180,000	
 	Capitolul 4. Utilaj			
67	Щит ГРЩ-1	buc	1,000	
 68	Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	
 69	Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	12,000	
 70	Плавкая вставка ППНи-33 100А	buc	3,000	
 71	Щит ГРЩ-2	buc	1,000	
 72	Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	
 73	Плавкая вставка ППНи-33 63А	buc	3,000	
 74	Плавкая вставка ППНи-33 40А	buc	3,000	
 75	Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	9,000	
 76	Корпус распределительный ПР-2-0-36 IP31 (ШР1)	buc	1,000	
 77	Выкл. автом. ВА88-33/3/С125А	buc	1,000	
 78	Выкл. автом. ВА47-29/3/С50А	buc	1,000	
 79	Выкл. автом. ВА47-29/3/С32А	buc	1,000	
 80	Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А	buc	1,000	
 81	Выкл. автом. ВА47-29/3/С20А	buc	2,000	
 82	Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc	2,000	
 83	Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А	buc	4,000	
 84	Бокс навесной для установки 36 мод., IP31 ЩРн-36з-1 (ШР2)	buc	1,000	
 85	Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А	buc	1,000	
 86	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	10,000	
 87	Автом. Диф, АВДТ34/2/25/30	buc	2,000	
 88	Автом. Диф, АВДТ34/2/16/30	buc	1,000	
 89	Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc	1,000	
 90	Бокс навесной для установки 18 мод., IP31 ЩРн-18з-1 (ШР3)	buc	1,000	
 91	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	
 92	Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	1,000	
 93	Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А	buc	6,000	
 94	Бокс навесной для установки 72 мод., IP31 ЩРн-72з-1 (ШР-4)	buc	1,000	
 95	Реле РН-47	buc	1,000	
 96	Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А	buc	1,000	
 97	Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	6,000	
 98	Контактор КМИ-10910 Uk=220B, In=9A	buc	6,000	
 99	Реле РТИ-6,3А	buc	6,000	
 100	Пост управления ПКЕ-222-2	buc	6,000	
 101	АВР-25 3Ф	buc	1,000	
 102	Бокс навесной для установки 24 мод., IP31 ЩРн-24з-1 (ЩАО)	buc	1,000	
 103	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	
 104	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	10,000	
 105	Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А	buc	5,000	
 106	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРв-36з-1 (ЩО2, ЩО3, ЩО5)	buc	3,000	
 107	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	3,000	
 108	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	27,000	
 109	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	22,000	
 110	Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРв-24з-1 (ЩО1, ЩО4)	buc	2,000	
 111	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	2,000	
 112	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	12,000	
 113	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	18,000	
 114	Контактор ПМЛ 22004 Uk=220B, In=25A	buc	4,000	
 115	Ящик ЯТП-0,25-220/12	buc	3,000	
 116	Ящик ЯРП-100	buc	17,000	

Lucrari de reparatie interioara. Scara 3. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Demontari			
1	Demolarea peretilor despartitori	m2	13,550	
 2	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,000	
 3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 	m2	1 487,030	
 4	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	632,140	
 5	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	470,930	
 6	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	605,910	
 7	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,120	
 8	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,340	
 9	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	104,350	
 10	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	104,350	
 11	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,520	
 12	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	104,350	
 13	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,350	
 	Capitolul 2. Hol, Grupa, Dormitor
			
	Capitolul 2.1. Pardoseli			
14	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	4,710	
 15	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	470,930	
 16	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	470,930	
 17	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-470,930	
 18	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	470,930	
 	Capitolul 2.2. Tavane			
19	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	470,930	
 20	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	470,930	
 21	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	470,930	
 22	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	470,930	
 	Capitolul 2.3. Pereti			
23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	818,980	
 24	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	818,980	
 25	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	7,300	
 26	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	818,980	
 27	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	478,800	
 28	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	818,980	
 29	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	478,800	
 30	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	340,180	
 	Capitolul 2.4. Glafuri
			
	Capitolul 2.4.1. Glafuri exterioare			
31	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	167,600	
 32	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	33,520	
 33	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	33,520	
 	Capitolul 2.4.2. Glafuri interioare			
34	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	83,730	
 35	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	83,730	
 36	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	83,730	
 37	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	83,730	
 	Capitolul 3. Bloc sanitar
			
	Capitolul 3.1. Pardoseli			
38	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,660	
 39	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	65,920	
 40	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	65,920	
 	Capitolul 3.2. Tavane			
41	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	65,920	
 42	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	65,920	
 43	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	65,920	
 44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	65,920	
 	Capitolul 3.3. Pereti			
45	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,240	
 46	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	16,800	
 47	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 	m2	2,260	
 48	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,140	
 49	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	66,360	
 50	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,000	
 51	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	329,460	
 52	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	329,460	
 53	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	176,160	
 54	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	153,300	
 55	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	153,300	
 56	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	153,300	
 57	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	153,300	
 58	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	
 	Capitolul 4. Bucatarie
			
	Capitolul 4.1. Pardoseli			
59	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,105	
 60	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,460	
 61	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	10,460	
 	Capitolul 4.2. Tavane			
62	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	10,460	
 63	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,460	
 64	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,460	
 65	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	10,460	
 	Capitolul 4.3. Pereti			
66	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	13,500	
 67	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	69,060	
 68	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	55,560	
 69	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	35,620	
 70	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	33,440	
 71	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h	m2	33,440	
 72	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	33,440	
 73	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	33,440	
 74	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	
 	Capitolul 5. Incapere tehnica
			
	Capitolul 5.1. Pardoseli			
75	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,144	
 76	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	14,400	
 77	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	14,400	
 	Capitolul 5.2. Tavane			
78	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	14,400	
 79	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	14,400	
 80	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	14,400	
 81	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,400	
 	Capitolul 5.3. Pereti			
82	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,760	
 83	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	65,370	
 84	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	65,370	
 85	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	65,370	
 86	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	65,370	
 87	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,370	
 	Capitolul 6. Casa scarii
			
	Capitolul 6.1. Pardoseli			
88	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	49,030	
 89	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	49,030	
 90	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,500	
 91	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	76,180	
 	Capitolul 6.2. Tavane			
92	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,000	
 93	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	45,830	
 94	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) k=5	m2	45,830	
 95	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	45,830	
 96	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	45,830	
 97	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	45,830	
 	Capitolul 6.3. Pereti			
98	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	183,530	
 99	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	183,530	
 100	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	183,530	
 101	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	170,800	
 102	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	183,530	
 103	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	170,800	
 104	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,660	
 	Capitolul 6.4. Consolidare gol ascensor			
105	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,640	
 106	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	1,920	
 107	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	
 108	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm,  in placi	kg	46,100	
 109	Beton turnat in placi (goluri), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,380	
 	Capitolul 6.5. Balustrade			
110	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	358,050	
 111	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite 	kg	420,810	
 112	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,421	
 	Capitolul 7. Timplarii			
113	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc; 	m2	35,320	
 114	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,520	
 115	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2	15,960	
 116	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	4,320	

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 3. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Obiecte sanitare
			
	Capitolul 1.1.1. Scara 3			
1	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	
 2	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	
 3	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	
 4	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	
 5	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii	buc	16,000	
 6	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	
 7	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	
 8	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 3. Etajul 2 si 3

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Demontari			
1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	150,000	
 2	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	23,000	
 	Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	
 4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,000	
 	Capitolul 1.3. Incalzire			
5	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900	buc	3,000	
 6	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000	buc	1,000	
 7	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	2,000	
 8	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	10,000	
 9	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	5,000	
 10	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm, tip 22 500x2200	buc	2,000	
 11	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 	buc	23,000	
 12	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	23,000	
 13	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	23,000	
 14	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	23,000	
 15	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	100,000	
 16	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	30,000	
 17	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	200,000	
 18	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	60,000	
 19	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,000	
 20	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	
 21	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	19,250	

	Lucrari de electromontare interioare. Scara 3. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari de demontaj
			
1	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	70,000	
 	Capitolul 2. Lucrari de montaj
			
2	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	
 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,010	
 4	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	
 5	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	
 6	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,260	
 7	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	
 8	Лампа люминисцентная компактная 1х26	buc	26,000	
 9	Стартер 220В	buc	100,000	
 10	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	
 11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,340	
 12	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	
 13	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	
 14	Коробка ответвительная	buc	34,000	
 15	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	
 16	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,00	
 17	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	
 18	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	18,000	
 	Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
19	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	
 20	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	
 21	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	

		
Lucrari de reparatie interioara. Scara 1. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Demontari			
1	Demolarea peretilor despartitori	m2	5,4600	
 2	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,0000	
 3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 	m2	1 487,0300	
 4	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	632,1400	
 5	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	470,9300	
 6	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	605,9100	
 7	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,1200	
 8	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,3400	
 9	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	104,3500	
 10	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	104,3500	
 11	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,5200	
 12	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	104,3500	
 13	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,3500	
 	Capitolul 2. Hol, Grupa, Dormitor
			
	Capitolul 2.1. Pardoseli			
14	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	4,7100	
 15	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	470,9300	
 16	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	470,9300	
 17	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-470,9300	
 18	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	470,9300	
 	Capitolul 2.2. Tavane			
19	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	470,9300	
 20	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	470,9300	
 21	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	470,9300	
 22	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	470,9300	
 	Capitolul 2.3. Pereti			
23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	818,9800	
 24	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	818,9800	
 25	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	6,0400	
 26	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	818,9800	
 27	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	478,8000	
 28	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	818,9800	
 29	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	478,8000	
 30	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	340,1800	
 	Capitolul 2.4. Glafuri
			
	Capitolul 2.4.1. Glafuri exterioare			
31	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	167,6000	
 32	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	33,5200	
 33	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	33,5200	
 	Capitolul 2.4.2. Glafuri interioare			
34	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	83,7300	
 35	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	83,7300	
 36	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	83,7300	
 37	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	83,7300	
 	Capitolul 3. Bloc sanitar
			
	Capitolul 3.1. Pardoseli			
38	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,6600	
 39	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	65,9200	
 40	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	65,9200	
 	Capitolul 3.2. Tavane			
41	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	65,9200	
 42	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	65,9200	
 43	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	65,9200	
 44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	65,9200	
 	Capitolul 3.3. Pereti			
45	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,2100	
 46	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	16,8000	
 47	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 	m2	2,2600	
 48	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,1400	
 49	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	66,3600	
 50	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,0000	
 51	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	329,4600	
 52	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	329,4600	
 53	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	176,1600	
 54	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	153,3000	
 55	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	153,3000	
 56	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	153,3000	
 57	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	153,3000	
 58	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,0000	
 	Capitolul 4. Bucatarie
			
	Capitolul 4.1. Pardoseli			
59	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,1050	
 60	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,4600	
 61	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	10,4600	
 	Capitolul 4.2. Tavane
			
62	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	10,4600	
 63	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,4600	
 64	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,4600	
 65	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	10,4600	
 	Capitolul 4.3. Pereti			
66	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	13,5000	
 67	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	69,0600	
 68	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	55,5600	
 69	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	35,6200	
 70	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	33,4400	
 71	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h	m2	33,4400	
 72	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	33,4400	
 73	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	33,4400	
 74	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,0000	
 	Capitolul 5. Incapere tehnica
			
	Capitolul 5.1. Pardoseli			
75	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,1440	
 76	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	14,4000	
 77	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	14,4000	
 	Capitolul 5.2. Tavane			
78	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	14,4000	
 79	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	14,4000	
 80	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	14,4000	
 81	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,4000	
 	Capitolul 5.3. Pereti			
82	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,7600	
 83	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	65,3700	
 84	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	65,3700	
 85	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	65,3700	
 86	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	65,3700	
 87	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,3700	
 	Capitolul 6. Casa scarii
			
	Capitolul 6.1. Pardoseli
			
88	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	49,0300	
 89	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	49,0300	
 90	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,5000	
 91	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	76,1800	
 	Capitolul 6.2. Tavane			
92	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,0000	
 93	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	45,8300	
 94	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) K=5	m2	45,8300	
 95	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	45,8300	
 96	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	45,8300	
 97	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	45,8300	
 	Capitolul 6.3. Pereti			
98	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	183,5300	
 99	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	183,5300	
 100	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	183,5300	
 101	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	170,8000	
 102	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	183,5300	
 103	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	170,8000	
 104	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,6600	
 	Capitolul 6.4. Consolidare gol ascensor			
105	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,6400	
 106	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	1,9200	
 107	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,0000	
 108	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm,  in placi	kg	46,1000	
 109	Beton turnat in placi (goluri), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,3800	
 	Capitolul 6.5. Balustrade			
110	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	358,0500	
 111	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite 	kg	420,8100	
 112	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4210	
 	Capitolul 7. Timplarii			
113	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc; 	m2	35,3200	
 114	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,5200	
 115	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2	15,9600	
 116	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	4,3200	

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 1. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Obiecte sanitare
			
	Capitolul 1.1.1. Scara 1			
1	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	
 2	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	
 3	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	
 4	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	
 5	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii	buc	16,000	
 6	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	
 7	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	
 8	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Demontari			
1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	145,000	
 2	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	23,000	
 	Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	
 4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	28,000	
 	Capitolul 1.3. Incalzire			
5	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900	buc	3,000	
 6	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000	buc	2,000	
 7	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	2,000	
 8	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	8,000	
 9	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	6,000	
 10	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm, tip 22 500x2200	buc	2,000	
 11	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 	buc	23,000	
 12	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	23,000	
 13	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	23,000	
 14	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	23,000	
 15	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	96,000	
 16	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	29,000	
 17	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	200,000	
 18	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	60,000	
 19	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,000	
 20	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	
 21	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	18,950	

Lucrari de electromontare interioare. Scara 1. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari de demontaj			
1	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	70,000	
 	Capitolul 2. Lucrari de montaj			
2	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	
 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,010	
 4	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	
 5	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	
 6	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,260	
 7	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	
 8	Лампа люминисцентная компактная 1х26	buc	26,000	
 9	Стартер 220В	buc	100,000	
 10	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	
 11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,340	
 12	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	
 13	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	
 14	Коробка ответвительная	buc	34,000	
 15	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	
 16	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,000	
 17	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	
 18	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	18,000	
 	Capitolul 3. Lucrari de constructie			
19	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	
 20	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	
 21	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	

		
Lucrari de reparatie interioara. Scara 2. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Demontari			
1	Demolarea peretilor despartitori	m2	13,550	
 2	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,000	
 3	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 	m2	1 487,030	
 4	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	632,140	
 5	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	470,930	
 6	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	605,910	
 7	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	58,120	
 8	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,340	
 9	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	104,350	
 10	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	104,350	
 11	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	4,520	
 12	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	104,350	
 13	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	104,350	
 	Capitolul 2. Hol, Grupa, Dormitor
			
	Capitolul 2.1. Pardoseli			
14	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	4,867	
 15	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	486,700	
 16	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	486,700	
 17	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-486,700	
 18	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	486,700	
 	Capitolul 2.2. Tavane			
19	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	486,700	
 20	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	486,700	
 21	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	486,700	
 22	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	486,700	
 	Capitolul 2.3. Pereti			
23	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	854,020	
 24	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	854,020	
 25	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	7,300	
 26	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	854,020	
 27	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	505,150	
 28	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitat	m2	854,020	
 29	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	505,150	
 30	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	348,870	
 	Capitolul 2.4. Glafuri
			
	Capitolul 2.4.1. Glafuri exterioare			
31	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	167,600	
 32	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	33,520	
 33	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	33,520	
 	Capitolul 2.4.2. Glafuri interioare			
34	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	68,000	
 35	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	68,000	
 36	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	68,000	
 37	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	68,000	
 	Capitolul 3. Bloc sanitar
			
	Capitolul 3.1. Pardoseli			
38	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,650	
 39	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	65,480	
 40	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	65,480	
 	Capitolul 3.2. Tavane			
41	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	65,480	
 42	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	65,480	
 43	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	65,480	
 44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	65,480	
 	Capitolul 3.3. Pereti			
45	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,188	
 46	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	16,800	
 47	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 	m2	2,260	
 48	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)	m3	0,140	
 49	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1	m2	66,360	
 50	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,000	
 51	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	335,480	
 52	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	335,480	
 53	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	178,880	
 54	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	156,600	
 55	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	156,600	
 56	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	156,600	
 57	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	156,600	
 58	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	
 	Capitolul 4. Bucatarie
			
	Capitolul 4.1. Pardoseli			
59	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,108	
 60	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,800	
 61	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	10,800	
 	Capitolul 4.2. Tavane			
62	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	10,800	
 63	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	10,800	
 64	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	10,800	
 65	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	10,800	
 	Capitolul 4.3. Pereti			
66	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	18,000	
 67	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	71,320	
 68	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	53,320	
 69	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	36,420	
 70	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	34,900	
 71	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h	m2	34,900	
 72	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	34,900	
 73	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	34,900	
 74	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	4,000	
 	Capitolul 5. Casa scarii
			
	Capitolul 5.1. Pardoseli			
75	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	52,410	
 76	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	52,410	
 77	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	22,500	
 78	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	52,380	
 	Capitolul 5.2. Tavane			
79	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,000	
 80	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	47,630	
 81	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) k=5	m2	47,630	
 82	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	47,630	
 83	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	47,630	
 84	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	47,630	
 	Capitolul 5.3. Pereti			
85	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	0,950	
 86	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	191,450	
 87	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	191,450	
 88	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	191,450	
 89	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	171,110	
 90	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	191,450	
 91	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	171,110	
 92	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	20,340	
 	Capitolul 5.4. Consolidare gol ascensor			
93	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,640	
 94	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	1,920	
 95	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,000	
 96	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm,  in placi	kg	46,100	
 97	Beton turnat in placi (goluri), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,380	
 	Capitolul 5.5. Balustrade			
98	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	358,050	
 99	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite 	kg	420,810	
 100	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,421	
 	Capitolul 6. Timplarii			
101	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc; 	m2	35,320	
 102	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc	m2	2,520	
 103	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc	m2	15,960	
 104	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	2,000	

			
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 2. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Obiecte sanitare
			
	Capitolul 1.1.1. Scara 2			
1	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	
 2	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	
 3	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	
 4	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	
 5	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii	buc	16,000	
 6	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	
 7	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	
 8	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
	Capitolul 1.1. Demontari			
1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	146,000	
 2	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	21,000	
 	Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	
 4	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	28,000	
 	Capitolul 1.3. Incalzire			
5	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900	buc	2,000	
 6	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000	buc	3,000	
 7	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600	buc	2,000	
 8	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	10,000	
 9	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	4,000	
 10	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 	buc	21,000	
 11	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	21,000	
 12	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	21,000	
 13	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"
	buc	21,000	
 14	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	92,000	
 15	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	28,000	
 16	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	200,000	
 17	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	60,000	
 18	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	42,000	
 19	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	
 20	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	17,000	

Lucrari de electromontare interioare. Scara 2. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	3	4	5	
	Capitolul 1. Lucrari de demontaj
			
1	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	69,000	
 	Capitolul 2. Lucrari de montaj			
2	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	
 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,010	
 4	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	
 5	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	
 6	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,250	
 7	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	
 8	Лампа люминисцентная компактная 1х26	buc	25,000	
 9	Стартер 220В	buc	100,000	
 10	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	
 11	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,330	
 12	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	
 13	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	
 14	Коробка ответвительная	buc	34,000	
 15	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	
 16	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,000	
 17	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	
 18	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	18,000	
 	Capitolul 3. Lucrari de constructie			
19	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	
 20	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	
 21	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	

Conducătorul grupului de lucru: Puiu Veronica-
Contabil-șef: Badiuc Ludmila-
Economist:Bețian Valeriu-
Inginer: Ceban Nicolae-