CAIET DE SARCINI
pentru  Licitația Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat:   DETS sector Ciocana
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: DETS sector Ciocana
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrari de reparatie la gradinita nr.198, mun. Chisinau, str. Igor Vieru, 5/2

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Etajul I

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Demontari			
1	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie 	m	460,000	
 2	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	58,000	
 3	RpSC10A
	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	52,000	
 4	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	14,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
5	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	152,000	
 6	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	152,000	
 		Capitolul 1.3. Apeduct 			
7	SA04I
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 114x3,6mm, inclusiv elementele de imbinare	m	20,000	
 8	SA04H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 88,9x3,2mm, inclusiv elementele de imbinare	m	25,000	
 9	SA05A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul 60x2,9mm	m	60,000	
 10	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm  / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	660,000	
 11	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	80,000	
 12	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф32х5,4	m	100,000	
 13	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф40х6,7	m	40,000	
 14	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф50х8,3	m	40,000	
 15	IC38C
	Racord PPR 32x1" FE cu olandeza	buc	16,000	
 16	IC38A
	Cot cu flansa 20x1/2" FI	buc	260,000	
 17	IC38A
	Dop cu flansa 20x1/2" FE	buc	260,000	
 18	ID04B
	Robinet PPR d32mm	buc	12,000	
 19	ID04A
	Robinet PPR d25mm	buc	25,000	
 20	ID04A
	Robinet PPR d20mm	buc	20,000	
 21	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 22x6	m	300,000	
 22	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 28x6	m	80,000	
 23	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m	100,000	
 24	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m	40,000	
 25	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m	40,000	
 26	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 65x9	m	60,000	
 27	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 90x12	m	25,000	
 28	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 118x16	m	20,000	
 29	
	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	1 200,000	
 30	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" / Colier metal D32	buc	150,000	
 31	SA37E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" / Colier metal D40	buc	60,000	
 32	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metal D50	buc	60,000	
 33	SA37G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" / Colier metal D63	buc	60,000	
 34	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D90	buc	25,000	
 35	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D110	buc	47,000	
 36	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D120	buc	20,000	
 37	SA33D
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 57x3mm	buc	72,000	
 38	SA33F
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 89x4mm	buc	9,000	
 		Capitolul 1.4. Canalizare fecala			
39	SB08G
	Teava PVC pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava PVC SN4 ф160	m	30,000	
 40	SB08E
	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	230,000	
 41	SB08C
	Teava PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	200,000	
 42	SB09C
	Piesa de legatura PP pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	172,000	
 43	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	115,000	
 44	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	55,000	
 45	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	85,000	
 46	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	
 47	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,000	
 48	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, cu grila din otel galvanizat, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	6,000	
 49	SB10C
	Piesa de legatura (clapeta de aerisire) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	
 50	SB09E
	Piesa de legatura (clapeta de aeresire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	
 51	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare 110mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 	buc	12,000	
 52	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare 50mm cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 	buc	12,000	
 53	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D110	buc	118,000	
 54	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metal D50	buc	107,000	
 55	SA33H
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc	12,000	
 56	SA33F
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 76x3mm	buc	12,000	
 		Capitolul 1.5. Canalizare pluviala			
57	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm / Teava pluviala PVC SN4 ф160	m	30,000	
 58	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pluviala PVC SN4 ф110	m	126,000	
 59	SB09E
	Cot PVC 45* 110	buc	14,000	
 60	SB09E
	Revizie PVC 110	buc	12,000	
 61	SB09G
	Ramificatie PVC  dn 160/110x45*	buc	4,000	
 62	SB09G
	Teu egal PVC  dn 160/160/160x90*	buc	2,000	
 63	SB07G
	Dop din PVC dn 160 mm	buc	4,000	
 64	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D110	buc	80,000	
 65	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metal D160	buc	20,000	
 66	SA40B
	Instalarea mufelor antiincendiare D110 cu umplere cu mortar in planseu 	buc	9,000	
 67	SA33H
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 127x4mm	buc	9,000	
 		Capitolul 1.6. Obiecte sanitare
			
		Capitolul 1.6.1. Etajul I			
68	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	65,000	
 69	SC02A
	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	2,000	
 70	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
 71	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	2,000	
 72	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii	buc	4,000	
 73	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	
 74	SC06B1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	2,000	
 75	SD03A
	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	
 76	SC10B
	Viceu/Bideu combinat din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	3,000	
 77	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	
 78	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	
 79	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	
 80	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	
 81	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
 82	SC07B
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, fara rezervorul de apa, avind sifonul interior tip P pu spalarea oalelor	buc	2,000	
 83	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Nod apometric			
84	SD09D
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	2,000	
 85	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	
 86	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta	buc	1,000	
 87	SD13C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  80 mm	buc	1,000	
 88	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control 
	buc	3,000	
 		Capitolul 2.2. Sistem antiincendiar			
89	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	9,000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Nod apometric			
90	
	Vana cu flanse DN 80	buc	2,000	
 91	
	Contor de apa combinat ultrasonor DN 50/15	buc	1,000	
 92	
	Filtru tip "Y" d80 cu flanse	buc	1,000	
 93	
	Clapeta de sens d80 cu flanse	buc	1,000	
 94	
	Manometru radial 63mm	buc	3,000	
 		Capitolul 3.2. Sistem antiincendiar			
95	
	Dulap antiincendiar de tip ШП, 1300x545 mm	buc	9,000	
 96	
	Hidrant de incendiu Dn=2"	buc	9,000	
 
				Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 3. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Obiecte sanitare
			
		Capitolul 1.1.1. Scara 3			
1	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	64,000	
 2	SC02A
	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	4,000	
 3	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	
 4	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii	buc	16,000	
 5	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii	buc	16,000	
 6	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	
 7	SC06B1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie	buc	4,000	
 8	SD03A
	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Etajul 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Demontari			
1	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	410,000	
 2	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	42,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,000	
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	100,000	
 5	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 57x3mm	buc	100,000	
 		Capitolul 1.3. Incalzire			
6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x500	buc	4,000	
 7	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x600	buc	6,000	
 8	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x800	buc	2,000	
 9	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900	buc	2,000	
 10	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000	buc	7,000	
 11	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	6,000	
 12	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600	buc	2,000	
 13	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	2,000	
 14	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	11,000	
 15	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 	buc	42,000	
 16	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	42,000	
 17	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	42,000	
 18	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	42,000	
 19	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	240,000	
 20	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	72,000	
 21	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	300,000	
 22	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	90,000	
 23	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d32mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф32х5,4	m	140,000	
 24	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	42,000	
 25	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d40mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф40х6,7	m	300,000	
 26	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	90,000	
 27	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Трубы полипропиленовые  PN25 ф50х8,3	m	380,000	
 28	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	114,000	
 29	IC38A
	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	84,000	
 30	IC38A
	Racord PPR 20x1/2" FI	buc	16,000	
 31	IC38D
	Racord PPR 40x1 1/4" FE cu olandeza	buc	6,000	
 32	IC38E
	Racord PPR 50x1 1/2" FE cu olandeza	buc	8,000	
 33	ID04B
	Robinet PPR d32mm	buc	36,000	
 34	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 35x6	m	140,000	
 35	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 42x6	m	300,000	
 36	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция цилиндрами вспененный полиэтелен 53x9	m	380,000	
 37	
	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	900,000	
 38	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D32	buc	230,000	
 39	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D40	buc	480,000	
 40	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2" / Colier metal D50	buc	620,000	
 41	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  reglajelor la etaje 400x450	buc	14,000	
 42	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар	buc	20,000	
 43	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	26,000	
 		Capitolul 1.4. Punct termic			
44	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FM	buc	3,000	
 45	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" FM	buc	4,000	
 46	ID13C
	Robinet de balansare 1 1/4" Danfoss MSV-B	buc	3,000	
 47	ID13C
	Robinet de balansare 1 1/2" Danfoss MSV-B	buc	4,000	
 48	IC46B
	Colector dublu din teava otel D160 cu 7 cai L=2000	buc	1,000	
 49	SE56A1
	Filtru pentru agent termic, cu flanse pentru montaj pe conducta, D 89mm	buc	2,000	
 50	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 89 mm	buc	4,000	
 51	GE10B1
	Termometru cu teaca de protectie - montare / Termomanometru 1/2"	buc	2,000	
 52	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110*C, Рмакс 6 бар	buc	2,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
53	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	6,000	
 54	RpVC06A
	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.000-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	6,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
55	
	Ventilator ВЦ 4-70-6,3 L=6500m3/час, двигатель Ny=2,2 кВт, n=100 об/мин, dP=720-310 Па sau analog	buc	2,000	
 56	
	Ventilator ф160 L=270m3/час, dP=300 Па	buc	2,000	
 57	
	Ventilator ф315 L=970m3/час, dP=350 Па	buc	2,000	
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 3. Etajul 2 si 3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Demontari			
1	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	150,000	
 2	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	23,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
3	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,000	
 		Capitolul 1.3. Incalzire			
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900	buc	3,000	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000	buc	1,000	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200	buc	2,000	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800	buc	10,000	
 9	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000	buc	5,000	
 10	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm, tip 22 500x2200	buc	2,000	
 11	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 	buc	23,000	
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"	buc	23,000	
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"	buc	23,000	
 14	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"	buc	23,000	
 15	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2	m	100,000	
 16	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)	buc	30,000	
 17	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0	m	200,000	
 18	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)	buc	60,000	
 19	IC38A
	Racord PPR 20x1/2" FE	buc	46,000	
 20	
	Clipsa plastic cu diblu D20-25	buc	500,000	
 21	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	19,250	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Lucrari de electromontare interioare. Etajul 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontaj			
1	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	100,000	
 2	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	10,000	
 3	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri (Демонтаж электрокабелей, площадью сечения 16-35 мм2, проложенных свободно в штрабах)	m	5,750	
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj			
4	08-03-572-7
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (ГРЩ1, ГРЩ2, ШР1, ШР2, ШР3, ШР4, АВР, ЩАО, ШО1-ЩО5)	buc	13,000	
 5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	30,000	
 6	08-03-521-1
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A 	buc	20,000	
 7	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	8,000	
 8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 	buc	3,000	
 9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	137,000	
 10	08-01-082-1
	Cleme in asortiment Шина соединительная YNS20-3-063	100 buc	0,150	
 11	08-01-082-1	Cleme in asortiment Шина PE и N YNN10-14-100	100 buc	0,150	
 12	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	10,000	
 13	08-03-532-1	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	6,000	
 14	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	3,000	
 15	08-03-481-20	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ cu rotor scurtcircuitat, masa pina la 0,15 t	buc	21,000	
 16	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,080	
 17	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,080	
 18	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	1,060	
 19	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,140	
 20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	1,440	
 21		Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	260,000	
 22		Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	64,000	
 23		Лампа люминисцентная компактная 1х26	buc	144,000	
 24		Стартер 220В	buc	324,000	
 25	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход"	100 buc	0,100	
 26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,240	
 27	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata 220V IP54	100 buc	0,300	
 28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,480	
 29	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20
	100 buc	0,280	
 30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat cu o clapa IP54	100 buc	0,380	
 31	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	136,000	
 32	
	Коробка ответвительная	buc	80,000	
 33	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,500	
 34	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	550,000	
 35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	34,450	
 36		Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 950,000	
 37		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	1 430,000	
 38		Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x1,5мм2	m	65,000	
 39	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	2,800	
 40		Кабель с медными жилами ВВГнгLSL 5x2,5мм2	m	220,000	
 41		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x4мм2	m	50,000	
 42		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x6мм2	m	10,000	
 43	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,800	
 44		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x10мм2	m	40,000	
 45		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x16мм2	m	40,000	
 46	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,650	
 47		Кабель с медными жилами ВВГнгLS 5x35мм2	m	65,000	
 48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	3,700	
 49		Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x1.5мм2	m	180,000	
 50		Кабель с медными жилами ВВГнг FRLS 5x2.5мм2	m	190,000	
 51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,400	
 52		Провод ПВ-1 6мм2	m	140,000	
 53	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,100	
 54		Провод ПВ-3 35мм2	m	10,000	
 55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	24,700	
 56	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	5,750	
 57	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	0,400	
 58	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm	100 m	0,400	
 59	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm	100 m	0,650	
 60	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm	10 buc	0,300	
 61	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,300	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie			
62	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	3,500	
 63	TsD19A
	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	3,500	
 64	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	630,000	
 65	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	630,000	
 66	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	180,000	
 		Capitolul 4. Utilaj			
67		Щит ГРЩ-1	buc	1,000	
 68		Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	
 69		Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	12,000	
 70		Плавкая вставка ППНи-33 100А	buc	3,000	
 71		Щит ГРЩ-2	buc	1,000	
 72		Рубильник ВР32И-35-250А	buc	1,000	
 73		Плавкая вставка ППНи-33 63А	buc	3,000	
 74		Плавкая вставка ППНи-33 40А	buc	3,000	
 75		Плавкая вставка ППНи-33 32А	buc	9,000	
 76		Корпус распределительный ПР-2-0-36 IP31 (ШР1)	buc	1,000	
 77		Выкл. автом. ВА88-33/3/С125А	buc	1,000	
 78		Выкл. автом. ВА47-29/3/С50А	buc	1,000	
 79		Выкл. автом. ВА47-29/3/С32А	buc	1,000	
 80		Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А	buc	1,000	
 81		Выкл. автом. ВА47-29/3/С20А	buc	2,000	
 82		Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc	2,000	
 83		Выкл. автом. ВА47-29/1/C10А	buc	4,000	
 84		Бокс навесной для установки 36 мод., IP31 ЩРн-36з-1 (ШР2)	buc	1,000	
 85		Выкл. нагр. ВН32-3Р-100А	buc	1,000	
 86		Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	10,000	
 87		Автом. Диф, АВДТ34/2/25/30	buc	2,000	
 88		Автом. Диф, АВДТ34/2/16/30	buc	1,000	
 89		Выкл. автом. ВА47-29/3/С16А	buc	1,000	
 90		Бокс навесной для установки 18 мод., IP31 ЩРн-18з-1 (ШР3)	buc	1,000	
 91		Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	1,000	
 92		Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	1,000	
 93		Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А	buc	6,000	
 94		Бокс навесной для установки 72 мод., IP31 ЩРн-72з-1 (ШР-4)	buc	1,000	
 95		Реле РН-47	buc	1,000	
 96		Выкл. автом. ВА47-29/3/С25А	buc	1,000	
 97		Выкл. автом. ВА47-29/3/С10А	buc	6,000	
 98		Контактор КМИ-10910 Uk=220B, In=9A	buc	6,000	
 99		Реле РТИ-6,3А	buc	6,000	
 100		Пост управления ПКЕ-222-2	buc	6,000	
 101		АВР-25 3Ф	buc	1,000	
 102	
	Бокс навесной для установки 24 мод., IP31 ЩРн-24з-1 (ЩАО)
	buc	1,000	
 103	
	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А
	buc	1,000	
 104	
	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А
	buc	10,000	
 105	
	Выкл. автом. ВА47-29/1/В6А
	buc	5,000	
 106	
	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРв-36з-1 (ЩО2, ЩО3, ЩО5)
	buc	3,000	
 107	
	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А
	buc	3,000	
 108		Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	27,000	
 109		Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	22,000	
 110	
	Бокс встроенный для установки 24 мод., IP31 ЩРв-24з-1 (ЩО1, ЩО4)	buc	2,000	
 111	
	Выкл. нагр. ВН32-3Р-40А	buc	2,000	
 112	
	Автом. Диф, АВДТ32/2/16/30	buc	12,000	
 113	
	Выкл. автом. ВА47-29/1/В10А	buc	18,000	
 114	
	Контактор ПМЛ 22004 Uk=220B, In=25A	buc	4,000	
 115	
	Ящик ЯТП-0,25-220/12	buc	3,000	
 116	
	Ящик ЯРП-100	buc	17,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-4
Lucrari de electromontare interioare. Scara 3. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontaj			
1	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc	70,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj			
2	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20	100 buc	0,040	
 3	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания	100 buc	0,010	
 4	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36	100 buc	0,460	
 5	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20	100 buc	0,480	
 6	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W	100 buc	0,260	
 7	
	Лампа люминисцентная ЛБ-36	buc	100,000	
 8	
	Лампа люминисцентная компактная 1х26	buc	26,000	
 9	
	Стартер 220В	buc	100,000	
 10	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A	100 buc	0,160	
 11	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,340	
 12	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,140	
 13	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	68,000	
 14	
	Коробка ответвительная	buc	34,000	
 15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	19,500	
 16	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2	m	1 600,000	
 17	
	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2	m	350,000	
 18	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	18,000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie			
19	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	100,000	
 20	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	100,000	
 21	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,000	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie interioara. Etajul 1.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontari			
1	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	169,730	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 	m2	2 655,160	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	830,890	
 4	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 	m2	209,480	
 5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota	m2	738,860	
 6	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,680	
 7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	95,760	
 8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,680	
 9	TrB01A2-1
	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	167,720	
 10	TrI1AA02B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	167,720	
 11	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m	t	7,530	
 12	TrB22D1C1
	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	175,250	
 13	TsI51A10
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	175,250	
 		Capitolul 2. Grupe - Holuri intrare
			
		Capitolul 2.1. Pardoseli			
14	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,154	
 15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	15,440	
 16	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	15,440	
 		Capitolul 2.2. Tavane			
17	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	15,440	
 18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	15,440	
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	15,440	
 20	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	15,440	
 		Capitolul 2.3. Pereti			
21	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	66,220	
 22	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	66,220	
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	66,220	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	66,220	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	66,220	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	66,220	
 		Capitolul 3. Grupe - Hol, Grupa, Dormitor
			
		Capitolul 3.1. Pardoseli			
27	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	2,095	
 28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	209,480	
 29	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	209,480	
 30	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-209,480	
 31	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	209,480	
 		Capitolul 3.2. Tavane			
32	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	209,480	
 33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	209,480	
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	209,480	
 35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	209,480	
 		Capitolul 3.3. Pereti			
36	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	331,860	
 37	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	331,860	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	331,860	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	187,140	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	331,860	
 41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	187,140	
 42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2	m2	144,720	
 		Capitolul 3.4. Glafuri
			
		Capitolul 3.4.1. Glafuri exterioare			
43	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	100,160	
 44	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	20,030	
 45	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	20,030	
 		Capitolul 3.4.2. Glafuri interioare
			
46	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	50,610	
 47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	50,610	
 48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	50,610	
 49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	50,610	
 		Capitolul 4. Grupe - Bloc sanitar
			
		Capitolul 4.1. Pardoseli			
50	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,344	
 51	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	34,420	
 52	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	34,420	
 53	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	34,420	
 		Capitolul 4.2. Tavane			
54	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	34,420	
 55	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	34,420	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	34,420	
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	34,420	
 		Capitolul 4.3. Pereti			
58	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele	m2	9,000	
 59	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	106,520	
 60	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	106,520	
 61	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	42,500	
 62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	64,020	
 63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 	m2	64,020	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	64,020	
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	64,020	
 66	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,000	
 		Capitolul 5. Grupe - Bucatarie
			
		Capitolul 5.1. Pardoseli			
67	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,114	
 68	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	11,400	
 69	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2	m2	11,400	
 70	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	11,400	
 		Capitolul 5.2. Tavane
			
71	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	11,400	
 72	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	11,400	
 73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	11,400	
 74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	11,400	
 		Capitolul 5.3. Pereti			
75	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	43,300	
 76	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	43,300	
 77	CI06C4
	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6	m2	22,080	
 78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	21,220	
 79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	21,220	
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	21,220	
 81	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 	m2	21,220	
 82	CL20A	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300	buc	2,000	
 		Capitolul 6. Casa scarii - Sc1,Sc2,Sc3
			
		Capitolul 6.1. Pardoseli			
83	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	33,750	
 84	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	33,750	
 85	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	45,000	
 86	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	78,000	
 		Capitolul 6.2. Tavane			
87	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	35,700	
 88	CF53A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) k=5	m2	35,700	
 89	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	35,700	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,700	
 91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	35,700	
 		Capitolul 6.3. Pereti			
92	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	140,580	
 93	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	140,580	
 94	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	140,580	
 95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2)	m2	140,580	
 96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	140,580	
 97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	140,580	
 		Capitolul 7. Incapere tehnica
			
		Capitolul 7.1. Pardoseli			
98	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	13,610	
 99	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	25,720	
 		Capitolul 7.2. Tavane			
100	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	13,610	
 101	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,610	
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	13,610	
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,610	
 		Capitolul 7.3. Pereti			
104	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	5,220	
 105	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	71,910	
 106	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	71,910	
 107	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	71,910	
 108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 	m2	71,910	
 109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,910	
 		Capitolul 8. Sala de muzica
			
		Capitolul 8.1. Pardoseli			
110	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,747	
 111	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	74,750	
 112	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	80,570	
 113	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-74,750	
 114	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	74,750	
 115	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	5,820	
 116	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	15,640	
 		Capitolul 8.2. Tavane			
117	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	80,570	
 118	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	80,570	
 119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,570	
 120	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	80,570	
 		Capitolul 8.3. Pereti			
121	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	132,010	
 122	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	132,010	
 123	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	132,010	
 124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	98,950	
 125	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	132,010	
 126	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	98,950	
 127	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	33,060	
 		Capitolul 8.4. Glafuri
			
		Capitolul 8.4.1. Glafuri exterioare			
128	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,350	
 129	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,870	
 130	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,870	
 		Capitolul 8.4.2. Glafuri interioare
			
131	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,020	
 132	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,020	
 133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,020	
 134	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,020	
 		Capitolul 9. Birou metodic
			
		Capitolul 9.1. Pardoseli			
135	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,240	
 136	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	24,000	
 137	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	24,000	
 138	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-24,000	
 139	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	24,000	
 		Capitolul 9.2. Tavane			
140	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	24,000	
 141	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	24,000	
 142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	24,000	
 143	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	24,000	
 		Capitolul 9.3. Pereti			
144	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,090	
 145	СF60B
	Placarea peretilor : un strat de placi tip triplex acustic tip SoundLine-dB grosime 17.5mm si un strat de PGC de tip AKU-Line grosime 12.5 mm, cu executarea carcasei din profile CD si UD  cu grosimea profilului nu mai mica de 0.6mm, cu utilizare suspensiilor vibroacustice de tip Vibroflex Connect PS, consum 2.35 buc /m2, montarea sub profil UD a benzii antifonice de tip Vibrostec-M in 2 straturi: pereti cu izolatie din vata antifonica de tip Shumanet-ECO cu grosimea 50mm	m2	17,700	
 146	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	53,340	
 147	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	53,340	
 148	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	53,340	
 149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	53,340	
 150	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	53,340	
 		Capitolul 9.4. Glafuri
			
		Capitolul 9.4.1. Glafuri exterioare			
151	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,450	
 152	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	2,290	
 153	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	2,290	
 		Capitolul 9.4.2. Glafuri interioare			
154	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,440	
 155	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	3,440	
 156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	3,440	
 157	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	3,440	
 		Capitolul 10. Anticamera. Birou director
			
		Capitolul 10.1. Pardoseli			
158	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,307	
 159	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	30,700	
 160	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	27,470	
 161	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-27,470	
 162	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	3,230	
 163	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	8,080	
 164	CG36B
	Pardoseli din placi laminat cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	27,470	
 		Capitolul 10.2. Tavane			
165	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	30,700	
 166	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	30,700	
 167	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	30,700	
 168	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	30,700	
 		Capitolul 10.3. Pereti			
169	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1	m2	7,140	
 170	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	104,440	
 171	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	104,440	
 172	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	104,440	
 173	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	104,440	
 174	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	104,440	
 		Capitolul 10.4. Glafuri
			
		Capitolul 10.4.1. Glafuri exterioare			
175	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,350	
 176	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,670	
 177	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,670	
 		Capitolul 10.4.2. Glafuri interioare			
178	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,500	
 179	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	5,500	
 180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	5,500	
 181	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	5,500	
 		Capitolul 11. Sala de sport
			
		Capitolul 11.1. Pardoseli			
182	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,744	
 183	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	74,400	
 184	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 	m2	80,190	
 185	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm	m2	-74,400	
 186	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 	m2	74,400	
 187	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	5,790	
 188	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	15,640	
 		Capitolul 11.2. Tavane			
189	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	80,190	
 190	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	80,190	
 191	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	80,190	
 192	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	80,190	
 		Capitolul 11.3. Pereti			
193	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	133,720	
 194	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	133,720	
 195	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	133,720	
 196	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	96,880	
 197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	133,720	
 198	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	96,880	
 199	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	36,840	
 		Capitolul 11.4. Glafuri
			
		Capitolul 11.4.1. Glafuri exterioare			
200	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,350	
 201	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,870	
 202	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,870	
 		Capitolul 11.4.2. Glafuri interioare			
203	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,020	
 204	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	12,020	
 205	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	12,020	
 206	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	12,020	
 		Capitolul 12. Holuri si Incaperi depozite
			
		Capitolul 12.1. Pardoseli			
207	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,351	
 208	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	35,100	
 209	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	35,100	
 210	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m	47,380	
 		Capitolul 12.2. Tavane			
211	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	35,100	
 212	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	35,100	
 213	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	35,100	
 214	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	35,100	
 		Capitolul 12.3. Pereti			
215	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 	m2	143,010	
 216	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	143,010	
 217	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	143,010	
 218	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m	m2	27,520	
 219	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	143,010	
 220	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m	m2	27,520	
 221	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	115,490	
 		Capitolul 12.4. Glafuri
			
		Capitolul 12.4.1. Glafuri exterioare			
222	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	18,700	
 223	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	3,740	
 224	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	3,740	
 		Capitolul 12.4.2. Glafuri interioare			
225	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,540	
 226	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	6,540	
 227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate	m2	6,540	
 228	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)	m2	6,540	
 		Capitolul 13. Punct medical
			
		Capitolul 13.1. Pardoseli			
229	TsE01A	Nivelarea manuala a termoizolantului existent	100m2	0,615	
 230	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	61,490	
 231	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2
	m2	5,180	
 232	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	61,490	
 		Capitolul 13.2. Tavane
			
233	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	61,490	
 234	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	61,490	
 235	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	61,490	
 236	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	61,490	
 		Capitolul 13.3. Pereti
			
237	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	250,850	
 238	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	250,850	
 239	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	70,010	
 240	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	180,840	
 241	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 
	m2	173,280	
 242	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	180,840	
 243	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	180,840	
 244	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	7,560	
 		Capitolul 13.4. Glafuri
			
		Capitolul 13.4.1. Glafuri exterioare
			
245	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	37,750	
 246	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	7,550	
 247	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	7,550	
 		Capitolul 13.4.2. Glafuri interioare
			
248	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	13,210	
 249	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,210	
 250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	13,210	
 251	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	13,210	
 		Capitolul 14. Blocuri sanitare comune
			
		Capitolul 14.1. Pardoseli
			
252	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,060	
 253	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	5,880	
 254	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2
	m2	5,880	
 255	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	5,880	
 		Capitolul 14.2. Tavane
			
256	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	5,880	
 257	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,880	
 258	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	5,880	
 259	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	5,880	
 		Capitolul 14.3. Pereti
			
260	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	49,980	
 261	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	49,980	
 262	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	32,340	
 263	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,640	
 264	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 
	m2	17,640	
 265	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	17,640	
 266	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	17,640	
 		Capitolul 15. Bucatarie
			
		Capitolul 15.1. Pardoseli
			
267	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	1,147	
 268	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	114,750	
 269	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2
	m2	114,750	
 270	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	114,750	
 		Capitolul 15.2. Tavane
			
271	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	114,750	
 272	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	114,750	
 273	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	114,750	
 274	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	114,750	
 		Capitolul 15.3. Pereti
			
275	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1
	m2	7,140	
 276	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	398,350	
 277	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	398,350	
 278	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	250,300	
 279	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	148,050	
 280	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 
	m2	94,140	
 281	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	148,050	
 282	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	53,910	
 		Capitolul 15.4. Glafuri
			
		Capitolul 15.4.1. Glafuri exterioare
			
283	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	44,000	
 284	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	8,800	
 285	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	8,800	
 		Capitolul 15.4.2. Glafuri interioare
			
286	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	13,210	
 287	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,210	
 288	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	13,210	
 289	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	13,210	
 		Capitolul 16. Spatalorie si Incaperi personal
			
		Capitolul 16.1. Pardoseli
			
290	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,552	
 291	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	55,170	
 292	IzF30A
	Strat  de hidroizolare  executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP",  cu grasimea de 2mm , cu  rostuirea jonctiunilor si drescuire fina:Consum material Cenezol -2EP - 3 kg/m2
	m2	35,590	
 293	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	55,170	
 		Capitolul 16.2. Tavane
			
294	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	55,170	
 295	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	55,170	
 296	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	55,170	
 297	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	55,170	
 		Capitolul 16.3. Pereti
			
298	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	193,410	
 299	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	193,410	
 300	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	77,700	
 301	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	115,710	
 302	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) 
	m2	76,530	
 303	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	115,710	
 304	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	76,530	
 305	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	39,180	
 		Capitolul 16.4. Glafuri
			
		Capitolul 16.4.1. Glafuri exterioare
			
306	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	36,600	
 307	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	7,320	
 308	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	7,320	
 		Capitolul 16.4.2. Glafuri interioare
			
309	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	10,980	
 310	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,980	
 311	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	10,980	
 312	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	10,980	
 		Capitolul 17. Holuri si Incaperi receptie
			
		Capitolul 17.1. Pardoseli
			
313	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,267	
 314	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	26,700	
 315	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	26,700	
 316	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	37,400	
 		Capitolul 17.2. Tavane
			
317	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	26,700	
 318	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	26,700	
 319	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	26,700	
 320	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	26,700	
 		Capitolul 17.3. Pereti
			
321	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	96,060	
 322	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	96,060	
 323	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	96,060	
 324	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	50,140	
 325	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	96,060	
 326	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	50,140	
 327	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	45,920	
 		Capitolul 17.4. Glafuri
			
		Capitolul 17.4.1. Glafuri exterioare
			
328	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	18,200	
 329	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	3,640	
 330	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	3,640	
 		Capitolul 17.4.2. Glafuri interioare
			
331	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,460	
 332	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,460	
 333	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	5,460	
 334	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	5,460	
 		Capitolul 18. Holuri central
			
		Capitolul 18.1. Pardoseli
			
335	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	121,370	
 336	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	121,370	
 337	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	115,180	
 		Capitolul 18.2. Tavane
			
338	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	121,370	
 339	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	5,400	
 340	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	5,400	
 341	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	5,400	
 342	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	5,400	
 		Capitolul 18.3. Pereti
			
343	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Rost deformational tip W623-BFU1
	m2	10,640	
 344	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele
	m2	18,500	
 345	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	305,180	
 346	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	305,180	
 347	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	305,180	
 348	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	153,570	
 349	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	305,180	
 350	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	153,570	
 351	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	151,610	
 		Capitolul 19. Timplarii
			
352	CK25A
	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 850x2800(h) - 6buc; 900x2100(h) - 24buc; 600x2100(h) - 6buc;  800x2100(h) - 17buc;
	m2	95,760	
 353	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 3buc
	m2	5,990	
 354	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC nereciclat cu 5 camere, consolidat cu profile din metal grosime 1,2mm, sticla dubla 4+16+4 LOW E, cu acoperire de joasa emitevitate, U=1,7 W/m2K: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi  F1 2600x900(h) - 2buc; 
	m2	4,680	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 3. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontari
			
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor despartitori
	m2	13,550	
 2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	18,000	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 
	m2	1 487,030	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	632,140	
 5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
	m2	470,930	
 6	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota
	m2	605,910	
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	58,120	
 8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,340	
 9	TrB01A2-1
	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
	t	104,350	
 10	TrI1AA02B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3
	t	104,350	
 11	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t	4,520	
 12	TrB22D1C1
	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m
	t	104,350	
 13	TsI51A10
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	104,350	
 		Capitolul 2. Hol, Grupa, Dormitor
			
		Capitolul 2.1. Pardoseli
			
14	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	4,710	
 15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	470,930	
 16	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	470,930	
 17	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm
	m2	-470,930	
 18	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 
	m2	470,930	
 		Capitolul 2.2. Tavane
			
19	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	470,930	
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	470,930	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	470,930	
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	470,930	
 		Capitolul 2.3. Pereti
			
23	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	818,980	
 24	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	818,980	
 25	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	7,300	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	818,980	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	478,800	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	818,980	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	478,800	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	340,180	
 		Capitolul 2.4. Glafuri
			
		Capitolul 2.4.1. Glafuri exterioare
			
31	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	167,600	
 32	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	33,520	
 33	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	33,520	
 		Capitolul 2.4.2. Glafuri interioare
			
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	83,730	
 35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	83,730	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	83,730	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	83,730	
 		Capitolul 3. Bloc sanitar
			
		Capitolul 3.1. Pardoseli
			
38	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,660	
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	65,920	
 40	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	65,920	
 		Capitolul 3.2. Tavane
			
41	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	65,920	
 42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	65,920	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	65,920	
 44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	65,920	
 		Capitolul 3.3. Pereti
			
45	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	0,240	
 46	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	16,800	
 47	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 
	m2	2,260	
 48	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)
	m3	0,140	
 49	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1
	m2	66,360	
 50	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele
	m2	9,000	
 51	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	329,460	
 52	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	329,460	
 53	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	176,160	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	153,300	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	153,300	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	153,300	
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	153,300	
 58	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300
	buc	4,000	
 		Capitolul 4. Bucatarie
			
		Capitolul 4.1. Pardoseli
			
59	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,105	
 60	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,460	
 61	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	10,460	
 		Capitolul 4.2. Tavane
			
62	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	10,460	
 63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,460	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	10,460	
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	10,460	
 		Capitolul 4.3. Pereti
			
66	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2	13,500	
 67	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	69,060	
 68	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	55,560	
 69	CI06C4
	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6
	m2	35,620	
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	33,440	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h
	m2	33,440	
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	33,440	
 73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	33,440	
 74	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300
	buc	4,000	
 		Capitolul 5. Incapere tehnica
			
		Capitolul 5.1. Pardoseli
			
75	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,144	
 76	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,400	
 77	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	14,400	
 		Capitolul 5.2. Tavane
			
78	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	14,400	
 79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	14,400	
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 
	m2	14,400	
 81	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	14,400	
 		Capitolul 5.3. Pereti
			
82	CD71C
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m
	m3	0,760	
 83	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	65,370	
 84	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	65,370	
 85	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	65,370	
 86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 
	m2	65,370	
 87	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	65,370	
 		Capitolul 6. Casa scarii
			
		Capitolul 6.1. Pardoseli
			
88	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	49,030	
 89	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	49,030	
 90	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	22,500	
 91	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	76,180	
 		Capitolul 6.2. Tavane
			
92	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	39,000	
 93	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	45,830	
 94	CF53A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) k=5
	m2	45,830	
 95	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,830	
 96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	45,830	
 97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	45,830	
 		Capitolul 6.3. Pereti
			
98	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	183,530	
 99	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	183,530	
 100	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	183,530	
 101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	170,800	
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	183,530	
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	170,800	
 104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	12,660	
 		Capitolul 6.4. Consolidare gol ascensor
			
105	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	0,640	
 106	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1,920	
 107	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	6,000	
 108	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm,  in placi
	kg	46,100	
 109	CA04B3
	Beton turnat in placi (goluri), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,380	
 		Capitolul 6.5. Balustrade
			
110	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg	358,050	
 111	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite 
	kg	420,810	
 112	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,421	
 		Capitolul 7. Timplarii
			
113	CK25A
	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc; 
	m2	35,320	
 114	CK25D
	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc
	m2	2,520	
 115	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc
	m2	15,960	
 116	CK06B
	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente
	m2	4,320	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 1. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Obiecte sanitare
			
		Capitolul 1.1.1. Scara 1
			
1	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"
	buc	64,000	
 2	SC02A
	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii
	buc	4,000	
 3	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	4,000	
 4	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii
	buc	16,000	
 5	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii
	buc	16,000	
 6	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	16,000	
 7	SC06B1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie
	buc	4,000	
 8	SD03A
	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-2
Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare). Scara 2. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Obiecte sanitare
			
		Capitolul 1.1.1. Scara 2
			
1	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"
	buc	64,000	
 2	SC02A
	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii
	buc	4,000	
 3	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	4,000	
 4	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, avind sifonul interior tip S pentru copii
	buc	16,000	
 5	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pentru copii
	buc	16,000	
 6	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	16,000	
 7	SC06B1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din tabla inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton, pentru bucatarie
	buc	4,000	
 8	SD03A
	Robinet pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	4,000	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"
	m	145,000	
 2	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	23,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie
			
3	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	28,000	
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	28,000	
 		Capitolul 1.3. Incalzire
			
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900
	buc	3,000	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000
	buc	2,000	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, tip 22 500x1200
	buc	2,000	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800
	buc	8,000	
 9	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000
	buc	6,000	
 10	IB06D
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste  2000 mm, tip 22 500x2200
	buc	2,000	
 11	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 
	buc	23,000	
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"
	buc	23,000	
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"
	buc	23,000	
 14	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"
	buc	23,000	
 15	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2
	m	96,000	
 16	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)
	buc	29,000	
 17	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0
	m	200,000	
 18	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)
	buc	60,000	
 19	IC38A
	Racord PPR 20x1/2" FE
	buc	46,000	
 20	
	Clipsa plastic cu diblu D20-25
	buc	500,000	
 21	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	18,950	
 
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"
	m	146,000	
 2	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	21,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie
			
3	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	28,000	
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	28,000	
 		Capitolul 1.3. Incalzire
			
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900
	buc	2,000	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000
	buc	3,000	
 7	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600
	buc	2,000	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800
	buc	10,000	
 9	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000
	buc	4,000	
 10	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 
	buc	21,000	
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"
	buc	21,000	
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"
	buc	21,000	
 13	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"
	buc	21,000	
 14	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2
	m	92,000	
 15	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)
	buc	28,000	
 16	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0
	m	200,000	
 17	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)
	buc	60,000	
 18	IC38A
	Racord PPR 20x1/2" FE
	buc	42,000	
 19	
	Clipsa plastic cu diblu D20-25
	buc	500,000	
 20	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	17,000	
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-3
Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare). Scara 1. Etajul 2 si 3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"
	m	146,000	
 2	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	21,000	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie
			
3	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	28,000	
 4	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	28,000	
 		Capitolul 1.3. Incalzire
			
5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x900
	buc	2,000	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, tip 22 500x1000
	buc	3,000	
 7	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1600
	buc	2,000	
 8	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x1800
	buc	10,000	
 9	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, tip 22 500x2000
	buc	4,000	
 10	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm Автоматический воздухоотводчик 1" - "Caleffi" 
	buc	21,000	
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран RLV-S ф15 "Danfoss"
	buc	21,000	
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm / Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером RTD-N ф15 "Danfoss"
	buc	21,000	
 13	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, / Термостатический элемент "головка" RTD Inova 3130 "Danfoss"
	buc	21,000	
 14	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,d20mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф20х3,2
	m	92,000	
 15	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб)
	buc	28,000	
 16	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d25mm / Трубы полипропиленовые  PN25 ф25х4,0
	m	200,000	
 17	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (30% на фитинги от длины труб)
	buc	60,000	
 18	IC38A
	Racord PPR 20x1/2" FE
	buc	42,000	
 19	
	Clipsa plastic cu diblu D20-25
	buc	500,000	
 20	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	17,000	
				
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-4
Lucrari de electromontare interioare. Scara 2. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demontaj
			
1	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)
	buc	69,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj
			
2	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S 418 IP20
	100 buc	0,040	
 3	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente OPL/S418+ES1 IP20 со встроенным блоком авврийного питания
	100 buc	0,010	
 4	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente LSP 2*36
	100 buc	0,460	
 5	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente SportLux 280 IP20
	100 buc	0,480	
 6	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente NPP-03 60W
	100 buc	0,250	
 7	
	Лампа люминисцентная ЛБ-36
	buc	100,000	
 8	
	Лампа люминисцентная компактная 1х26
	buc	25,000	
 9	
	Стартер 220В
	buc	100,000	
 10	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP20 I=16A
	100 buc	0,160	
 11	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20
	100 buc	0,330	
 12	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20
	100 buc	0,140	
 13	
	Коробка для установки выключ. и розеток У-196
	buc	68,000	
 14	
	Коробка ответвительная
	buc	34,000	
 15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	19,500	
 16	
	Кабель с медными жилами ВВГнг-LS 3x1.5мм2
	m	1 600,000	
 17	
	Кабель с медными жилами ВВГнгLS 3x2.5мм2
	m	350,000	
 18	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm
	100 m	18,000	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie
			
19	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	100,000	
 20	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	100,000	
 21	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime
	buc	30,000	
 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 1. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontari
			
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor despartitori
	m2	5,4600	
 2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	18,0000	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 
	m2	1 487,0300	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	632,1400	
 5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
	m2	470,9300	
 6	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota
	m2	605,9100	
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	58,1200	
 8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,3400	
 9	TrB01A2-1
	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
	t	104,3500	
 10	TrI1AA02B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3
	t	104,3500	
 11	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t	4,5200	
 12	TrB22D1C1
	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m
	t	104,3500	
 13	TsI51A10
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	104,3500	
 		Capitolul 2. Hol, Grupa, Dormitor
			
		Capitolul 2.1. Pardoseli
			
14	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	4,7100	
 15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	470,9300	
 16	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	470,9300	
 17	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm
	m2	-470,9300	
 18	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 
	m2	470,9300	
 		Capitolul 2.2. Tavane
			
19	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	470,9300	
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	470,9300	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	470,9300	
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	470,9300	
 		Capitolul 2.3. Pereti
			
23	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	818,9800	
 24	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	818,9800	
 25	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	6,0400	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	818,9800	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	478,8000	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	818,9800	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	478,8000	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	340,1800	
 		Capitolul 2.4. Glafuri
			
		Capitolul 2.4.1. Glafuri exterioare
			
31	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	167,6000	
 32	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	33,5200	
 33	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	33,5200	
 		Capitolul 2.4.2. Glafuri interioare
			
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	83,7300	
 35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	83,7300	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	83,7300	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	83,7300	
 		Capitolul 3. Bloc sanitar
			
		Capitolul 3.1. Pardoseli
			
38	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,6600	
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	65,9200	
 40	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	65,9200	
 		Capitolul 3.2. Tavane
			
41	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	65,9200	
 42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	65,9200	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	65,9200	
 44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	65,9200	
 		Capitolul 3.3. Pereti
			
45	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	0,2100	
 46	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	16,8000	
 47	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 
	m2	2,2600	
 48	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)
	m3	0,1400	
 49	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1
	m2	66,3600	
 50	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele
	m2	9,0000	
 51	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	329,4600	
 52	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	329,4600	
 53	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	176,1600	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	153,3000	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	153,3000	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	153,3000	
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	153,3000	
 58	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300
	buc	4,0000	
 		Capitolul 4. Bucatarie
			
		Capitolul 4.1. Pardoseli
			
59	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,1050	
 60	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,4600	
 61	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	10,4600	
 		Capitolul 4.2. Tavane
			
62	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	10,4600	
 63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,4600	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	10,4600	
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	10,4600	
 		Capitolul 4.3. Pereti
			
66	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2	13,5000	
 67	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	69,0600	
 68	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	55,5600	
 69	CI06C4
	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6
	m2	35,6200	
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	33,4400	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h
	m2	33,4400	
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	33,4400	
 73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	33,4400	
 74	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300
	buc	4,0000	
 		Capitolul 5. Incapere tehnica
			
		Capitolul 5.1. Pardoseli
			
75	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,1440	
 76	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,4000	
 77	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	14,4000	
 		Capitolul 5.2. Tavane
			
78	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	14,4000	
 79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	14,4000	
 80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 
	m2	14,4000	
 81	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	14,4000	
 		Capitolul 5.3. Pereti
			
82	CD71C
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din BCA gr.400mm pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m
	m3	0,7600	
 83	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	65,3700	
 84	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	65,3700	
 85	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	65,3700	
 86	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund 
	m2	65,3700	
 87	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	65,3700	
 		Capitolul 6. Casa scarii
			
		Capitolul 6.1. Pardoseli
			
88	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	49,0300	
 89	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	49,0300	
 90	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	22,5000	
 91	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	76,1800	
 		Capitolul 6.2. Tavane
			
92	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	39,0000	
 93	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	45,8300	
 94	CF53A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) K=5
	m2	45,8300	
 95	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	45,8300	
 96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	45,8300	
 97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	45,8300	
 		Capitolul 6.3. Pereti
			
98	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	183,5300	
 99	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	183,5300	
 100	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	183,5300	
 101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	170,8000	
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	183,5300	
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	170,8000	
 104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	12,6600	
 		Capitolul 6.4. Consolidare gol ascensor
			
105	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	0,6400	
 106	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1,9200	
 107	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	6,0000	
 108	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm,  in placi
	kg	46,1000	
 109	CA04B3
	Beton turnat in placi (goluri), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,3800	
 		Capitolul 6.5. Balustrade
			
110	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg	358,0500	
 111	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite 
	kg	420,8100	
 112	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,4210	
 		Capitolul 7. Timplarii
			
113	CK25A
	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc; 
	m2	35,3200	
 114	CK25D
	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc
	m2	2,5200	
 115	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc
	m2	15,9600	
 116	CK06B
	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente
	m2	4,3200	
 
		Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1
Lucrari de reparatie interioara. Scara 2. Etajul 2 si 3.

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontari
			
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor despartitori
	m2	13,550	
 2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, , etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	18,000	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv teracota 
	m2	1 487,030	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	632,140	
 5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 
	m2	470,930	
 6	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, inclusiv teracota
	m2	605,910	
 7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	58,120	
 8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	2,340	
 9	TrB01A2-1
	Transportul materialelor din grupa 4 (mortar, beton), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m
	t	104,350	
 10	TrI1AA02B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3
	t	104,350	
 11	TrB05B1-1
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m
	t	4,520	
 12	TrB22D1C1
	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m
	t	104,350	
 13	TsI51A10
	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	104,350	
 		Capitolul 2. Hol, Grupa, Dormitor
			
		Capitolul 2.1. Pardoseli
			
14	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	4,867	
 15	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	486,700	
 16	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	486,700	
 17	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K=5 grosime finala 5mm
	m2	-486,700	
 18	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez 
	m2	486,700	
 		Capitolul 2.2. Tavane
			
19	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	486,700	
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	486,700	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	486,700	
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	486,700	
 		Capitolul 2.3. Pereti
			
23	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	854,020	
 24	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	854,020	
 25	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	7,300	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	854,020	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	505,150	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	854,020	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	505,150	
 30	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	348,870	
 		Capitolul 2.4. Glafuri
			
		Capitolul 2.4.1. Glafuri exterioare
			
31	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	167,600	
 32	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	33,520	
 33	CN11B
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita
	m2	33,520	
 		Capitolul 2.4.2. Glafuri interioare
			
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	68,000	
 35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	68,000	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	68,000	
 37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	68,000	
 		Capitolul 3. Bloc sanitar
			
		Capitolul 3.1. Pardoseli
			
38	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,650	
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment-nisip semiuscat M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	65,480	
 40	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	65,480	
 		Capitolul 3.2. Tavane
			
41	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	65,480	
 42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	65,480	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	65,480	
 44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	65,480	
 		Capitolul 3.3. Pereti
			
45	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	0,188	
 46	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	16,800	
 47	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime 
	m2	2,260	
 48	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, stilpi, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B15 (M200)
	m3	0,140	
 49	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, H=2,1
	m2	66,360	
 50	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidrofug  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Captusire coloane retele
	m2	9,000	
 51	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	335,480	
 52	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	335,480	
 53	CI22B
	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	178,880	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	156,600	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	156,600	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	156,600	
 57	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	156,600	
 58	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300
	buc	4,000	
 		Capitolul 4. Bucatarie
			
		Capitolul 4.1. Pardoseli
			
59	TsE01A
	Nivelarea manuala a termoizolantului existent
	100m2	0,108	
 60	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,800	
 61	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	10,800	
 		Capitolul 4.2. Tavane
			
62	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	10,800	
 63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,800	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	10,800	
 65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	10,800	
 		Capitolul 4.3. Pereti
			
66	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2	18,000	
 67	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	71,320	
 68	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	53,320	
 69	CI06C4
	Placaj din fainata cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor H=1,6
	m2	36,420	
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	34,900	
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h
	m2	34,900	
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	34,900	
 73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) 
	m2	34,900	
 74	CL20A
	Usita de revizie tehnica cu lacat 200x300
	buc	4,000	
 		Capitolul 5. Casa scarii
			
		Capitolul 5.1. Pardoseli
			
75	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm 
	m2	52,410	
 76	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	52,410	
 77	CI24A
	Placarea treptelor cu placi ceramice antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	22,500	
 78	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	52,380	
 		Capitolul 5.2. Tavane
			
79	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	39,000	
 80	CF52A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului
	m2	47,630	
 81	CF53A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art 52) k=5
	m2	47,630	
 82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	47,630	
 83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	47,630	
 84	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	47,630	
 		Capitolul 5.3. Pereti
			
85	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC 12,5mm cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	0,950	
 86	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	191,450	
 87	CF51A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm
	m2	191,450	
 88	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	191,450	
 89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Caparol Tiefgrund TB" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,25 kg/m2) h=1,60m
	m2	171,110	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund "CapaSol" sau analog ca nivel de calitate
	m2	191,450	
 91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Latex Hygiene" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2) h=1,60m
	m2	171,110	
 92	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu vopsea "Caparol Sensitiv" sau analog ca nivel de calitate, (aplicativ, consum vopsea 0,28 kg/m2)
	m2	20,340	
 		Capitolul 5.4. Consolidare gol ascensor
			
93	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	0,640	
 94	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1,920	
 95	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	6,000	
 96	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm,  in placi
	kg	46,100	
 97	CA04B3
	Beton turnat in placi (goluri), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	0,380	
 		Capitolul 5.5. Balustrade
			
98	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor
	kg	358,050	
 99	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada Seria 1.256-1, ОЛ-33д-1 sau analog pentru gradinite 
	kg	420,810	
 100	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,421	
 		Capitolul 6. Timplarii
			
101	CK25A
	Usi interioare confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere infundata  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 850x2800(h) - 6buc; U2 1000x2800(h) - 4buc; U3 600x2050(h) - 8buc; 
	m2	35,320	
 102	CK25D
	Usi interioara confectionate din profiluri din PVC cu 4 camere cu sticla  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 1200x2100(h) - 1buc
	m2	2,520	
 103	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U5 950x2100(h) - 8buc
	m2	15,960	
 104	CK06B
	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente
	m2	2,000	

Conducătorul grupului de lucru: Puiu Veronica-
Contabil-șef: Badiuc Ludmila-
Economist:Bețian Valeriu-
Inginer: Ceban Nicolae-