CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne
3. Obiectul achiziţiilor  Hidroizolarea peretilor exteriori, lucrari de reparatie interioare a arhivei MAI

NOTA: ATENTIE, la elaborarea devizului de cheltueli se va lua in considerare conditiile restrinse de munca, si  se va aplica norma de 1.15 la manopera tuturor lucrarilor prevazute.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari exterioare
	
		1.1. Lucrari de demolare si terasament
Коэффициент к трудозатратам=1,15
	
1	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2	59,00	
2	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale (asezare pe palete)
	t	5,43	
3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,30	
4	RpCA02D
	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca de 1,6-3 m adincime
	m3	41,00	
5	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	73,80	
6	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	127,80	
7	RpCA05B
	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste,  avind peste 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza sprituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, grele (cu interspatiile de 0,05-0,20 m)
	m2	46,51	
		1.2. Umpluturi
	
8	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pentru umpluturi)
	100 m3	0,71	
9	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	127,80	
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,30	
11	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	41,00	
12	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,71	
		1.3. Izolarea peretilor
	
13	RpCJ35A
	Curatirea suprafetelor peretilor de pamant
	m2	54,40	
14	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate d5 VR-1 la pereti 
	kg	155,00	
15	CF15A
	Tencuieli  exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	71,00	
16	CF17B  K=10
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 50 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar
	m2	71,00	
17	RpIzC01F1  K=2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la pereti cuvelor cu mastic bituminos "AcuaMast" sau analogic 2 strat 
	m2	71,00	
18	IzF03B1
	 Izolare hidrofuga Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de membrana tip " Isostud Geo " sau analogic
	m2	71,00	
		1.4. Lucrari la executarea pereului
	
19	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	144,00	
20	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice 
	m3	6,50	
21	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de membrane " Isostud Geo " sau analogic
	m2	80,00	
22	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (ATENTIE se va monta pavajul demontat anterior)
	m2	59,00	
23	CP15A1
	Montarea  ulucelor prefabricate din beton - jgheab din beton
	buc	12,00	
		1.5. Groapa de iluminare a ferestrelor
	
24	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida 12 cm grosime
	m2	17,50	
25	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5
	m3	3,00	
26	CB02B1
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi H=21-35 m 
	m2	20,30	
27	RpIzC01F1  K=2
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la pereti cuvelor cu mastic bituminos "AcuaMast" sau analogic 2 strat 
	m2	17,00	
28	AcD09B
	Montarea tuburilor si racordarea din polipropilena  ingropate la o adincimea de pina la 1 m, tuburile avind diametrul de 50 mm
	m	20,00	
29	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	13,00	
30	CI05A
	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura
	m2	13,00	
		2. Lucrari interioare
	
		2.1. Pereti interiori
	
31	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	92,00	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	92,00	
33	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	46,50	
34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	92,00	
35	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	92,00	
36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	92,00	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	92,00	
38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	92,00	
		2.2. Glafuri
	
39	RpCJ06C1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m	41,00	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,80	
41	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	41,00	
42	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,80	
43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	32,80	
44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	32,80	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	32,80	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	32,80