Reparatia capitala a 
coridoarelor blocului administrativ DP Chisinau, amplasat str. Aleea Garii, 38.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitatile de lucrari № 1
 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

Intocmit in preţuri  curente 21.07.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Демонтаж существующих конструкций			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери
	m2	3,360
	
 2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) внутренняя
	m2	25,000
	
 3	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate плиток бнтонных
	m2	100,000
	
 4	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr= 60mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	100,000
	
 5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) БР 500.210.60
	m	20,000

		2. Двери
			
6	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc,  pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. 2100х800 - 2 шт)	m2	3,360
	
 7	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок  врезной)
	buc	2,000

		3. Внутренняя отделка
			
		3.1. Потолки
			
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	155,000
	
		3.2. Стены
			
9	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	90,000
	
 10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	90,000
	
 11	CF02Bк-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм)	m2	110,000
	
 12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	110,000
	
 13	CK18C	Montarea cornierului  aluminiu	m	10,400
	
 14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	480,000
	
 15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	480,000

					

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)