АТО Гагауз Ери, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-1
Тротуары, тротпинки и площади.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м.
				
1	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	3,07	
 2	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	30,74	
 3	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	15,37	
 4	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	307,40	
 5	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тротуара
	m	205,48	
 6	DE09A

	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30х25 см, по бетонному основанию 35х15 см)
	m	204,92	
 		Capitolul 2. Тропинки из брусчатки толщ. 40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2.
				
7	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	10,57	
 8	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	105,66	
 9	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	52,83	
 10	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	1 056,58	
 11	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тропиноки площадей
	m	872,82	
 		Capitolul 3. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне. S=535,45м.
				
12	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	5,35	
 13	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	53,55	
 14	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	26,77	
 15	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	535,45	
 16	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тротуара ( в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)
	m	429,18	
 		Capitolul 4. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры. S=359,5м.
				
17	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	3,60	
 18	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	35,95	
 19	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	17,98	
 20	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	359,50	
 21	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тротуара ( в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)
	m	339,85