CAIET DE SARCINI
Pentru executarea lucrarilor de reparație la Blocul Alimentar si Spalatorie la gradinita pentru copii Nr-4 din or.Telenesti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Conform datelor din proiect	

1	2	3	4	6	7	
		1. Bloc Alimentar				
		1.1. Timplarie din mase plastice.				
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		12,06	
 2	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		12,60	
 3	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2		10,23	
 4	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m		2,00	
 5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m		2,00	
 6	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m		53,00	
 7	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2		10,60	
 8	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		10,60	
 		1.2. Pereti				
9	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3		3,49	
 10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		85,00	
 11	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		77,80	
 12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2		134,34	
 13	IzA09A
	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2		43,10	
 14	CD72B
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2		18,00	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		177,44	
 16	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		134,34	
 17	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2		68,56	
 18	CK18C
	Montarea cornarilor de protectie din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m		140,00	
 19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		117,38	
 20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		117,38	
 21	CF51B
	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2		117,38	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		117,38	
 23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		117,38	
 		1.3. Tavane				
24	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2		80,78	
 25	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2		80,78	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		80,78	
 		1.4. Pardoseli				
27	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		6,80	
 28	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci dinplaci ceramice.	m2		80,78	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2		80,78	
 30	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2		80,78	
 31	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2		80,78	
 32	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2		80,78	
 		2. Spalatoria				
		2.1. Timplarie din mase plastice.				
33	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		3,72	
 34	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,10	
 35	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2		1,62	
 36	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m		14,00	
 37	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2		2,80	
 38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		2,80	
 		2.2. Pereti				
39	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3		5,40	
 40	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2		34,20	
 41	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2		40,00	
 42	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 	m3		1,05	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		58,00	
 44	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2		40,00	
 45	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2		38,52	
 46	CK18C
	Montarea cornarilor de protectie din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre	m		20,00	
 47	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		19,48	
 48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		19,48	
 49	CF51B
	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) cu finis	m2		19,48	
 50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2		19,48	
 51	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		19,48	
 		2.3. Tavane				
52	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2		28,20	
 53	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2		28,20	
 54	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		28,20	
 		2.4. Pardoseli				
55	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		2,84	
 56	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci dinplaci ceramice.	m2		28,20	
 57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2		28,20	
 58	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2		28,20	
 59	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2		28,20	
 60	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2		28,20	
 		3. Coridor				
61	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2		2,63	
 62	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2		2,63	
 63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact	m2		46,20	
 64	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 	m2		46,20	
 65	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2		46,20	
 66	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 	m		68,00	
 		4. Lucrari santehnice				
67	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc		6,00	
 68	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc		6,00	
 69	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m		22,00	
 70	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc		22,00	
 71	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc		20,00	
 72	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m		20,00	
 73	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala , simplu, avind diametrul de 100 mm	buc		4,00	
 74	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal- 	buc		1,00	
 75	SA09B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m		36,00	
 76	SA09C
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m		72,00	
 77	IC38A
	Piesa de racordare Racord M 20x1/2'', cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		26,00	
 78	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar	buc		20,00	
 79	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		1,00	
 80	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc		3,00	
 		5. Ventilare				
81	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc		6,00	
 82	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din PVC  100	m		36,00	
 83	VA05A1
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din PVC ,  , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc	m		36,00	
 84	RpIzD02A
	Termoizolarea conductelor cu folie din aluminiu si polisterol 	m2		12,43	
 85	VB09A
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc		16,00	
 86	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg		6,00	
 87	VC07B
	Montarea ventilatoarelor axiale,  cu motor de 0,75 - 3 kw D-125mm	buc		2,00	
 		6. Utilaj ventilare				
88	01
	Ventilator axial d125	buc		2,00	
 		7. Electricitate				
		7.1. LUCRARI DE MONTARE				
89	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportareBA47-29/1C20	buc		4,00	
 90	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina laSPB PM12IP21	buc		4,00	
 91	pret firma
	Dulap SPB PM12	buc		2,00	
 92	
	BOXC -12MODELE SPb-Pm-12IP21	buc		2,00	
 93	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc		3,00	
 94	
	SINAYNS20-3-063	buc		2,00	
 95	
	SINAYNN 10-14-100	buc		4,00	
 96	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2CD218IP54	100 buc		0,04	
 97	pret firma
	Corp Iluminat 2x18	buc		4,00	
 98	08-03-594-3
	Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 4 LED	100 buc		0,10	
 99	pret firma
	Corp Iluminat 4x18	buc		10,00	
 100	
	LAMPA 1X18 LED	buc		48,00	
 101	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43	100 buc		0,20	
 102	pret firma
	Priza simpla euro	buc		20,00	
 103	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20	100 buc		0,80	
 104	pret firma
	Intrerupator cu oclapa	buc		8,00	
 105	08-03-526-1
	Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc		20,00	
 106	
	INTRERUPATOR AUTOMAT  BA47-29/1 10-20C	buc		20,00	
 107	08-03-526-1
	Automat , bi-, , montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc		6,00	
 108	
	INTRERUPATOR TENSIUNE Ih-20A BH32-2P-20	buc		6,00	
 109	08-03-526-1
	Automat  bi-,, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25	buc		4,00	
 110	
	INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL AD12/210/10	buc		4,00	
 111	
	CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,Prize	buc		28,00	
 112	
	RASPRED COROBCA	buc		8,00	
 113	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m		0,30	
 114	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc		0,30	
 115	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5	100 m		0,45	
 116	pret firma
	Cablu VVG ng 3x1.5	m		45,00	
 117	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5	100 m		0,95	
 118	pret firma
	Cablu VVG ng 3x2.5	m		95,00	
 119	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X6	100 m		0,35	
 120	pret firma
	Cablu VVG ng 3x6	m		35,00	
 121	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20mm	100 m		1,40	
 122	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25mm	100 m		0,35	
 		8. Incalzire				
123	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2		18,18	
 124	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc		24,00	
 125	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400mm	buc		6,00	
 126	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  500x1000mm, inclusiv	buc		3,00	
 127	ID01A
	Robinet Tur  1/2'' pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1/2"	buc		9,00	
 128	ID01A
	Robinet retur   pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc		9,00	
 129	IC38A
	Piesa de racordare Racord  M20x1/2'' -M--2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		20,00	
 130	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m		20,00	
 131	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m		6,00	
 132	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor 1''-3/4''	buc		40,00	
 133	IC38A
	Piesa de racordare Cot-20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc		24,00	
 134	IC38H
	Piesa de racordare Teu 25x20x25, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		6,00	
 135	IC38B
	Piesa de racordareCot-25, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc		16,00	
 136	IC38I
	Piesa de racordare Teu32x20x32, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc		4,00	
 137	IC38C
	Piesa de racordare Mufa-32, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0	buc		6,00