IMSP CNAMUP. PAMU Coscodeni.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
K=1,3500 Coeficient pentru condiții înghesuite la manopera si mecanizme

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pavaj 32mp
			
1	RpDA21A apl
	Inlocuit incadrarea pavajelor sau a imbracamintii asfaltice cu borduri sau cu doua rinduri de pavele cu dimensiunile de 18 x 18 cm, pe fundatie din beton de 15 x 30 cm
	m	8,0000	
 2	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) curecuperarea placilor de pavaj 30%
	m2	32,0000	
 3	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	2,0000	
 4	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	2,0000	
 5	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,3200	
 6	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm       70% pavaj nou
	m2	32,0000	
 		Capitolul 2. Elemente liniare garaj (sort)
			
7	CE06A k=1,5man
	Demolarea, montarea - Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla profilata  , inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis - fara costul tablei de acoperire
	m2	14,0000	
 8	CK26B k=1,5 man
	Demolarea, montarea - - Sort soclu ( T-1) din tabla protejata anticoroziv prevopsita  
	m	24,0000	
 9	CK26B k=1,5 man
	Demolarea, montarea - -Profil din tabla protejata anticoroziv prevopsita  
	m	36,0000	
 		Capitolul 3. Glaf 5,5ml
			
10	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu Hirtie slef.usc.sticla 
	m2	2,2000	
 11	CK18C
	Montarea coltar Al perforat cu plasa
	m	5,5000	
 12	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 5,5ml*0,4m
	m2	2,2000	
 13	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	2,2000	
 14	RpCR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi
	m2	2,2000	
 		Capitolul 4. Burlane 
			
15	CE22A
	Sisteme de burlane, 87 mm  tip brass din tabla  protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm
	m	2,4000	
 		Capitolul 5. Jheaburi
			
16	CE20A k=1,5man
	Demolarea si Montarea--  Sisteme de jgheaburi, 120 mm  tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm - fara costul materialelor
	m	26,0000	
 		Capitolul 6. Ventilare
			
17	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte 
	buc	2,0000	
 18	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm -teava 4ml  
	m	4,0000	
 19	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Aerator capat cu membrana dn110)
	buc	1,0000	
 		Capitolul 7. Tavane
			
20	RpCO53A
	Demolarea tavanelor suspendate- WC lambriu din plastic -fara rambursarea materialelor
	m2	5,4000	
 21	CK17F
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm 
	m2	5,4000	
 22	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m	5,4000	
 		Capitolul 8. Fatada 
			
23	RCsJ37A
	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)
	m2	5,2000	
 24	RpCG21A
	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti  cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)
	m	26,0000	
 25	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (tip  Technoblock Standard gr100mm)(Cornier din aluminiu consum 0.45 ml/m2)

	m2	5,2000	
 26	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	5,2000	
 27	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	5,2000	
 28	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	5,2000