Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolai Botgros" din sat. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-6-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,11	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,32	
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)
	m3	2,31	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3	0,08	
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,11	
 		Capitolul 1.2. Tevi si robinete
			
6	TsA03F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren tare
	m3	6,00	
 7	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	6,00	
 8	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm 
	buc	1,00	
 9	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune
	buc	1,00	
 10	GD13A
	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie
	buc	1,00	
 11	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului.  D63
	m	18,00	
 12	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75/63 mm Переход
	buc	1,00	
 13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Троиник
	buc	1,00	
 14	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm
	1 km	0,018	
 		Capitolul 1.3. УПГ 25 2 шт Установка контрольной п/э трубки
			
15	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc	2,00	
 16	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,10	
 17	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm
	m	1,00	
 18	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (заглушка) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
 19	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,10	
 20	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm   
	m	0,74	
 21	DB16A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala
	m2	1,20	
 		Capitolul 1.4. УПГ 17 - 3 (Д-63)  1 шт Цокольный ввод п/э газопровода
			
22	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm
	m	1,00	
 23	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 90 mm   
	m	1,60	
 24	GD61A
	Teava din polietilena, pentru  conducte  de distributie (cu  curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului.  D63
	m	1,50	
 25	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50мм 
	m	0,50	
 26	IzL02C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita   
	m2	0,11	
 27	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Mufa
	buc	1,00	
 28	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm
	buc	1,00	
 29	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (50мм)
	buc	1,00	
 30	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5
	m3	0,01	
 31	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	7,00	
 32	GD08A
	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглукшка
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.