Renovarea-Replanificarea imobilului cu nr. cad. 0100421.200 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Ioan Botezatorul, nr.1	Formular Nr.1
WinCmeta	
		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Solutii constructive

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolare
			
1	RpCG29B
	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare 
	m2	318,00	
 2	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	3,00	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	8,10	
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	244,90	
 5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (fereastra.)
	m2	177,50	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	2 657,30	
 7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	955,40	
 8	TrB05B2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	250,00	
 9	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km (transportarea gunoiului)
	t	250,00	
 10	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	717,60	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Constructiv
			
		Capitolul 1.1. Constructia pragului P-1
			
1	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	87,75	
 2	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1,33	
 3	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	3,00	
 4	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15F150)
	m3	2,32	
 		Capitolul 1.2. Consolidari goluri noi
			
		Capitolul 1.2.1. Gol de usa GL-1 (2buc)
			
5	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	97,60	
 6	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	24,16	
 7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L0.6m- 19 buc)
	kg	107,92	
 8	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	7,50	
 9	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,80	
 		Capitolul 1.2.2. Gol de usa GL-2 (1buc)
			
10	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	68,01	
 11	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,35	
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 )
	kg	62,48	
 13	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	4,00	
 14	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,41	
 		Capitolul 1.2.3. Gol de usa GL-3 (1buc)
			
15	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	48,37	
 16	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,48	
 17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 )
	kg	51,12	
 18	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	4,00	
 19	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,38	
 		Capitolul 1.2.4. Gol de usa GL-4 (2buc)
			
20	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	64,48	
 21	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,08	
 22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L0.6m- 19 buc)
	kg	85,20	
 23	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	7,50	
 24	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,56	
 		Capitolul 1.3. Specificatiile elementelor copertine
			
		Capitolul 1.3.1. Elemente copertine (C1)
			
25	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	56,20	
 26	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	14,73	
 27	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,54	
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	2 344,90	
 29	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	2,34	
 		Capitolul 1.3.2. Elemente copertine (C2)
			
30	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	119,60	
 31	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	36,83	
 32	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	1,35	
 33	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	2 713,10	
 34	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	2,71	

	                                                                                                         
	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

			Capitolul 1. B1
			
1	SD17A
	Пожарный шкаф
	buc	1,00	
 2	
	Кран пожарный в комплекте д=50мм
	m	4,00	
 3	
	Вентиль пожарный бронзовый д=50мм
	m	1,00	
 4	
	Рукав пожарный д=50мм
	m	1,00	
 5	
	Ствол пожарный РС Д=50мм
	buc	1,00	
 6	
	Головка соединительная ГР-50
	buc	4,00	
 7	
	Головка соединительная ГМ-50
	buc	1,00	
 8	
	Головка гапцковая ГЦ-50
	buc	1,00	
 9	
	Огнетушитель ОП-5
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.2. II Арматура
	1	2	3	4	5	
10	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка д50)
	buc	2,00	
 11	SD06C
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc	46,00	
 12	
	Кран шаровой д15
	buc	41,00	
 13	
	Кран шаровой д20
	buc	2,00	
 14	
	Кран шаровой д25
	buc	3,00	
 		Capitolul 1.3. III Трубы и их соединения
			
15	SA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)
	m	40,00	
 16	SA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)
	m	30,00	
 17	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm  (PN10, teava polipropilena d32mm)
	m	20,00	
 18	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20мм
	m	40,00	
 19	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25мм
	m	30,00	
 20	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32мм
	m	20,00	
 21	AcA05E
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" (Водогазопроводная труба д57мм)
	m	30,00	
 22	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	35,00	
 		Capitolul 1.4. IV Материалы и изделия
			
23	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Гибкая вставка флянцевая д50)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Т3
			
		Capitolul 2.1. II Арматура
			
24	SD06C
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"
	buc	28,00	
 25	
	Кран шаровой д15
	buc	26,00	
 26	
	Кран шаровой д20
	buc	2,00	
 27	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" 
	buc	2,00	
 28	
	Кран шаровой д32
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.2. III Трубы и их соединения
			
29	SA20A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm)
	m	40,00	
 30	SA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm)
	m	30,00	
 31	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm  (PN10, teava polipropilena d32mm)
	m	20,00	
 32	SA21D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm
	m	40,00	
 33	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20мм
	m	40,00	
 34	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25мм
	m	30,00	
 35	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32мм
	m	20,00	
 36	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40мм
	m	40,00	
 		Capitolul 2.3. IV Материалы и изделия
			
37	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara)
	buc	20,00	
 38	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	4,00	
 39	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara, pentru bucatarie)
	buc	2,00	
 		Capitolul 3. К1
			
		Capitolul 3.1. I Трубы и их соединения
			
40	RpSB10E
	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	40,00	
 41	RpSB10C
	Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (
	m	50,00	
 		Capitolul 3.2. II Материалы и изделия
			
42	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	11,00	
 43	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	20,00	
 44	
	Сифон для кухоных моек
	buc	2,00	
 45	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Сифон для душа)
	buc	4,00	
 46	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Trap pentru dus)
	buc	4,00	
 47	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап  д50)
	buc	1,00	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Constructiv
			
		Capitolul 1.1. Constructia pragului P-1
			
1	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	87,75	
 2	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	1,33	
 3	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	3,00	
 4	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15F150)
	m3	2,32	
 		Capitolul 1.2. Consolidari goluri noi
			
		Capitolul 1.2.1. Gol de usa GL-1 (2buc)
			
5	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	97,60	
 6	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	24,16	
 7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L0.6m- 19 buc)
	kg	107,92	
 8	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	7,50	
 9	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,80	
 		Capitolul 1.2.2. Gol de usa GL-2 (1buc)
			
10	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	68,01	
 11	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,35	
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 )
	kg	62,48	
 13	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	4,00	
 14	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,41	
 		Capitolul 1.2.3. Gol de usa GL-3 (1buc)
			
15	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	48,37	
 16	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	11,48	
 17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 )
	kg	51,12	
 18	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	4,00	
 19	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,38	
 		Capitolul 1.2.4. Gol de usa GL-4 (2buc)
			
20	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	64,48	
 21	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,08	
 22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L0.6m- 19 buc)
	kg	85,20	
 23	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 
	m2	7,50	
 24	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,56	
 		Capitolul 1.3. Specificatiile elementelor copertine
			
		Capitolul 1.3.1. Elemente copertine (C1)
			
25	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	56,20	
 26	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	14,73	
 27	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	0,54	
 28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	2 344,90	
 29	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	2,34	
 		Capitolul 1.3.2. Elemente copertine (C2)
			
30	CC02L1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	119,60	
 31	CC02K1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	36,83	
 32	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20)
	m3	1,35	
 33	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 
	kg	2 713,10	
 34	CN26A
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual
	t	2,71	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cota -3.000
			
		Capitolul 1.1. Pereti
			
1	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	219,50	
 2	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	219,50	
 3	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (стен сухой смесью)
	m2	219,50	
 4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	219,50	
 5	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	219,50	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	219,50	
 7	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (стены)
	m2	219,50	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
8	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	77,70	
 9	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4)
	m2	77,70	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	77,70	
 11	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	77,70	
 		Capitolul 1.3. Tavan
			
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact
	m2	77,70	
 13	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	77,70	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	77,70	
 15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	77,70	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	77,70	
 17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)
	m2	77,70	
 		Capitolul 1.4. Timplarie
			
18	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv 
	m2	2,30	
 19	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu )
	m2	2,30	
 		Capitolul 2. Cota 0.000
			
		Capitolul 2.1. Pereti
			
20	CD51B
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea peste  4 m
	100m2	0,71	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	90,50	
 22	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	90,50	
 23	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	90,50	
 24	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	90,50	
 25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	90,50	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	90,50	
 27	CN13A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos
	m2	90,50	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	608,60	
 29	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	608,60	
 30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	608,60	
 31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	608,60	
 32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	608,60	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	608,60	
 34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	608,60	
 35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	211,30	
 36	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	211,30	
 37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	211,30	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	211,30	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	211,30	
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	211,30	
 41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	207,80	
 42	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	207,80	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	211,30	
 44	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2	207,80	
 		Capitolul 2.2. Pardoseli
			
45	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	432,80	
 46	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4)
	m2	432,80	
 47	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	217,40	
 48	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	217,40	
 49	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	225,40	
 50	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)
	m2	225,40	
 		Capitolul 2.3. Tavan
			
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact
	m2	50,30	
 52	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	50,30	
 53	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,30	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	50,30	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	50,30	
 56	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)
	m2	50,30	
 57	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	241,70	
 58	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate) 
	m2	151,10	
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	151,10	
 60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	151,10	
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	151,10	
 62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)
	m2	151,10	
 		Capitolul 2.4. Timplarie
			
63	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv 
	m2	87,10	
 64	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu )
	m2	93,38	
 65	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  (usi din sticla calita cu deschidere laterala, automata, cu sensor la miscare- 4buc, calitatea superioara a furniturii, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul.)
	m2	5,52	
 		Capitolul 3. Cota 3.000
			
		Capitolul 3.1. Pereti
			
66	CD51B
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea peste  4 m
	100m2	2,00	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	422,80	
 68	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	422,80	
 69	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	422,80	
 70	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	422,80	
 71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	422,80	
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	422,80	
 73	CN13A
	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de  liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos
	m2	422,80	
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	624,60	
 75	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	624,60	
 76	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	624,60	
 77	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	624,60	
 78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	624,60	
 79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	624,60	
 80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	624,60	
 81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact
	m2	215,90	
 82	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 
	m2	215,90	
 83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	215,90	
 84	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
	m2	215,90	
 		Capitolul 3.2. Pardoseli
			
85	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	437,10	
 86	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (k=4)
	m2	437,10	
 87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact
	m2	191,00	
 88	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 
	m2	191,00	
 89	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	246,10	
 90	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm)
	m2	232,50	
 91	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite
	m2	13,60	
 		Capitolul 3.3. Tavan
			
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact
	m2	27,50	
 93	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	27,50	
 94	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	27,50	
 95	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  
	m2	27,50	
 96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	27,50	
 97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)
	m2	27,60	
 98	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	155,40	
 99	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Gips carton 12.5mm, rezistent la umeditate) 
	m2	254,20	
 100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	254,20	
 101	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	254,20	
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	254,20	
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)
	m2	254,20	
 		Capitolul 3.4. Timplarie
			
104	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv 
	m2	89,70	
 105	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu )
	m2	110,30	
 		Capitolul 4. Reparatie exterioare
			
		Capitolul 4.1. Acoperis
			
106	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala
	m3	16,50	
 107	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	16,50	
 108	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	717,60	
 109	CE30C
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB 12mm
	m2	717,60	
 110	CE03B
	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 30%-70% inclusiv (Invelitori cu sindrila bituminoasa gri)
	m2	589,50	
 111	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  (Invelitori din tabla fatuita gri - copertine in axa A si axa C)
	m2	128,10	
 112	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 100mm)
	m	93,00	
 113	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D80mm)
	m	113,00	
 		Capitolul 4.2. Fatada
			
114	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (Polisteren grafitat 50mm)
	m2	769,90	
 115	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	769,90	
 116	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	769,90	
 117	CL53A
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3\0,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, NCS-S3020-Y30R)	m2	641,40	
 118	CL53A
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Placi copozitte- albastru pastelat, nuanta se va alege conform proiectului)	m2	641,40	
 119	CK17C
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj simplu montat prin lipire (Fasada din lamele din lemn decorativ )	m2	297,80	

(denumirea obiectivului) 

 
						
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Отопление
			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-500мм)
	buc	6,00	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-600мм)
	buc	4,00	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-700мм)
	buc	10,00	
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-800мм)
	buc	10,00	
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-900мм)
	buc	9,00	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1000мм)
	buc	4,00	
 7	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1100мм)
	buc	15,00	
 8	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1200мм)
	buc	3,00	
 9	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1400мм)
	buc	1,00	
 10	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN15 Kombi-3-plus Red)
	buc	5,00	
 11	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN15 Kombi-3-plus Blue)
	buc	5,00	
 12	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN20 Kombi-3-plus Red)
	buc	12,00	
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN20 Kombi-3-plus Blue)
	buc	12,00	
 14	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Дренажный адаптер (R608D)
	buc	34,00	
 15	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой д15 (R401TG)
	buc	51,00	
 16	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  (Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой д15 (R14TG)
	buc	62,00	
 17	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  (Ручной угловой клапан с герм. прокладкой д15 (R5TG)
	buc	11,00	
 18	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  (Термогаловка (R470)
	buc	51,00	
 19	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Cпускная пробка с герм. прокладкой (R470)
	buc	62,00	
 20	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик )
	buc	10,00	
 21	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	295,00	
 22	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	305,00	
 23	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25*20*25)
	buc	58,00	
 24	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu 20*20*20)
	buc	4,00	
 25	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot 20)
	buc	44,00	
 26	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 25)
	buc	28,00	
 27	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa 25\20)
	buc	24,00	
 28	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Tranzitie PE\M D20*1\2mm)
	buc	124,00	
 29	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot 45gr D20mm)
	buc	124,00	
 30	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтус пластиковый в комплекте 4000*40*88- 150 шт)
	m	600,00	
 31	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	400,00	
 32	IC10C
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm
	m	30,00	
 33	IC10D
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32*2,0mm
	m	60,00	
 34	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38*2,0mm
	m	75,00	
 35	IC10E
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*2.0mm
	m	6,00	
 36	IC10F
	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57*3,0mm
	m	50,00	
 37	IC30Q
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"  (Тройник 50*50*50)
	buc	2,00	
 38	IC30O
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"  (Тройник 32*32*32)
	buc	8,00	
 39	IC30N
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"  (Тройник 25*25*25)
	buc	8,00	
 40	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Переход стальной 50*25)
	buc	2,00	
 41	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Переход стальной 50*32)
	buc	4,00	
 42	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переход стальной 25*32)
	buc	8,00	
 43	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переход стальной 25*20)
	buc	12,00	
 44	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переход стальной 25*15)
	buc	4,00	
 45	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Переход стальной 20*32)
	buc	2,00	
 46	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Отвод стальной д20)
	buc	2,00	
 47	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Отвод стальной д25)
	buc	8,00	
 48	IC30E
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Отвод стальной д32)
	buc	12,00	
 49	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Отвод стальной д50)
	buc	2,00	
 50	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Вентиль муфтовой Ду50)
	buc	4,00	
 51	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (filtru pentru impuritati 1")
	buc	2,00	
 52	
	Фильтр для воды д50
	buc	2,00	
 53	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	50,00	
 54	IzH03B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопровода c K-FLEX с алюминевой фольгой)
	m2	65,00	
 		Capitolul 1.2. Demontare
			
55	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65 buc)
	m2	39,00	
 56	RpIC43A
	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 50mm
	m	300,00	
 		Capitolul 2. Montare utilaj
			
57	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический ТТЖ П N 3 2 240' 66)
	buc	2,00	
 58	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометру МП4-У 0-1 мПа)
	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
59	
	Термометр технический ТТЖ П N 3 2 240' 66
	buc	2,00	
 60	
	Закладные для термометра 3кч-3-75
	buc	2,00	
 61	
	Манометру МП4-У 0-1 мПа
	buc	2,00	
 62	
	Закладные для манометра 3кч-53-76
	buc	2,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)
	kg	1 200,0000	
 2	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm)
	100 m	0,5000	
 3	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 25*4mm)
	100 m	0,2500	
 		Capitolul 2. Montare utilaj
			
		Capitolul 2.1. Tablouri de distributie
			
		Capitolul 2.1.1. Tablou 1.1
			
4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)
	buc	1,0000	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.1.2. Tablou 1.2
			
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module)
	buc	1,0000	
 8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	8,0000	
 10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, 
	buc	1,0000	
 11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 
	buc	10,0000	
 12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=10mA, 
	buc	1,0000	
 13	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.3. Tablou 1.3
			
14	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)
	buc	1,0000	
 15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	6,0000	
 17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.1.4. Tablou 1.4
			
18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)
	buc	1,0000	
 19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 20	08-03-529-1
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18V
	buc	1,0000	
 21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, 
	buc	11,0000	
 22	08-03-529-1
	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.1.5. Tablou 1.5
			
23	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220)
	buc	1,0000	
 24	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, 
	buc	1,0000	
 26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.6. Tablou 1.6
			
27	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220)
	buc	1,0000	
 28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V
	buc	1,0000	
 29	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, 
	buc	1,0000	
 30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, 
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.1.7. Tablou 1.7
			
31	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.8. Tablou 1.8
			
32	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.2. Echipament de iluminat
			
33	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V)
	100 buc	0,9100	
 34	
	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V
	buc	91,0000	
 35	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 18W, aparent pe tavan, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 400K )
	100 buc	0,0200	
 36	
	corp de iluminat , IP65; modul LED 18W, aparent pe tavan, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 400K
	buc	2,0000	
 37	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K )
	100 buc	0,0300	
 38	
	corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K 
	buc	3,0000	
 39	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	25,0000	
 40	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	1,0000	
 41	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat luminozitate, miscare, infrarosu si timpul actionare, IP54, IK 10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V.)
	buc	16,0000	
 42	
	Corp de iluminat luminozitate, miscare, infrarosu si timpul actionare, IP54, IK 10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V
	buc	15,0000	
 43	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V) )
	100 buc	0,0100	
 44	
	corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V
	buc	1,0000	
 45	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP54, IP20, IK02 cu montare incorporata , modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V) )
	100 buc	0,3000	
 46	
	corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP54, IP20, IK02 cu montare incorporata , modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V
	buc	30,0000	
 		Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri
			
47	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)
	100 m	1,0000	
 48	
	Cablu de forta cu conductoare din aluminiu 5*25mm2
	m	100,0000	
 49	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	26,3000	
 50	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	640,0000	
 51	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	200,0000	
 52	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5
	m	80,0000	
 53	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	1 570,0000	
 54	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4
	m	40,0000	
 55	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 1*4
	m	100,0000	
 56	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	8,6000	
 57	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	560,0000	
 58	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	100,0000	
 59	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5
	m	35,0000	
 60	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	50,0000	
 61	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5
	m	15,0000	
 62	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4
	m	100,0000	
 63	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	2,8000	
 64	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1
	m	280,0000	
 65	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	0,6000	
 66	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1
	m	60,0000	
 		Capitolul 2.4. Accesorii electrice
			
67	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,3500	
 68	
	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,
	buc	35,0000	
 69	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,3000	
 70	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44
	buc	30,0000	
 71	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0500	
 72	
	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44
	buc	5,0000	
 73	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	100 buc	0,4500	
 74	
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	buc	45,0000	
 75	
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)
	buc	115,0000	
 76	
	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata
	buc	5,0000	
 77	
	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata
	buc	100,0000	
 78	10-04-030-03
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton
	buc	9,0000	
 79	3
	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil Un=230V; Cutie pentru instalare butonului de comanda, pentru 2 locuri
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.5. Tevi si accesorii
			
80	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	35,0000	
 81	
	Teava de otel zincat d 20mm 
	m	1 925,0000	
 82	
	Teava de otel zincat d 25mm 
	m	1 465,0000	
 83	
	Teava de otel zincat d 40mm 
	m	110,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Tablouri de distributie
			
		Capitolul 3.1.1. Tablou 1.1
			
84	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module
	buc	1,0000	
 85	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 86	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	9,0000	
 87	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.2. Tablou 1.2
			
88	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module
	buc	1,0000	
 89	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 90	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	8,0000	
 91	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V
	buc	1,0000	
 92	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, 
	buc	10,0000	
 93	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=10mA, 
	buc	1,0000	
 94	
	Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli
	buc	1,0000	
 95	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	4,0000	
 		Capitolul 3.1.3. Tablou 1.3
			
96	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module
	buc	1,0000	
 97	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 98	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	6,0000	
 99	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, 
	buc	9,0000	
 100	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.4. Tablou 1.4
			
101	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module
	buc	1,0000	
 102	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 103	Pretul firmei
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18V
	buc	1,0000	
 104	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V
	buc	11,0000	
 105	Pretul firmei
	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A
	buc	9,0000	
 106	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.5. Tablou 1.5
			
107	
	Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220
	buc	1,0000	
 108	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 109	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V
	buc	1,0000	
 110	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, 
	buc	1,0000	
 111	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.6. Tablou 1.6
			
112	
	Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220
	buc	1,0000	
 113	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V
	buc	1,0000	
 114	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V
	buc	1,0000	
 115	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V
	buc	2,0000	
 116	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.7. Tablou 1.7
			
117	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3.1.8. Tablou 1.8
			
118	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V
	buc	1,0000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)
	kg	1 200,0000	
 2	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm)
	100 m	0,5000	
 3	08-02-472-3
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 25*4mm)
	100 m	0,2500	
 		Capitolul 2. Montare utilaj
			
		Capitolul 2.1. Tablouri de distributie
			
		Capitolul 2.1.1. Tablou 1.1
			
4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)
	buc	1,0000	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.1.2. Tablou 1.2
			
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module)
	buc	1,0000	
 8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	8,0000	
 10	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, 
	buc	1,0000	
 11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 
	buc	10,0000	
 12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=10mA, 
	buc	1,0000	
 13	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.3. Tablou 1.3
			
14	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)
	buc	1,0000	
 15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	6,0000	
 17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, 
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.1.4. Tablou 1.4
			
18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)
	buc	1,0000	
 19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 20	08-03-529-1
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18V
	buc	1,0000	
 21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, 
	buc	11,0000	
 22	08-03-529-1
	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.1.5. Tablou 1.5
			
23	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220)
	buc	1,0000	
 24	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, 
	buc	1,0000	
 26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.6. Tablou 1.6
			
27	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220)
	buc	1,0000	
 28	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V
	buc	1,0000	
 29	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, 
	buc	1,0000	
 30	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, 
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.1.7. Tablou 1.7
			
31	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.1.8. Tablou 1.8
			
32	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, 
	buc	1,0000	
 		Capitolul 2.2. Echipament de iluminat
			
33	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V)
	100 buc	0,9100	
 34	
	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V
	buc	91,0000	
 35	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 18W, aparent pe tavan, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 400K )
	100 buc	0,0200	
 36	
	corp de iluminat , IP65; modul LED 18W, aparent pe tavan, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 400K
	buc	2,0000	
 37	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K )
	100 buc	0,0300	
 38	
	corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K 
	buc	3,0000	
 39	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	25,0000	
 40	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	1,0000	
 41	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat luminozitate, miscare, infrarosu si timpul actionare, IP54, IK 10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V.)
	buc	16,0000	
 42	
	Corp de iluminat luminozitate, miscare, infrarosu si timpul actionare, IP54, IK 10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V
	buc	15,0000	
 43	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V) )
	100 buc	0,0100	
 44	
	corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V
	buc	1,0000	
 45	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP54, IP20, IK02 cu montare incorporata , modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V) )
	100 buc	0,3000	
 46	
	corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP54, IP20, IK02 cu montare incorporata , modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V
	buc	30,0000	
 		Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri
			
47	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)
	100 m	1,0000	
 48	
	Cablu de forta cu conductoare din aluminiu 5*25mm2
	m	100,0000	
 49	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	26,3000	
 50	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	640,0000	
 51	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	200,0000	
 52	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5
	m	80,0000	
 53	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	1 570,0000	
 54	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4
	m	40,0000	
 55	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 1*4
	m	100,0000	
 56	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	8,6000	
 57	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	560,0000	
 58	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	100,0000	
 59	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5
	m	35,0000	
 60	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	50,0000	
 61	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5
	m	15,0000	
 62	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4
	m	100,0000	
 63	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	2,8000	
 64	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1
	m	280,0000	
 65	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)
	100 m	0,6000	
 66	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1
	m	60,0000	
 		Capitolul 2.4. Accesorii electrice
			
67	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,3500	
 68	
	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,
	buc	35,0000	
 69	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,3000	
 70	
	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44
	buc	30,0000	
 71	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0500	
 72	
	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44
	buc	5,0000	
 73	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	100 buc	0,4500	
 74	
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	buc	45,0000	
 75	
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)
	buc	115,0000	
 76	
	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata
	buc	5,0000	
 77	
	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata
	buc	100,0000	
 78	10-04-030-03
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton
	buc	9,0000	
 79	3
	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil Un=230V; Cutie pentru instalare butonului de comanda, pentru 2 locuri
	buc	9,0000	
 		Capitolul 2.5. Tevi si accesorii
			
80	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	35,0000	
 81	
	Teava de otel zincat d 20mm 
	m	1 925,0000	
 82	
	Teava de otel zincat d 25mm 
	m	1 465,0000	
 83	
	Teava de otel zincat d 40mm 
	m	110,0000	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Tablouri de distributie
			
		Capitolul 3.1.1. Tablou 1.1
			
84	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module
	buc	1,0000	
 85	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 86	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	9,0000	
 87	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.2. Tablou 1.2
			
88	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module
	buc	1,0000	
 89	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 90	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	8,0000	
 91	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V
	buc	1,0000	
 92	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, 
	buc	10,0000	
 93	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=10mA, 
	buc	1,0000	
 94	
	Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli
	buc	1,0000	
 95	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	4,0000	
 		Capitolul 3.1.3. Tablou 1.3
			
96	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module
	buc	1,0000	
 97	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 98	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	6,0000	
 99	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, 
	buc	9,0000	
 100	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.4. Tablou 1.4
			
101	
	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module
	buc	1,0000	
 102	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 103	Pretul firmei
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18V
	buc	1,0000	
 104	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V
	buc	11,0000	
 105	Pretul firmei
	Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A
	buc	9,0000	
 106	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.5. Tablou 1.5
			
107	
	Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220
	buc	1,0000	
 108	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	1,0000	
 109	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V
	buc	1,0000	
 110	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, 
	buc	1,0000	
 111	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.6. Tablou 1.6
			
112	
	Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220
	buc	1,0000	
 113	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V
	buc	1,0000	
 114	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V
	buc	1,0000	
 115	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V
	buc	2,0000	
 116	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.1.7. Tablou 1.7
			
117	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3.1.8. Tablou 1.8
			
118	
	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V
	buc	1,0000	
	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)