Extinderea statiei de epurare conform proiectului si a retelor de apeduct si canalizare in sectorul nou in s. Magdacesti, r-l Criuleni cu conectarea la retelele existente	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-20-CE.S-2-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Siatema C1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	33,2900	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	2,3100	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	117,2000	
 4	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)
	m3	230,4000	
 5	TsF05B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 
	m2	3 860,0000	
 6	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	182,0000	
 7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	784,0000	
 8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	784,0000	
 9	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	28,9200	
 10	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	28,9200	
 11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	392,7000	
 12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	2,3100	
 		Capitolul 1.2. Tevi si armatura
			
13	AcB01C
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Vana din fonta D 200 mm
	buc	1,0000	
 14	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D 80 mm
	buc	3,0000	
 15	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D 50 mm
	buc	2,0000	
 16	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana de aerisire cu supapa D 50 mm
	buc	1,0000	
 17	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet  D15 
	buc	1,0000	
 18	IA18B
	Armaturi fine  manometru 
	buc	1,0000	
 19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila 80
	buc	1,0000	
 20	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila 50
	buc	1,0000	
 21	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80*50 mm
	buc	3,0000	
 22	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50*50
	buc	1,0000	
 23	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel cu flanse D 80 mm 90*
	buc	1,0000	
 24	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D200 mm
	buc	2,0000	
 25	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm
	buc	7,0000	
 26	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm
	buc	3,0000	
 27	GD53G
	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 200 mm
	buc	2,0000	
 28	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm
	buc	6,0000	
 29	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa 50 mm
	buc	3,0000	
 30	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 160 buc * 12.774 = 2043.84 kg
	kg	2 043,8400	
 31	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba 100 mm
	buc	1,0000	
 32	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal   D 160 mm
	buc	10,0000	
 33	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal   D 200 mm
	buc	7,0000	
 34	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC DS4
	m	1 060,0000	
 35	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm PVC SN4
	m	760,0000	
 36	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm 
	10 m	182,0000	
 37	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100 PN6
	m	590,0000	
 38	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	590,0000	
 39	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie din otel 219*4.5 mm
	m	19,0000	
 		Capitolul 1.3. Traversare prin metada inchisa 
			
		Capitolul 1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола 
			
40	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,4000	
 41	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,0000	
 42	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	20,0000	
 43	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	20,0000	
 44	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,2000	
 45	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,2000	
 		Capitolul 1.3.2. Монтаж футляров
			
46	GD60D
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm
	buc	1,0000	
 47	GD59D
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 251-315 mm Tiava din otel D 273*6 mm
	m	63,0000	
 		Capitolul 1.4. Demolarea si restabilirea drumului
			
		Capitolul 1.4.1. Demolarea si restabilirea  drumului din piatra sparta 
			
48	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	379,5000	
 49	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	253,0000	
 50	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	189,7500	
 51	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele
	m3	189,7500	
 		Capitolul 1.5. Constructia caminelor de canalizare
			
52	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	8,6300	
 53	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	2,0000	
 54	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	32,0000	
 55	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor 
	m3	259,0000	
 56	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	2,5900	
 57	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	6,0400	
 58	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	6,0400	
 59	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	340,0000	
 60	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	2,0000	
 61	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	47,8300	
 62	AcE13A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	67,0000	
 63	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3
	buc	19,0000	
 64	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6
	buc	8,0000	
 65	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	71,0000	
 66	AcE13A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2
	buc	67,0000	
 67	AcE13A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	111,0000	
 68	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	65,0000	
 69	AcE13A1
	Capac cu rama  T
	buc	67,0000	
 70	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3	20,3700	
 71	AcE14A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15
	buc	12,0000	
 72	AcE14A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-3
	buc	2,0000	
 73	AcE14A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6
	buc	7,0000	
 74	AcE14A
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9
	buc	24,0000	
 75	AcE14A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2
	buc	12,0000	
 76	AcE14A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	17,0000	
 77	AcE14A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	12,0000	
 78	AcE14A1
	Capac cu rama  T
	buc	12,0000	
 79	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	160,0000	
 80	
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	kg	1 075,4000	
 81	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	1,0760	
 82	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	1,0760	
 83	
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	1 624,2400	
 84	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	1,6250	
 85	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	103,6200	
 86	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	41,8700	
 87	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	29,2300