Specificaţii tehnice (F4.1)

***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]***

**Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Lot** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Modelul articolului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Lot 1 |  |  |  | Electrod de tip – sonda coagulare sub flux de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey Noury cu dimensiunile 73,5 mm lungime și diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa IIb. |  |  |
| **2** | Lot 2 |  |  |  | Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de argon compatibil cu dispozitivul Lamidey Noury cu dimensiunile 102,5 mm lungime și diametrul de 5 mm cu izolare ceramica clasa IIb. |  |  |
| **3** | Lot 3 |  |  |  | Piesă de mînă multifuncțională compatibil cu craniotom Aesculap Elan 4, putere de lucru 140 W, viteza unghiulară 0 - 80000 rpm, minim 2,2 Ncm, rotații dreapta stînga cu instalare și garanție minim 6 luni |  |  |
|  | | | | | | | |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Specificații de preț (F4.2)

***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]***

**Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Denumirea procedurii de achiziție: contract de valoare mica**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **U/M** | **Canti-tatea** | **Preţ (fără TVA)** | **Preţ (cu TVA)** | **Suma fără TVA** | **Suma cu TVA** | **Termenul de livrare** |
|  | **Lotul 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Lot 1//Electrod de tip – sonda coagulare sub flux de argon | Buc | 1 |  |  |  |  |  |
| **2** | Lot 2// Electrod de tip – sonda tăiere sub flux de argon | Buc | 1 |  |  |  |  |  |
| **3** | Lot 3// Piesă de mînă multifuncțională | Buc | 1 |  |  |  |  |  |

**Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**